{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":35,"n_cols":7,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ABQ-C / AZQS-BY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ABQ100CV1 / AZQS100B7Y1B","ABQ125CV1 / AZQS125B7Y1B","ABQ140CV1 / AZQS140B7Y1B"]
["Kühlleistung","Nom.","","kW","9.5","12.1 (1)"]
["Raumkühlen","SEER","","","4.65","4.68"]
["","Jährlicher Energieverbrauch","","kWh/a","716","1,550"]
["","Leistung","Pdesign","kW","9.50","12.1"]
["","Energieeffizienzklasse","","","B"]
["Raumheizen (Durchschnittliches Klima)","Leistung","Pdesign","kW","6.78","8.13"]
["","SCOP/A","","","3.80","3.41"]
["","Energieeffizienzklasse","","","A"]
["","Jährlicher Energieverbrauch","","kWh/a","2,498","3,340"]
["Nominale Effizienz","Jährlicher Energieverbrauch","","kWh","1,813"]
["","EER","","","2.62","2.27 (3)"]
["","COP","","","3.42"]
["","Richtlinie zur Energiekennzeichnung","Kühlen","","D"]
["","","Heizen","","B"]
["Heizleistung","Nom.","","kW","10.8","13.5 (2)"]
["Hinweise","","","","(1) - EER/COP gemäß Eurovent 2012, nur zur Verwendung außerhalb der EU","(1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m","(1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 7,5m; Niveauunterschied: 0 m"]
["","","","","(2) - Jährlicher Energieverbrauch gemäß der Energieetikett-Richtlinie 2002/31/EC","(2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m","(2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 7,5m; Niveauunterschied: 0 m"]
["","","","","(3) - SEER und SCOP gemäß EN 14825","(3) - EER/COP gemäß Eurovent 2012, nur zur Verwendung außerhalb der EU","(3) - EER/COP gemäß Eurovent 2012, nur zur Verwendung außerhalb der EU"]
["","","","","(4) - Nominale Effizienz: Kühlen bei 35 °C/27 °C Nennlast, Heizen bei 7 °C/20 °C Nennlast"]
["Kühlleistung","Nom.","","kW","","","13.0 (1)"]
["Heizleistung","Nom.","","kW","","","15.5 (2)"]
["Nominale Effizienz","EER","","","","","3.36 (3)"]
["Raumkühlen","Leistung","Pdesign","kW","","","13.0"]
["","SEER","","","","","5.01"]
["","Jährlicher Energieverbrauch","","kWh/a","","","1559"]
["Raumheizen (Durchschnittliches Klima)","Leistung","Pdesign","kW","","","12.29"]
["","SCOP/A","","","","","3.58"]
["","Jährlicher Energieverbrauch","","kWh/a","","","4811"]
["Energieeffizienzbereich","","","","","","A+++ ~ D"]