{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":8,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ACQ-D / AZQS-B(8)V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ACQ71DV1 / AZQS71B2V1B","ACQ100DV1 / AZQS100B8V1B","ACQ125DV1 / AZQS125B8V1B","ACQ140DV1 / AZQS140B8V1B"]
["Kühlleistung","Nom.","","kW","6.8","9.5","12.1","13.0"]
["Raumkühlen","SEER","","","5.70","5.50"]
["","Jährlicher Energieverbrauch","","kWh/a","418","605"]
["","Leistung","Pdesign","kW","6.80","9.50"]
["","Energieeffizienzklasse","","","A+","A"]
["Raumheizen (Durchschnittliches Klima)","Leistung","Pdesign","kW","6.33","7.60"]
["","SCOP/A","","","4.00","3.85"]
["","Energieeffizienzklasse","","","A","A"]
["","Jährlicher Energieverbrauch","","kWh/a","2,216","2,764"]
["Nominale Effizienz","Jährlicher Energieverbrauch","","kWh","1,025","1,480","1,952","2,025"]
["","EER","","","3.31","3.21","3.10","3.21"]
["","COP","","","3.61","3.61","3.61","3.61"]
["","Richtlinie zur Energiekennzeichnung","Kühlen","","A","A","B","A"]
["","","Heizen","","A","A","A","A"]
["Heizleistung","Nom.","","kW","7.50","10.80","13.5","15.5"]
["Hinweise","","","","(1) - EER/COP gemäß Eurovent 2012, nur zur Verwendung außerhalb der EU","(1) - EER/COP gemäß Eurovent 2012, nur zur Verwendung außerhalb der EU","(1) - EER/COP gemäß Eurovent 2012, nur zur Verwendung außerhalb der EU","(1) - EER/COP gemäß Eurovent 2012, nur zur Verwendung außerhalb der EU"]
["","","","","(2) - Nominale Effizienz: Kühlen bei 35 °C/27 °C Nennlast, Heizen bei 7 °C/20 °C Nennlast","(2) - Nominale Effizienz: Kühlen bei 35 °C/27 °C Nennlast, Heizen bei 7 °C/20 °C Nennlast","(2) - Nominale Effizienz: Kühlen bei 35 °C/27 °C Nennlast, Heizen bei 7 °C/20 °C Nennlast","(2) - Nominale Effizienz: Kühlen bei 35 °C/27 °C Nennlast, Heizen bei 7 °C/20 °C Nennlast"]
["","","","","","(3) - PED: Anlage = Kategorie I: ausgenommen vom PED-Geltungsbereich aufgrund Artikel 1, Punkt 3.6 von 97/23/EG","(3) - PED: Anlage = Kategorie I: ausgenommen vom PED-Geltungsbereich aufgrund Artikel 1, Punkt 3.6 von 97/23/EG","(3) - PED: Anlage = Kategorie I: ausgenommen vom PED-Geltungsbereich aufgrund Artikel 1, Punkt 3.6 von 97/23/EG"]
["","","","","","(4) - Minimaler Ssc-Wert (=Short-Circuit Power, Kurzschluss-Strom): Gerät entspricht EN 61000-3-2","(4) - Minimaler Ssc-Wert (=Short-Circuit Power, Kurzschluss-Strom): Gerät entspricht EN 61000-3-2","(4) - Minimaler Ssc-Wert (=Short-Circuit Power, Kurzschluss-Strom): Gerät entspricht EN 61000-3-2"]
["","","","","","(5) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten","(5) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten","(5) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten"]
["","","","","","(6) - Enthält fluorierte Treibhausgase","(6) - Enthält fluorierte Treibhausgase","(6) - Enthält fluorierte Treibhausgase"]