{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":28,"n_cols":7,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ADEA-A / ARXM-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ADEA50A2VEB / ARXM50A5V1B","ADEA60A2VEB / ARXM60A5V1B","ADEA71A2VEB / ARXM71A5V1B"]
["Kühlleistung","Nom.","","kW","5.00","5.7","6.8"]
["","Max.","","kW","","","6.98"]
["Heizleistung","Nom.","","kW","5.50","7","7.5"]
["","Max.","","kW","","","7.66"]
["Nominale Effizienz","EER","","","3.27","3.43","2.95"]
["","COP","","","3.74","3.63","3.49"]
["","Jährlicher Energieverbrauch","","kWh","765","831","1153"]
["","Richtlinie zur Energiekennzeichnung","Kühlen","","A","A","C"]
["","","Heizen","","A","A","B"]
["Raumkühlen","Energieeffizienzklasse","","","A+","A+","A"]
["","Leistung","Pdesign","kW","5.00","5.7","6.8"]
["","SEER","","","5.65","5.74","5.35"]
["","Jährlicher Energieverbrauch","","kWh/a","310","347","445"]
["Raumheizen (Durchschnittliches Klima)","Energieeffizienzklasse","","","A+","A+","A"]
["","Leistung","Pdesign","kW","4.40","4.6","6"]
["","SCOP/A","","","4.00","4","3.8"]
["","Raumheizen (Durchschnittliches Klima)-=-Heizleistung&nbsp;Pdh bei&nbsp;-10°-=-kW","","kW","3.73","4","4.83"]
["","Jährlicher Energieverbrauch","","kWh/a","1538","1610","2209"]
["Hinweise","","","","","(1) - Siehe separate Zeichnung für den Betriebsbereich","(1) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemp.: 27 °C TK, 19 °C FK; Außentemperatur: 35 °C TK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m."]
["","","","","","(2) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten","(2) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m."]
["","","","","","(3) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemp.: 27 °C TK, 19 °C FK; Außentemperatur: 35 °C TK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(3) - Siehe separate Zeichnung für den Betriebsbereich"]
["","","","","","(4) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(4) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten"]