{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":36,"n_cols":9,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ADEA-A / ARXM-N9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ADEA35A2VEB / ARXM35N2V1B9","ADEA35A2VEB / ARXM35N5V1B9","ADEA50A2VEB / ARXM50N2V1B9","ADEA60A2VEB / ARXM60N2V1B9","ADEA71A2VEB / ARXM71N2V1B9"]
["Kühlleistung","Nom.","","kW","3.40","3.40","5.00","5.70"]
["Nominale Effizienz","Jährlicher Energieverbrauch","","kWh","452","452","765","831"]
["","EER","","","3.76","3.76","3.27","3.43"]
["","COP","","","3.97","3.97","3.74","3.63"]
["","Richtlinie zur Energiekennzeichnung","Kühlen","","A","A","A","A"]
["","","Heizen","","A","A","A","A"]
["Heizleistung","Nom.","","kW","4.00","4.00","5.50","7.00"]
["Hinweise","","","","(1) - Siehe separate Zeichnung für den Betriebsbereich","(1) - Siehe separate Zeichnung für den Betriebsbereich","(1) - Siehe separate Zeichnung für den Betriebsbereich","(1) - Siehe separate Zeichnung für den Betriebsbereich"]
["","","","","(2) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten","(2) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten","(2) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten","(2) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten"]
["","","","","(3) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemp.: 27 °C TK, 19 °C FK; Außentemperatur: 35 °C TK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(3) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemp.: 27 °C TK, 19 °C FK; Außentemperatur: 35 °C TK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(3) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemp.: 27 °C TK, 19 °C FK; Außentemperatur: 35 °C TK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(3) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemp.: 27 °C TK, 19 °C FK; Außentemperatur: 35 °C TK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m."]
["","","","","(4) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(4) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(4) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(4) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m."]
["Kühlleistung","Nom.","","kW","","","","","6.80"]
["","Max.","","kW","","","","","6.98"]
["Heizleistung","Nom.","","kW","","","","","7.50"]
["","Max.","","kW","","","","","7.66"]
["Nominale Effizienz","EER","","","","","","","2.95"]
["","COP","","","","","","","3.49"]
["","Jährlicher Energieverbrauch","","kWh","","","","","1153"]
["","Richtlinie zur Energiekennzeichnung","Kühlen","","","","","","C"]
["","","Heizen","","","","","","B"]
["Raumkühlen","Energieeffizienzklasse","","","","","","","A"]
["","Leistung","Pdesign","kW","","","","","6.80"]
["","SEER","","","","","","","5.35"]
["","Jährlicher Energieverbrauch","","kWh/a","","","","","445"]
["Raumheizen (Durchschnittliches Klima)","Energieeffizienzklasse","","","","","","","A"]
["","Leistung","Pdesign","kW","","","","","6.00"]
["","SCOP/A","","","","","","","3.80"]
["","Raumheizen (Durchschnittliches Klima)-=-Heizleistung Pdh bei -10°-=-kW","","kW","","","","","4.83"]
["","Jährlicher Energieverbrauch","","kWh/a","","","","","2209"]
["Energieeffizienzbereich","","","","","","","","A+++ ~ D"]