{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":8,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","AHQ-C / AZQS-B(8)V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","AHQ71CV1 / AZQS71B2V1B","AHQ100CV1 / AZQS100B8V1B","AHQ125CV1 / AZQS125B8V1B","AHQ140CV1 / AZQS140B8V1B"]
["Kühlleistung","Nom.","","kW","6.8","9.5","12.1 (1)","13.0 (1)"]
["Raumkühlen","SEER","","","4.65","4.60","5.14","5.77"]
["","Jährlicher Energieverbrauch","","kWh/a","511.85","723","1,412","1,353"]
["","Leistung","Pdesign","kW","6.80","9.50","12.1","13.0"]
["","Energieeffizienzklasse","","","B","B"]
["Raumheizen (Durchschnittliches Klima)","Leistung","Pdesign","kW","6.33","7.60","8.0","12.0"]
["","SCOP/A","","","3.80","3.80","3.78","3.99"]
["","Energieeffizienzklasse","","","A","A"]
["","Jährlicher Energieverbrauch","","kWh/a","2,332.26","2,800","2,964","4,199"]
["Nominale Effizienz","Jährlicher Energieverbrauch","","kWh","1,120","1,810"]
["","EER","","","3.03","2.62","2.22 (3)","2.63 (3)"]
["","COP","","","3.05","3.41"]
["","Richtlinie zur Energiekennzeichnung","Kühlen","","B","D"]
["","","Heizen","","D","B"]
["Heizleistung","Nom.","","kW","7.5","10.8","13.5 (2)","15.5 (2)"]
["Hinweise","","","","(1) - EER/COP gemäß Eurovent 2012, nur zur Verwendung außerhalb der EU","(1) - EER/COP gemäß Eurovent 2012, nur zur Verwendung außerhalb der EU","(1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m","(1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m"]
["","","","","(2) - Nominale Effizienz: Kühlen bei 35 °C/27 °C Nennlast, Heizen bei 7 °C/20 °C Nennlast","(2) - Nominale Effizienz: Kühlen bei 35 °C/27 °C Nennlast, Heizen bei 7 °C/20 °C Nennlast","(2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m","(2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m"]
["","","","","","(3) - PED: Anlage = Kategorie I: ausgenommen vom PED-Geltungsbereich aufgrund Artikel 1, Punkt 3.6 von 97/23/EG","(3) - EER/COP gemäß Eurovent 2012, nur zur Verwendung außerhalb der EU","(3) - EER/COP gemäß Eurovent 2012, nur zur Verwendung außerhalb der EU"]
["","","","","","(4) - Minimaler Ssc-Wert (=Short-Circuit Power, Kurzschluss-Strom): Gerät entspricht EN 61000-3-2"]
["","","","","","(5) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten"]
["","","","","","(6) - Enthält fluorierte Treibhausgase"]