{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":20,"n_cols":6,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ATXD-A / ARXD-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ATXD25A5V1B / ARXD25A5V1B","ATXD35A5V1B / ARXD35A5V1B"]
["Outdoor unit","","","","ARXD25A5V1B","ARXD35A5V1B"]
["Kühlleistung","Min.","","kW","1.3","1.4"]
["","Nom.","","kW","2.50","3.30"]
["","Max.","","kW","3.2","3.9"]
["Heizleistung","Min.","","kW","1.30","1.40"]
["","Nom.","","kW","2.80","3.30"]
["","Max.","","kW","4.40","5.00"]
["Nominale Effizienz","COP","","","4.60","4.00"]
["","EER","","","4.50","4.23"]
["","Richtlinie zur Energiekennzeichnung","Kühlen","","A","A"]
["","","Heizen","","A","A"]
["Hinweise","","","","(1) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten","(1) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten"]
["","","","","(2) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemperatur: 27 °C TK, 19 °C FK; Außentemperatur: 35 °C TK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m. Daten für Baureihe mit hohem Wirkungsgrad, Eurovent-zertifiziert","(2) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemperatur: 27 °C TK, 19 °C FK; Außentemperatur: 35 °C TK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m. Daten für Baureihe mit hohem Wirkungsgrad, Eurovent-zertifiziert"]
["","","","","(3) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20 °C TK; Außentemperatur: 7 °C TK, 6 °C FK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m. Daten für Baureihe mit Standard-Wirkungsgrad","(3) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20 °C TK; Außentemperatur: 7 °C TK, 6 °C FK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m. Daten für Baureihe mit Standard-Wirkungsgrad"]