{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":9,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ATXF-A / 2AMXF-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ATXF25A5V1B / ATXF25A5V1B / 2AMXF40A2V1B","ATXF25A5V1B / ATXF35A5V1B / 2AMXF40A2V1B","ATXF25A5V1B / ATXF25A5V1B / 2AMXF50A2V1B","ATXF25A5V1B / ATXF35A5V1B / 2AMXF50A2V1B","ATXF35A5V1B / ATXF35A5V1B / 2AMXF50A2V1B"]
["Kühlleistung","Nom.","","kW","4","4","5","5","5"]
["Heizleistung","Nom.","","kW","4.2","4.2","5.6","5.6","5.6"]
["Nominale Effizienz","EER","","","3.48","3.53","3.35","3.37","3.38"]
["","COP","","","4.06","4.14","3.71","3.73","3.75"]
["","Jährlicher Energieverbrauch","","kWh","575","570","747","742","740"]
["","Richtlinie zur Energiekennzeichnung","Kühlen","","A","A","A","A","A"]
["","","Heizen","","A","A","A","A","A"]
["Raumkühlen","Energieeffizienzklasse","","","A++","A++","A++","A++","A++"]
["","Leistung","Pdesign","kW","4","4","5","5","5"]
["","SEER","","","7","6.93","7.1","7.1","7"]
["","Jährlicher Energieverbrauch","","kWh/a","200","202","247","246","250"]
["Raumheizen (Durchschnittliches Klima)","Energieeffizienzklasse","","","A+","A+","A+","A+","A+"]
["","Leistung","Pdesign","kW","3.2","3.2","4.2","4.2","4.2"]
["","SCOP/A","","","4.01","4","4.1","4.1","4.1"]
["","Raumheizen (Durchschnittliches Klima)-=-Heizleistung Pdh bei -10°-=-kW","","kW","2.46","2.46","3.32","3.32","3.32"]
["","Jährlicher Energieverbrauch","","kWh/a","1116","1119","1434","1434","1434"]
["Energieeffizienzbereich","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Hinweise","","","","(1) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemp.: 27°CTK, 19°CFK; Außentemperatur: 35°CTK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5m; Niveauunterschied: 0m.","(1) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemp.: 27°CTK, 19°CFK; Außentemperatur: 35°CTK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5m; Niveauunterschied: 0m.","(1) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemp.: 27°CTK, 19°CFK; Außentemperatur: 35°CTK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5m; Niveauunterschied: 0m.","(1) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemp.: 27°CTK, 19°CFK; Außentemperatur: 35°CTK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5m; Niveauunterschied: 0m.","(1) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemp.: 27°CTK, 19°CFK; Außentemperatur: 35°CTK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5m; Niveauunterschied: 0m."]
["","","","","(2) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5m; Niveauunterschied: 0 m.","(2) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5m; Niveauunterschied: 0 m.","(2) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5m; Niveauunterschied: 0 m.","(2) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5m; Niveauunterschied: 0 m.","(2) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5m; Niveauunterschied: 0 m."]