{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":18,"n_cols":9,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ATYN-L / ARYN-L"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ATYN20LV1 / ARYN20LV1","ATYN25LV1 / ARYN25LV1","ATYN35LV1 / ARYN35LV1","ATYN50LV1 / ARYN50LV1","ATYN60LV1 / ARYN60LV1"]
["Kühlleistung","Nom.","","kW","2.140","2.650","3.300","5.250","6.010"]
["Rohrleitungsanschlüsse","Flüssigkeit","AD","mm","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35"]
["","Gas","AD","mm","9.52","9.52","12.70","12.70","15.88"]
["Nominale Effizienz","Jährlicher Energieverbrauch","","kWh","325","412.5","540","817.5","935"]
["","EER","","","3.29","3.21","3.06","3.21","3.21"]
["","COP","","","3.68","3.61","3.54","3.75","3.65"]
["","Richtlinie zur Energiekennzeichnung","Kühlen","","A","A","B","A","A"]
["","","Heizen","","A","A","B","A","A"]
["Heizleistung","Nom.","","kW","2.060","2.800","3.470","5.550","6.350"]
["Hinweise","","","","(1) - Alle Geräte sind getestet und entsprechen ISO 5151 (Gerät ohne Kanal) oder ISO 13253 (Gerät mit Kanal).","(1) - Alle Geräte sind getestet und entsprechen ISO 5151 (Gerät ohne Kanal) oder ISO 13253 (Gerät mit Kanal).","(1) - Alle Geräte sind getestet und entsprechen ISO 5151 (Gerät ohne Kanal) oder ISO 13253 (Gerät mit Kanal).","(1) - Alle Geräte sind getestet und entsprechen ISO 5151 (Gerät ohne Kanal) oder ISO 13253 (Gerät mit Kanal).","(1) - Alle Geräte sind getestet und entsprechen ISO 5151 (Gerät ohne Kanal) oder ISO 13253 (Gerät mit Kanal)."]
["","","","","(2) - EER/COP gemäß Eurovent 2012, nur zur Verwendung außerhalb der EU","(2) - EER/COP gemäß Eurovent 2012, nur zur Verwendung außerhalb der EU","(2) - EER/COP gemäß Eurovent 2012, nur zur Verwendung außerhalb der EU","(2) - EER/COP gemäß Eurovent 2012, nur zur Verwendung außerhalb der EU","(2) - EER/COP gemäß Eurovent 2012, nur zur Verwendung außerhalb der EU"]
["","","","","(3) - Nominale Effizienz: Kühlen bei 35 °C/27 °C Nennlast, Heizen bei 7 °C/20 °C Nennlast","(3) - Nominale Effizienz: Kühlen bei 35 °C/27 °C Nennlast, Heizen bei 7 °C/20 °C Nennlast","(3) - Nominale Effizienz: Kühlen bei 35 °C/27 °C Nennlast, Heizen bei 7 °C/20 °C Nennlast","(3) - Nominale Effizienz: Kühlen bei 35 °C/27 °C Nennlast, Heizen bei 7 °C/20 °C Nennlast","(3) - Nominale Effizienz: Kühlen bei 35 °C/27 °C Nennlast, Heizen bei 7 °C/20 °C Nennlast"]