{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":52,"n_cols":9,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","AZAS-MV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","AZAS71M2V1B","AZAS100M7V1B","AZAS125M7V1B","AZAS140M7V1B"]
["Abmessungen","Maßeinheit","","Höhe","mm","770","990","990","990"]
["","","","Breite","mm","900","940","940","940"]
["","","","Tiefe","mm","320","320","320","320"]
["Gewicht","Maßeinheit","","","kg","60","70","70","78"]
["Verdichter","Typ","","","","Vollhermetischer Swing-Verdichter","Vollhermetischer Swing-Verdichter","Vollhermetischer Swing-Verdichter","Vollhermetischer Swing-Verdichter"]
["Betriebsbereich","Kühlung","Umgebung","Min.","°C Trockenkugel","-5","-5","-5","-5"]
["","","","Max.","°C Trockenkugel","46","46","46","46"]
["","Heizen","Umgebung","Min.","°C Feuchtkugel","","","","-15"]
["","","","Max.","°C Feuchtkugel","","","","15.5"]
["Schallleistungspegel","Kühlung","","","dBA","65","70","71","73"]
["","Heizen","","","dBA","","","71 (1)","73 (1)"]
["Schalldruckpegel","Kühlung","","Schalldruckpegel-=-Kühlung-=-Nom.-=-dBA","dBA","","","","54"]
["","Heizen","","Schalldruckpegel-=-Heizen-=-Nom.-=-dBA","dBA","","","","57"]
["Kältemittel","Typ","","","","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","Füllmenge","","","kg","2.45","2.60","2.60","2.90"]
["","GWP","","","","675","675","675","675"]
["","Füllmenge","","","tCO2Eq","","","","1.96"]
["Rohrleitungsanschlüsse","Flüssigkeit","","AD","mm","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Gas","","AD","mm","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["","Leitungslänge","Max.","AG – IG","M","30","30","30","30"]
["","","System","Äquivalent","M","50","50","50","50"]
["","","","Unbefüllt","M","30","30","30","30"]
["","Zusätzliche Kältemittelfüllmenge","","","kg/m","Siehe Installationsanleitung","Siehe Installationsanleitung","Siehe Installationsanleitung","Siehe Installationsanleitung"]
["","Niveauunterschied","IG - AG","Max.","M","30.0","30.0","30.0","30.0"]
["","","IG - IG","Max.","M","0.5","0.5","0.5","0.5"]
["Standardzubehör","Installation manual","","","","1","1","1","1"]
["","Refrigerant label for F-gas regulation","","","","1","1","1","1"]
["","General safety precautions","","","","1","1","1","1"]
["","LOT10 Energy Label","","","","1","1","1","1"]
["","Tie-wraps","","","","2","2","2","2"]
["Stromversorgung","Phase","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequenz","","","Hz","50","50","50","50"]
["Spannungsversorgung","Spannung","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Stromstärke&nbsp;– 50&nbsp;Hz","Stromstärke&nbsp;– 50&nbsp;Hz-=-Max. Amperezahl für Sicherung (MFA)-=-A","","","A","","","","32"]
["Hinweise","","","","","","","","(1) - Gemäß ENER Lot 21"]
["Betriebsbereich","Heizen","Umgebung","Betriebsbereich-=-Heizen-=-Umgebung-=-Min.-=-°C FK","°C FK","-15","-15","-15"]
["","","","Betriebsbereich-=-Heizen-=-Umgebung-=-Max.-=-°C FK","°C FK","15.5","15.5","15.5"]
["Schalldruckpegel","Kühlung","","Nom.","dB(A)","46","53","53"]
["","Heizen","","Nom.","dB(A)","47","57","57"]
["Kältemittel","Kältemittel-=-Füllmenge-=-tCO2-Äq.","","","tCO2-Äq.","1.65","1.76","1.76"]
["Standardzubehör","Peel off F-gas label","","","","1"]
["Stromstärke – 50 Hz","Stromstärke – 50 Hz-=-Max. Amperezahl für Sicherung (MFA)-=-A","","","A","20","25","32"]
["Hinweise","","","","","(1) - Gemäß ENER Lot 21","(1) - Gemäß ENER Lot 21","(1) - Gemäß ENER Lot 21"]
["","","","","","(2) - Europäisches/internationales Regelwerk bezüglich Grenzwerte: Oberschwingungsströme, verursacht von Geräten und Einrichtungen mit einem Eingangsstrom > 16 A und ≤ 75 A je Leiter, die zum Anschluss an öffentliche Niederspannungsnetze vorgesehen sind.","(2) - Europäisches/internationales Regelwerk bezüglich Grenzwerte: Oberschwingungsströme, verursacht von Geräten und Einrichtungen mit einem Eingangsstrom > 16 A und ≤ 75 A je Leiter, die zum Anschluss an öffentliche Niederspannungsnetze vorgesehen sind.","(2) - Europäisches/internationales Regelwerk bezüglich Grenzwerte: Oberschwingungsströme, verursacht von Geräten und Einrichtungen mit einem Eingangsstrom > 16 A und ≤ 75 A je Leiter, die zum Anschluss an öffentliche Niederspannungsnetze vorgesehen sind."]
["","","","","","(3) - Ssc: Kurzschluss-Strom (Short-Circuit Power)","(3) - Ssc: Kurzschluss-Strom (Short-Circuit Power)","(3) - Ssc: Kurzschluss-Strom (Short-Circuit Power)"]
["","","","","","(4) - Europäisches/internationales Regelwerk, indem zulässige Grenzwerte zu Oberschwingungsströmen festgelegt sind, die von an öffentlichen Niederspannungsnetzen angeschlossenen Anlagen und Geräten mit einem Eingangsstrom ≤16A je Phase verursacht werden","(4) - Europäisches/internationales Regelwerk, indem zulässige Grenzwerte zu Oberschwingungsströmen festgelegt sind, die von an öffentlichen Niederspannungsnetzen angeschlossenen Anlagen und Geräten mit einem Eingangsstrom ≤16A je Phase verursacht werden","(4) - Europäisches/internationales Regelwerk, indem zulässige Grenzwerte zu Oberschwingungsströmen festgelegt sind, die von an öffentlichen Niederspannungsnetzen angeschlossenen Anlagen und Geräten mit einem Eingangsstrom ≤16A je Phase verursacht werden"]