{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":63,"n_cols":10,"rows_kept":63,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","BS-A14AV1B"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","BS4A14AJV1B","BS6A14AJV1B","BS8A14AJV1B","BS10A14AJV1B","BS12A14AJV1B"]
["Schalldruckpegel","Nom.","","","dB(A)","36.0 (1)","37.0 (1)","37.0 (1)","38.0 (1)","38.0 (1)"]
["Standardzubehör","Installations- und Bedienungsanleitung","","","","1","1","1","1","1"]
["","Allgemeine Schutzmaßnahmen","","","","1","1","1","1","1"]
["","Kondensatschlauch","","","","1","1","1","1","1"]
["","Klemme für Kondensatschlauch","","","","1","1","1","1","1"]
["","Dichtungsmatte (klein)","","","","1","1","1","1","1"]
["","Dichtungsmatte (groß)","","","","1","1","1","1","1"]
["","Dichtungsmaterial","","","","1","1","1","1","1"]
["","Isolierrohr für Stopperleitungen","","","","9","5","5","5","5"]
["","Kabelbinder","","","","8","11","11","11","11"]
["","Stopperleitungen","","","","9","5","5","5","5"]
["","Zubehörleitung","","","","14","14","14","14","14"]
["","Kanal-Abschlusspaneel","","","","1","1","1","1","1"]
["Kältemittel","GWP","","","","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["","Typ","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["Sicherheitsanforderungen BS-Boxen-System","Durchmesser Kanalanschluss am Gerät","","","mm","160.0","160.0","160.0","160.0","160.0"]
["","Positionen Kanalanschluss","","","","Links/Rechts","Links/Rechts","Links/Rechts","Links/Rechts","Links/Rechts"]
["Maximale Anzahl der anschließbaren Innengeräte pro Abzweigung","","","","","5","5","5","5","5"]
["Betriebsbereich","Temperatur um Gehäuse","","Min.","°CTK","15","15","15","15","15"]
["","","","Max.","°CTK","32","32","32","32","32"]
["","Umgebungsfeuchtigkeit","","Max.","%","80","80","80","80","80"]
["Maximale Anzahl der anschließbaren Innengeräte","","","","","20","30","40","50","60"]
["Rohrleitungsanschlüsse","Außengerät oder Kältemitteldurchlauf","Austrittsgas","Typ","","Lötverbindung","Lötverbindung","Lötverbindung","Lötverbindung","Lötverbindung"]
["","","","AD","mm","12.7 (3), 15.9 (3), 19.1 (3), 22.2","12.7 (3), 15.9 (3), 19.1 (3), 22.2","12.7 (3), 15.9 (3), 19.1 (3), 22.2","12.7 (3), 15.9 (3), 19.1 (3), 22.2","12.7 (3), 15.9 (3), 19.1 (3), 22.2"]
["","","Flüssigkeit","Typ","","Lötverbindung","Lötverbindung","Lötverbindung","Lötverbindung","Lötverbindung"]
["","","","AD","mm","9.5 (3), 12.7 (3), 15.9","9.5 (3), 12.7 (3), 15.9","9.5 (3), 12.7 (3), 15.9","9.5 (3), 12.7 (3), 15.9","9.5 (3), 12.7 (3), 15.9"]
["","","Gas","AD","mm","15.9 (3), 19.1 (3), 22.2, 28.6 (3)","15.9 (3), 19.1 (3), 22.2, 28.6 (3)","15.9 (3), 19.1 (3), 22.2, 28.6 (3)","15.9 (3), 19.1 (3), 22.2, 28.6 (3)","15.9 (3), 19.1 (3), 22.2, 28.6 (3)"]
["","","","Typ","","Lötverbindung","Lötverbindung","Lötverbindung","Lötverbindung","Lötverbindung"]
["","Innengerät","Gas","Typ","","Lötverbindung","Lötverbindung","Lötverbindung","Lötverbindung","Lötverbindung"]
["","","","AD","mm","9.5 (6), 12.7 (7), 15.9 (5)","9.5 (6), 12.7 (7), 15.9 (5)","9.5 (6), 12.7 (7), 15.9 (5)","9.5 (6), 12.7 (7), 15.9 (5)","9.5 (6), 12.7 (7), 15.9 (5)"]
["","","Flüssigkeit","AD","mm","6.4 (4), 9.5 (5)","6.4 (4), 9.5 (5)","6.4 (4), 9.5 (5)","6.4 (4), 9.5 (5)","6.4 (4), 9.5 (5)"]
["","","","Typ","","Lötverbindung","Lötverbindung","Lötverbindung","Lötverbindung","Lötverbindung"]
["BS-Geräte, verbunden mit Kältemitteldurchlauf","Maximaler Gesamtleistungsindex Innengeräte","","","","750","750","750","750","750"]
["","Max. zulässige Anzahl von BS-Geräten","","","","4","4","4","4","4"]
["","Max. zulässige Anzahl von BS-Geräte-Anschlüssen","","","","16","16","16","16","16"]
["Maximaler Leistungsindex der anschließbaren Innengeräte pro Abzweigung","","","","","140","140","140","140","140"]
["Sound power level","Nom.","","","dB(A)","49.1 (2)","51.5 (2)","51.5 (2)","52.5 (2)","52.5 (2)"]
["Abmessungen","Maßeinheit","","Breite","mm","600","1,000","1,000","1,400","1,400"]
["","","","Tiefe","mm","845","845","845","845","845"]
["","","","Höhe","mm","291","291","291","291","291"]
["Gewicht","Maßeinheit","","","kg","40.0","56.0","65.0","83.0","89.0"]
["Anzahl der Abzweigungen","","","","","4","6","8","10","12"]
["Maximaler Leistungsindex der anschließbaren Innengeräte","","","","","400","600","750","750","750"]
["Power supply","Phase","","","","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequenz","","","Hz","50","50","50","50","50"]
["","Spannung","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Hinweise","","","","","(1) - Der Schalldruckpegel ist ein Relativwert, der vom Abstand und von der Umgebungsakustik abhängt. Weitere Informationen können Sie den Schallpegeldiagrammen entnehmen.","(1) - Der Schalldruckpegel ist ein Relativwert, der vom Abstand und von der Umgebungsakustik abhängt. Weitere Informationen können Sie den Schallpegeldiagrammen entnehmen.","(1) - Der Schalldruckpegel ist ein Relativwert, der vom Abstand und von der Umgebungsakustik abhängt. Weitere Informationen können Sie den Schallpegeldiagrammen entnehmen.","(1) - Der Schalldruckpegel ist ein Relativwert, der vom Abstand und von der Umgebungsakustik abhängt. Weitere Informationen können Sie den Schallpegeldiagrammen entnehmen.","(1) - Der Schalldruckpegel ist ein Relativwert, der vom Abstand und von der Umgebungsakustik abhängt. Weitere Informationen können Sie den Schallpegeldiagrammen entnehmen."]
["","","","","","(2) - Der Schallleistungspegel ist ein Absolutwert, den eine Geräuschquelle abgibt.","(2) - Der Schallleistungspegel ist ein Absolutwert, den eine Geräuschquelle abgibt.","(2) - Der Schallleistungspegel ist ein Absolutwert, den eine Geräuschquelle abgibt.","(2) - Der Schallleistungspegel ist ein Absolutwert, den eine Geräuschquelle abgibt.","(2) - Der Schallleistungspegel ist ein Absolutwert, den eine Geräuschquelle abgibt."]
["","","","","","(3) - Zubehör „Rohrleitung“ erforderlich","(3) - Zubehör „Rohrleitung“ erforderlich","(3) - Zubehör „Rohrleitung“ erforderlich","(3) - Zubehör „Rohrleitung“ erforderlich","(3) - Zubehör „Rohrleitung“ erforderlich"]
["","","","","","(4) - Bei Anschluss von Innengeräten Klasse 80 oder kleiner (Außenleitung muss nicht geschnitten werden)","(4) - Bei Anschluss von Innengeräten Klasse 80 oder kleiner (Außenleitung muss nicht geschnitten werden)","(4) - Bei Anschluss von Innengeräten Klasse 80 oder kleiner (Außenleitung muss nicht geschnitten werden)","(4) - Bei Anschluss von Innengeräten Klasse 80 oder kleiner (Außenleitung muss nicht geschnitten werden)","(4) - Bei Anschluss von Innengeräten Klasse 80 oder kleiner (Außenleitung muss nicht geschnitten werden)"]
["","","","","","(5) - Bei Anschluss von Innengeräten Klasse 100 oder größer (die Außenleitung muss geschnitten werden)","(5) - Bei Anschluss von Innengeräten Klasse 100 oder größer (die Außenleitung muss geschnitten werden)","(5) - Bei Anschluss von Innengeräten Klasse 100 oder größer (die Außenleitung muss geschnitten werden)","(5) - Bei Anschluss von Innengeräten Klasse 100 oder größer (die Außenleitung muss geschnitten werden)","(5) - Bei Anschluss von Innengeräten Klasse 100 oder größer (die Außenleitung muss geschnitten werden)"]
["","","","","","(6) - Bei Anschluss von Innengeräten Klasse 32 oder kleiner (Außenleitung muss nicht geschnitten werden)","(6) - Bei Anschluss von Innengeräten Klasse 32 oder kleiner (Außenleitung muss nicht geschnitten werden)","(6) - Bei Anschluss von Innengeräten Klasse 32 oder kleiner (Außenleitung muss nicht geschnitten werden)","(6) - Bei Anschluss von Innengeräten Klasse 32 oder kleiner (Außenleitung muss nicht geschnitten werden)","(6) - Bei Anschluss von Innengeräten Klasse 32 oder kleiner (Außenleitung muss nicht geschnitten werden)"]
["","","","","","(7) - Bei Anschluss von Innengeräten von Klassen 40 bis 80","(7) - Bei Anschluss von Innengeräten von Klassen 40 bis 80","(7) - Bei Anschluss von Innengeräten von Klassen 40 bis 80","(7) - Bei Anschluss von Innengeräten von Klassen 40 bis 80","(7) - Bei Anschluss von Innengeräten von Klassen 40 bis 80"]
["","","","","","(8) - MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) muss für die Auswahl des richtigen Kabelquerschnitts verwendet werden. Die MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) kann als der maximale Betriebsstrom angesehen werden.","(8) - MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) muss für die Auswahl des richtigen Kabelquerschnitts verwendet werden. Die MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) kann als der maximale Betriebsstrom angesehen werden.","(8) - MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) muss für die Auswahl des richtigen Kabelquerschnitts verwendet werden. Die MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) kann als der maximale Betriebsstrom angesehen werden.","(8) - MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) muss für die Auswahl des richtigen Kabelquerschnitts verwendet werden. Die MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) kann als der maximale Betriebsstrom angesehen werden.","(8) - MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) muss für die Auswahl des richtigen Kabelquerschnitts verwendet werden. Die MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) kann als der maximale Betriebsstrom angesehen werden."]
["","","","","","(9) - Wählen Sie den Schutzschalter und den Erdschluss-Unterbrecher (Fehlerstrom-Schutzschalter) anhand des MSiA-Wertes aus.","(9) - Wählen Sie den Schutzschalter und den Erdschluss-Unterbrecher (Fehlerstrom-Schutzschalter) anhand des MSiA-Wertes aus.","(9) - Wählen Sie den Schutzschalter und den Erdschluss-Unterbrecher (Fehlerstrom-Schutzschalter) anhand des MSiA-Wertes aus.","(9) - Wählen Sie den Schutzschalter und den Erdschluss-Unterbrecher (Fehlerstrom-Schutzschalter) anhand des MSiA-Wertes aus.","(9) - Wählen Sie den Schutzschalter und den Erdschluss-Unterbrecher (Fehlerstrom-Schutzschalter) anhand des MSiA-Wertes aus."]
["","","","","","(10) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt.","(10) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt.","(10) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt.","(10) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt.","(10) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt."]
["","","","","","(11) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter.","(11) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter.","(11) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter.","(11) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter.","(11) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter."]