{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":34,"n_cols":9,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","CHVX-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","CHVX07S18AJ4V","CHVX07S18AJ9W","CHVX07S23AJ4V","CHVX07S23AJ9W"]
["Gehäuse","Farbe","","","","Weiß +Schwarz","Weiß +Schwarz","Weiß +Schwarz","Weiß +Schwarz"]
["","Material","","","","Vorbeschichtetes Blech","Vorbeschichtetes Blech","Vorbeschichtetes Blech","Vorbeschichtetes Blech"]
["Abmessungen","Maßeinheit","","Höhe","mm","1655","1655","1855","1855"]
["","","","Breite","mm","597","597","597","597"]
["","","","Tiefe","mm","634","634","634","634"]
["Gewicht","Maßeinheit","","","kg","113","113","121","121"]
["PED","Kategorie","","","","Siehe Hinweis 1","Siehe Hinweis 1","Siehe Hinweis 1","Siehe Hinweis 1"]
["Schallleistungspegel","Schallleistungspegel-=-Nom.-=-dB(A)","","","dB(A)","44.0 (5)","44.0 (5)","44.0 (5)","44.0 (5)"]
["Schalldruckpegel","Nom.","","","dB(A)","30.0 (5)","30.0 (5)","30.0 (5)","30.0 (5)"]
["Betriebsbereich","Heizen","Wasserseite","Min.","°C","18 (6)","18 (6)","18 (6)","18 (6)"]
["","","","Max.","°C","55 (6)","55 (6)","55 (6)","55 (6)"]
["","Kühlung","Umgebung","Min.","°C TK","10 (6)","10 (6)","10 (6)","10 (6)"]
["","","Wasserseite","Min.","°C","18 (6)","18 (6)","18 (6)","18 (6)"]
["","","","Max.","°C","22 (6)","22 (6)","22 (6)","22 (6)"]
["Stromversorgung","Bezeichnung","","","","Siehe Hinweis 7","Siehe Hinweis 7","Siehe Hinweis 7","Siehe Hinweis 7"]
["Elektroheizung","Spannungsversorgung","","Bezeichnung","","4V","9W","4V","9W"]
["","","","Phase","","1~ / 3~","3~","1~ / 3~","3~"]
["","","","Frequenz","Hz","50","50","50","50"]
["","","","Spannung","V","230/400","400","230/400","400"]
["","Empfohlene Sicherungen","","","A","0.000 (8)","0.000 (8)","0.000 (8)","0.000 (8)"]
["Hinweise","","","","","(1) - Anlage ≤ KategorieI: ausgenommen von 2014/68/EU aufgrund Artikel1, 2f","(1) - Anlage ≤ KategorieI: ausgenommen von 2014/68/EU aufgrund Artikel1, 2f","(1) - Anlage ≤ KategorieI: ausgenommen von 2014/68/EU aufgrund Artikel1, 2f","(1) - Anlage ≤ KategorieI: ausgenommen von 2014/68/EU aufgrund Artikel1, 2f"]
["","","","","","(2) - Der Betriebsbereich wird nur in denjenigen Fällen auf niedrigere Durchflussmengen erweitert, in denen das Gerät ausschließlich mit der Wärmepumpe betrieben wird. (Nicht bei Anlauf, nicht bei Betrieb mit Reserveheizer, nicht bei Abtauen.)","(2) - Der Betriebsbereich wird nur in denjenigen Fällen auf niedrigere Durchflussmengen erweitert, in denen das Gerät ausschließlich mit der Wärmepumpe betrieben wird. (Nicht bei Anlauf, nicht bei Betrieb mit Reserveheizer, nicht bei Abtauen.)","(2) - Der Betriebsbereich wird nur in denjenigen Fällen auf niedrigere Durchflussmengen erweitert, in denen das Gerät ausschließlich mit der Wärmepumpe betrieben wird. (Nicht bei Anlauf, nicht bei Betrieb mit Reserveheizer, nicht bei Abtauen.)","(2) - Der Betriebsbereich wird nur in denjenigen Fällen auf niedrigere Durchflussmengen erweitert, in denen das Gerät ausschließlich mit der Wärmepumpe betrieben wird. (Nicht bei Anlauf, nicht bei Betrieb mit Reserveheizer, nicht bei Abtauen.)"]
["","","","","","(3) - Basierend auf ∆T= 45K","(3) - Basierend auf ∆T= 45K","(3) - Basierend auf ∆T= 45K","(3) - Basierend auf ∆T= 45K"]
["","","","","","(4) - einschließlich Rohrleitungen + PWT+ Reserveheizung / ohne Ausdehnungsgefäß","(4) - einschließlich Rohrleitungen + PWT+ Reserveheizung / ohne Ausdehnungsgefäß","(4) - einschließlich Rohrleitungen + PWT+ Reserveheizung / ohne Ausdehnungsgefäß","(4) - einschließlich Rohrleitungen + PWT+ Reserveheizung / ohne Ausdehnungsgefäß"]
["","","","","","(5) - Mit einem Druckabfall von 10kPa in dem Heizsystem bei einer Temperatur des Auslasswassers von 47-55°C in einem Raum mit einer Umgebungstemperatur von 20°C(TK/FK 7°C/6°C) gemessen.","(5) - Mit einem Druckabfall von 10kPa in dem Heizsystem bei einer Temperatur des Auslasswassers von 47-55°C in einem Raum mit einer Umgebungstemperatur von 20°C(TK/FK 7°C/6°C) gemessen.","(5) - Mit einem Druckabfall von 10kPa in dem Heizsystem bei einer Temperatur des Auslasswassers von 47-55°C in einem Raum mit einer Umgebungstemperatur von 20°C(TK/FK 7°C/6°C) gemessen.","(5) - Mit einem Druckabfall von 10kPa in dem Heizsystem bei einer Temperatur des Auslasswassers von 47-55°C in einem Raum mit einer Umgebungstemperatur von 20°C(TK/FK 7°C/6°C) gemessen."]
["","","","","","(6) - Weitere Informationen in der Betriebsbereichszeichnung.","(6) - Weitere Informationen in der Betriebsbereichszeichnung.","(6) - Weitere Informationen in der Betriebsbereichszeichnung.","(6) - Weitere Informationen in der Betriebsbereichszeichnung."]
["","","","","","(7) - Der oben erwähnte Netzanschluss der Hydrobox ist ausschließlich für den Reserveheizer vorgesehen. Der Schaltkasten und die Pumpe der Hydrobox werden mit dem Außengerät geliefert. Der optionale Warmwassertank verfügt über eine gesonderte Stromversorgung.","(7) - Der oben erwähnte Netzanschluss der Hydrobox ist ausschließlich für den Reserveheizer vorgesehen. Der Schaltkasten und die Pumpe der Hydrobox werden mit dem Außengerät geliefert. Der optionale Warmwassertank verfügt über eine gesonderte Stromversorgung.","(7) - Der oben erwähnte Netzanschluss der Hydrobox ist ausschließlich für den Reserveheizer vorgesehen. Der Schaltkasten und die Pumpe der Hydrobox werden mit dem Außengerät geliefert. Der optionale Warmwassertank verfügt über eine gesonderte Stromversorgung.","(7) - Der oben erwähnte Netzanschluss der Hydrobox ist ausschließlich für den Reserveheizer vorgesehen. Der Schaltkasten und die Pumpe der Hydrobox werden mit dem Außengerät geliefert. Der optionale Warmwassertank verfügt über eine gesonderte Stromversorgung."]
["","","","","","(8) - Siehe Elektroschaltplan und Installationshandbuch für Angaben zu korrekten, empfohlenen Sicherungen je nach Stromversorgung und Netzanschluss","(8) - Siehe Elektroschaltplan und Installationshandbuch für Angaben zu korrekten, empfohlenen Sicherungen je nach Stromversorgung und Netzanschluss","(8) - Siehe Elektroschaltplan und Installationshandbuch für Angaben zu korrekten, empfohlenen Sicherungen je nach Stromversorgung und Netzanschluss","(8) - Siehe Elektroschaltplan und Installationshandbuch für Angaben zu korrekten, empfohlenen Sicherungen je nach Stromversorgung und Netzanschluss"]