{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":43,"n_cols":7,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EDLQ-CV3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EDLQ05CAV3","EDLQ07CAV3"]
["Heizleistung","Nom.","","","kW","4.4, 4.03","7, 6.9"]
["Leistungsaufnahme","Heizen","","Nom.","kW","0.88, 1.13","1.55, 2.02"]
["COP","","","","","5, 3.58","4.52, 3.42"]
["Abmessungen","Maßeinheit","","Höhe","mm","735","735"]
["","","","Breite","mm","1090","1090"]
["","","","Tiefe","mm","350","350"]
["Gewicht","Maßeinheit","","","kg","76","80"]
["Ventilator","Luftstromvolumen","Heizen","Hoch","m³/min","45.0","47.0"]
["Betriebsbereich","Heizen","Wasserseite","Min.","°C","15","15"]
["","","","Max.","°C","55.0","55.0"]
["","Warmwasser","Umgebung","Min.","°C TK","-25.0","-25.0"]
["","","","Max.","°C TK","35.0","35.0"]
["","","Wasserseite","Min.","°C","25","25"]
["","","","Max.","°C","80","80"]
["Schallleistungspegel","Heizen","","Nom.","dB(A)","61","62"]
["Schalldruckpegel","Heizen","","Nom.","dB(A)","48","49"]
["Kältemittel","Typ","","","","R-410A","R-410A"]
["","GWP","","","","2088","2088"]
["","Füllmenge","","","kg","1.3","1.45"]
["","Kältemittel-=-Füllmenge-=-tCO2-Äq.","","","tCO2-Äq.","2.714","3.027"]
["Raumheizen","Raumheizen-=-Wasserauslass 55 °C für durchschnittliches Klima","Raumheizen-=-Wasserauslass 55 °C für durchschnittliches Klima-=-Allgemein","Raumheizen-=-Wasserauslass 55 °C für durchschnittliches Klima-=-Allgemein-=-SCOP","","3.2","3.2"]
["","","","Raumheizen-=-Wasserauslass 55 °C für durchschnittliches Klima-=-Allgemein-=-Saisonale Effizienzklasse Raumheizen","","A++","A++"]
["","Wasserauslass 35°C für durchschnittliches Klima","Allgemein","SCOP","","4.39","4.14"]
["","","","Saisonale Effizienzklasse Raumheizen","","A++","A++"]
["Stromversorgung","Bezeichnung","","","","V3","V3"]
["","Phase","","","","1~","1~"]
["","Frequenz","","","Hz","50","50"]
["Spannungsversorgung","Spannung","","","V","230","230"]
["Hinweise","","","","","(1) - Bedingung 1: Kühlen: Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); Heizen: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Bedingung 1: Kühlen: Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C); Heizen: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(2) - Bedingung 2: Kühlen: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); Heizen: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)","(2) - Bedingung 2: Kühlen: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C); Heizen: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 45°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - Niedriger, wenn Reserveheizer installiert ist; Wenn kein Reserveheizer vorhanden ist, startet der Wärmepumpenbetrieb bei10°C","(3) - Niedriger, wenn Reserveheizer installiert ist; Wenn kein Reserveheizer vorhanden ist, startet der Wärmepumpenbetrieb bei10°C"]
["","","","","","(4) - Betriebsbereich Warmwasser (Außengerät): Bereichserweiterung durch Unterstützung eines Zusatzheizers. Für Betriebsbereich siehe separate Zeichnung.","(4) - Betriebsbereich Warmwasser (Außengerät): Bereichserweiterung durch Unterstützung eines Zusatzheizers. Für Betriebsbereich siehe separate Zeichnung."]
["","","","","","(5) -                                             >                      50 °C nur BSH, ohne Wärmepumpe                    ","(5) -                                             >                      50 °C nur BSH, ohne Wärmepumpe                    "]
["","","","","","(6) - Der Schalldruckpegel wird in einem bestimmten Abstand vom Gerät mit einem Mikrophon gemessen. Dies ist ein relativer Wert, der vom Abstand und von der Umgebungsakustik abhängt. Weitere Informationen entnehmen Sie dem Diagramm der Oktavenbandpegel.","(6) - Der Schalldruckpegel wird in einem bestimmten Abstand vom Gerät mit einem Mikrophon gemessen. Dies ist ein relativer Wert, der vom Abstand und von der Umgebungsakustik abhängt. Weitere Informationen entnehmen Sie dem Diagramm der Oktavenbandpegel."]
["","","","","","(7) - Der Betriebsbereich wird nur in denjenigen Fällen auf niedrigere Durchflussmengen erweitert, in denen das Gerät ausschließlich mit der Wärmepumpe betrieben wird. (Nicht bei Anlauf, nicht bei Betrieb mit Reserveheizer, nicht bei Abtauen.)","(7) - Der Betriebsbereich wird nur in denjenigen Fällen auf niedrigere Durchflussmengen erweitert, in denen das Gerät ausschließlich mit der Wärmepumpe betrieben wird. (Nicht bei Anlauf, nicht bei Betrieb mit Reserveheizer, nicht bei Abtauen.)"]
["","","","","","(8) - Einschließlich Leitung + PWT; ohne Ausdehnungsgefäß","(8) - Einschließlich Leitung + PWT; ohne Ausdehnungsgefäß"]
["","","","","","(9) - Anlaufstrom Daikin Altherma invertergeregelt Verdichter stets <= max. Betriebsstrom","(9) - Anlaufstrom Daikin Altherma invertergeregelt Verdichter stets <= max. Betriebsstrom"]