{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":33,"n_cols":8,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EKHBRD-ADV17"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EKHBRD011ADV17","EKHBRD014ADV17","EKHBRD016ADV17"]
["Gehäuse","Farbe","","","","Metallic-Grau","Metallic-Grau","Metallic-Grau"]
["","Material","","","","Vorbeschichtetes Blech","Vorbeschichtetes Blech","Vorbeschichtetes Blech"]
["Abmessungen","Maßeinheit","","Höhe","mm","705","705","705"]
["","","","Breite","mm","600","600","600"]
["","","","Tiefe","mm","695","695","695"]
["Gewicht","Maßeinheit","","","kg","144","144","144"]
["PED","Kategorie","","","","Ausgenommen vom PED-Geltungsbereich aufgrund Artikel 1, Punkt 3.6, 97/23/EG","Ausgenommen vom PED-Geltungsbereich aufgrund Artikel 1, Punkt 3.6, 97/23/EG","Ausgenommen vom PED-Geltungsbereich aufgrund Artikel 1, Punkt 3.6, 97/23/EG"]
["Kältemittel","Typ","","","","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","Füllmenge","","","kg","2.6","2.6","2.6"]
["Schallleistungspegel","Schallleistungspegel-=-Nom.-=-dB(A)","","","dB(A)","59","60","60"]
["Schalldruckpegel","Nom.","","","dB(A)","43, 46, 0, 0","45, 46, 0, 0","46, 46, 0, 0"]
["Betriebsbereich","Heizen","Wasserseite","Min.","°C","25","25","25"]
["","","","Max.","°C","80.0","80.0","80.0"]
["Stromversorgung","Bezeichnung","","","","V1","V1","V1"]
["","Phase","","","","1~","1~","1~"]
["","Frequenz","","","Hz","50","50","50"]
["Spannungsversorgung","Spannung","","","V","220-240","220-240","220-240"]
["Strom","Empfohlene Sicherungen","","","A","25","25","25"]
["Hinweise","","","","","(1) - Nenn-Wasserdurchfluss für Dt = 10°C","(1) - Nenn-Wasserdurchfluss für Dt = 10°C","(1) - Nenn-Wasserdurchfluss für Dt = 10°C"]
["","","","","","(2) - Maximaler Wasserdurchfluss für Dt = 5 K","(2) - Maximaler Wasserdurchfluss für Dt = 5 K","(2) - Maximaler Wasserdurchfluss für Dt = 5 K"]
["","","","","","(3) - Der Schalldruckpegel wird gemäß ISO3744 Raum gemessen. Schallleistungspegel wird aus dem Schalldruckpegel berechnet.","(3) - Der Schalldruckpegel wird gemäß ISO3744 Raum gemessen. Schallleistungspegel wird aus dem Schalldruckpegel berechnet.","(3) - Der Schalldruckpegel wird gemäß ISO3744 Raum gemessen. Schallleistungspegel wird aus dem Schalldruckpegel berechnet."]
["","","","","","(4) - Schallpegel wurden gemessen bei: EW 55°C; AW 65°C; Dt 10 K; Umgebungsbedingungen 7°C TK/6°C FK","(4) - Schallpegel wurden gemessen bei: EW 55°C; AW 65°C; Dt 10 K; Umgebungsbedingungen 7°C TK/6°C FK","(4) - Schallpegel wurden gemessen bei: EW 55°C; AW 65°C; Dt 10 K; Umgebungsbedingungen 7°C TK/6°C FK"]
["","","","","","(5) - Schallpegel wurden gemessen bei: EW 70°C; AW 80°C; Dt 10 K; Umgebungsbedingungen 7°C TK/6°C FK","(5) - Schallpegel wurden gemessen bei: EW 70°C; AW 80°C; Dt 10 K; Umgebungsbedingungen 7°C TK/6°C FK","(5) - Schallpegel wurden gemessen bei: EW 70°C; AW 80°C; Dt 10 K; Umgebungsbedingungen 7°C TK/6°C FK"]
["","","","","","(6) - Schallpegel gelten für Freifeldbedingung, da sie in einem halb-schalltoten Raum gemessen werden. Der Messwert unter den tatsächlichen Installationsbedingungen wird aufgrund von Umgebungsgeräuschen und Schallreflexionen höher sein.","(6) - Schallpegel gelten für Freifeldbedingung, da sie in einem halb-schalltoten Raum gemessen werden. Der Messwert unter den tatsächlichen Installationsbedingungen wird aufgrund von Umgebungsgeräuschen und Schallreflexionen höher sein.","(6) - Schallpegel gelten für Freifeldbedingung, da sie in einem halb-schalltoten Raum gemessen werden. Der Messwert unter den tatsächlichen Installationsbedingungen wird aufgrund von Umgebungsgeräuschen und Schallreflexionen höher sein."]
["","","","","","(7) - EW = Eintrittswassertemperatur- AW = Austrittswassertemperatur","(7) - EW = Eintrittswassertemperatur- AW = Austrittswassertemperatur","(7) - EW = Eintrittswassertemperatur- AW = Austrittswassertemperatur"]
["","","","","","(8) - Umgebungstemperatur, Innentemperatur: 5°C bis 30°C","(8) - Umgebungstemperatur, Innentemperatur: 5°C bis 30°C","(8) - Umgebungstemperatur, Innentemperatur: 5°C bis 30°C"]
["","","","","","(9) - Weitere Informationen zum Betriebsbereich finden Sie in der TW-Zeichnung. Bei Kombination EKHBRD*AC* + EMRQ* siehe Betriebsbereich EMRQ* ! -> -15℃","(9) - Weitere Informationen zum Betriebsbereich finden Sie in der TW-Zeichnung. Bei Kombination EKHBRD*AC* + EMRQ* siehe Betriebsbereich EMRQ* ! -> -15℃","(9) - Weitere Informationen zum Betriebsbereich finden Sie in der TW-Zeichnung. Bei Kombination EKHBRD*AC* + EMRQ* siehe Betriebsbereich EMRQ* ! -> -15℃"]