{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":34,"n_cols":8,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EPRA08-12EV"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EPRA08EAV3","EPRA10EAV3","EPRA12EAV3"]
["Abmessungen","Maßeinheit","","Höhe","mm","1003","1003","1003"]
["","","","Breite","mm","1270","1270","1270"]
["","","","Tiefe","mm","533","533","533"]
["Gewicht","Maßeinheit","","","kg","118","118","118"]
["Ventilator","Luftstromvolumen","Heizen","Hoch","m³/min","80.1","80.1","80.1"]
["","","Kühlung","Hoch","m³/min","80.1","80.1","80.1"]
["Betriebsbereich","Kühlung","","Betriebsbereich-=-Kühlung-=-Min.-=-°C&nbsp;TK","°CTK","10","10","10"]
["","","","Betriebsbereich-=-Kühlung-=-Max.-=-°C&nbsp;TK","°CTK","43","43","43"]
["","Warmwasser","","Min.","°CTK","-28","-28","-28"]
["","","","Betriebsbereich-=-Warmwasser-=-Max.-=-°C&nbsp;TK","°CTK","35","35","35"]
["Schallleistungspegel","Heizen","","Nom.","dB(A)","54.0","54.0","54.0"]
["","Kühlung","","Nom.","dB(A)","60.1","60.6","61.5"]
["Schalldruckpegel","Heizen","","Schalldruckpegel-=-Heizen-=-Nom.-=-dBA","dB(A)","40.6","40.6","40.6"]
["","Kühlung","","Schalldruckpegel-=-Kühlung-=-Nom.-=-dBA","dB(A)","47","47.4","48.5"]
["Kältemittel","Typ","","","","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675.0","675.0","675.0"]
["","Füllmenge","","","tCO2Eq","2.19","2.19","2.19"]
["","Füllmenge","","","kg","3.25","3.25","3.25"]
["Rohrleitungsanschlüsse","Niveauunterschied","IG - AG","Max.","m","10.0","10.0","10.0"]
["Stromversorgung","Bezeichnung","","","","V3","V3","V3"]
["","Phase","","","","1~","1~","1~"]
["","Frequenz","","","Hz","50","50","50"]
["Spannungsversorgung","Spannung","","","V","230","230","230"]
["Strom","Empfohlene Sicherungen","","","A","32","32","32"]
["Hinweise","","","","","(1) - Kühlung Ta 35°C - VDWA 18°C (DT = 5°C) - Heizung Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Kühlung Ta 35°C - VDWA 18°C (DT = 5°C) - Heizung Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(1) - Kühlung Ta 35°C - VDWA 18°C (DT = 5°C) - Heizung Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(2) - Bedingung 2: Kühlen: Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); Heizen: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C)","(2) - Bedingung 2: Kühlen: Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); Heizen: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C)","(2) - Bedingung 2: Kühlen: Ta 35°C - LWE 7℃ (DT = 5°C); Heizen: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 45℃ (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - Der Schalldruckpegel ist ein Relativwert, der vom Abstand und von der Umgebungsakustik abhängt. Weitere Informationen können Sie den Schallpegeldiagrammen entnehmen.","(3) - Der Schalldruckpegel ist ein Relativwert, der vom Abstand und von der Umgebungsakustik abhängt. Weitere Informationen können Sie den Schallpegeldiagrammen entnehmen.","(3) - Der Schalldruckpegel ist ein Relativwert, der vom Abstand und von der Umgebungsakustik abhängt. Weitere Informationen können Sie den Schallpegeldiagrammen entnehmen."]
["","","","","","(4) - Der Schalldruckpegel wird in einem bestimmten Abstand vom Gerät mit einem Mikrofon gemessen. Dies ist ein relativer Wert, der vom Abstand und von der Umgebungsakustik abhängt. Weitere Informationen entnehmen Sie dem Diagramm der Oktavenbandpegel. Bedingung: Ta 35 °C – LWE 7 °C (dT = 5 °C).","(4) - Der Schalldruckpegel wird in einem bestimmten Abstand vom Gerät mit einem Mikrofon gemessen. Dies ist ein relativer Wert, der vom Abstand und von der Umgebungsakustik abhängt. Weitere Informationen entnehmen Sie dem Diagramm der Oktavenbandpegel. Bedingung: Ta 35 °C – LWE 7 °C (dT = 5 °C).","(4) - Der Schalldruckpegel wird in einem bestimmten Abstand vom Gerät mit einem Mikrofon gemessen. Dies ist ein relativer Wert, der vom Abstand und von der Umgebungsakustik abhängt. Weitere Informationen entnehmen Sie dem Diagramm der Oktavenbandpegel. Bedingung: Ta 35 °C – LWE 7 °C (dT = 5 °C)."]