{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":25,"n_cols":11,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ETSH16E / EPRA14-18DW7"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ETSH16P30EF / EPRA14DAW17","ETSH16P50EF / EPRA14DAW17","ETSH16P30EF / EPRA16DAW17","ETSH16P50EF / EPRA16DAW17","ETSH16P50EF / EPRA18DAW17","ETSH16P30EF / EPRA18DAW17"]
["Heizleistung","Min.","","","kW","37.00 (1)","37.00 (1)","396.00 (1)","396.00 (1)","44.00 (1)","44.00 (1)"]
["","Nom.","","","kW","59.0 (2)","59.0 (2)","9.00 (2)","9.00 (2)","9.00 (2)","9.00 (2)"]
["","Max.","","","kW","975.00 (1)","975.00 (1)","1,044.00 (1)","1,044.00 (1)","116.00 (1)","116.00 (1)"]
["Leistungsaufnahme","Heizen","","Min.","kW","84.00 (5)","84.00 (5)","9.00 (5)","9.00 (5)","1.00 (5)","1.00 (5)"]
["","","","Nom.","kW","123 (2)","123 (2)","18.0 (2)","18.0 (2)","18.0 (2)","18.0 (2)"]
["","","","Max.","kW","217.00 (5)","217.00 (5)","232.00 (5)","232.00 (5)","258.00 (5)","258.00 (5)"]
["COP","","","","","479.00 (2)","479.00 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)"]
["Trinkwassererwärmung","Allgemein","","Deklariertes Lastprofil","","L","XL","L","XL","XL","L"]
["","Durchschnittliches Klima","","Energieeffizienzklasse Wasserheizung","","A+","A+","A+","A+","A+","A+"]
["Raumheizen","Raumheizen-=-Wasserauslass 55 °C für durchschnittliches Klima","Raumheizen-=-Wasserauslass 55 °C für durchschnittliches Klima-=-Allgemein","Raumheizen-=-Wasserauslass 55 °C für durchschnittliches Klima-=-Allgemein-=-SCOP","","3.57","3.57","3.57","3.57","3.57","3.57"]
["","","","Raumheizen-=-Wasserauslass 55 °C für durchschnittliches Klima-=-Allgemein-=-Saisonale Effizienzklasse Raumheizen","","A++","A++","A++","A++","A++","A++"]
["","Wasserauslass 35°C für durchschnittliches Klima","Allgemein","SCOP","","4.71","4.71","4.71","4.71","4.71","4.71"]
["","","","Saisonale Effizienzklasse Raumheizen","","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++","A+++"]
["Energieeffizienzbereich","","","","","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F"]
["Hinweise","","","","","(1) - Leistung entsprechend Norm EN 14511 und gültig für geheiztes Wasser im Bereich dT = 3 bis 8 °C bei Ta 7 °C","(1) - Leistung entsprechend Norm EN 14511 und gültig für geheiztes Wasser im Bereich dT = 3 bis 8 °C bei Ta 7 °C","(1) - Leistung entsprechend Norm EN 14511 und gültig für geheiztes Wasser im Bereich dT = 3 bis 8 °C bei Ta 7 °C","(1) - Leistung entsprechend Norm EN 14511 und gültig für geheiztes Wasser im Bereich dT = 3 bis 8 °C bei Ta 7 °C","(1) - Leistung entsprechend Norm EN 14511 und gültig für geheiztes Wasser im Bereich dT = 3 bis 8 °C bei Ta 7 °C","(1) - Leistung entsprechend Norm EN 14511 und gültig für geheiztes Wasser im Bereich dT = 3 bis 8 °C bei Ta 7 °C"]
["","","","","","(2) - Bedingung: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Bedingung: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Bedingung: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Bedingung: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Bedingung: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Bedingung: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - Kühlen: EW 23 °C; AW 18 °C; Umgebungsbedingungen: 35 °C TK","(3) - Kühlen: EW 23 °C; AW 18 °C; Umgebungsbedingungen: 35 °C TK","(3) - Kühlen: EW 23 °C; AW 18 °C; Umgebungsbedingungen: 35 °C TK","(3) - Kühlen: EW 23 °C; AW 18 °C; Umgebungsbedingungen: 35 °C TK","(3) - Kühlen: EW 23 °C; AW 18 °C; Umgebungsbedingungen: 35 °C TK","(3) - Kühlen: EW 23 °C; AW 18 °C; Umgebungsbedingungen: 35 °C TK"]
["","","","","","(4) - Kühlen: EW 12 °C; AW 7 °C; Umgebungsbedingungen: 35 °C TK","(4) - Kühlen: EW 12 °C; AW 7 °C; Umgebungsbedingungen: 35 °C TK","(4) - Kühlen: EW 12 °C; AW 7 °C; Umgebungsbedingungen: 35 °C TK","(4) - Kühlen: EW 12 °C; AW 7 °C; Umgebungsbedingungen: 35 °C TK","(4) - Kühlen: EW 12 °C; AW 7 °C; Umgebungsbedingungen: 35 °C TK","(4) - Kühlen: EW 12 °C; AW 7 °C; Umgebungsbedingungen: 35 °C TK"]
["","","","","","(5) - Die Leistungsaufnahme ergibt sich aus der Gesamt-Leistungsaufnahme von Innengeräten und Außengeräten, einschließlich Umwälzpumpe; entsprechend EN 14511","(5) - Die Leistungsaufnahme ergibt sich aus der Gesamt-Leistungsaufnahme von Innengeräten und Außengeräten, einschließlich Umwälzpumpe; entsprechend EN 14511","(5) - Die Leistungsaufnahme ergibt sich aus der Gesamt-Leistungsaufnahme von Innengeräten und Außengeräten, einschließlich Umwälzpumpe; entsprechend EN 14511","(5) - Die Leistungsaufnahme ergibt sich aus der Gesamt-Leistungsaufnahme von Innengeräten und Außengeräten, einschließlich Umwälzpumpe; entsprechend EN 14511","(5) - Die Leistungsaufnahme ergibt sich aus der Gesamt-Leistungsaufnahme von Innengeräten und Außengeräten, einschließlich Umwälzpumpe; entsprechend EN 14511","(5) - Die Leistungsaufnahme ergibt sich aus der Gesamt-Leistungsaufnahme von Innengeräten und Außengeräten, einschließlich Umwälzpumpe; entsprechend EN 14511"]