{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":47,"n_cols":11,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ETVX16E9W / EPRA014-018DW"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","ETVX16S23EA9W / EPRA14DAW1","ETVX16S23EA9W / EPRA16DAW1","ETVX16S23EA9W / EPRA18DAW1","ETVX16S18EA9W / EPRA14DAW1 (Archived)","ETVX16S18EA9W / EPRA16DAW1 (Archived)","ETVX16S18EA9W / EPRA18DAW1 (Archived)"]
["Trinkwassererwärmung","Allgemein","","Deklariertes Lastprofil","","XL","XL","XL"]
["","Durchschnittliches Klima","","Energieeffizienzklasse Wasserheizung","","A","A","A"]
["COP","","","","","4.79 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)","4.79 (2)","5.00 (2)","5.00 (2)"]
["Raumheizen","Wasserauslass 55°C für durchschnittliches Klima","Allgemein","Seasonal space heating eff. class","","A++","A++","A++"]
["","","","ηs (Saisonale Effizienz Raumheizen)","%","142","142","142"]
["","","","SCOP","","3.63","3.63","3.63"]
["Kühlleistung","Nom.","","","kW","10.6 (3), 6.90 (4)","11.5 (3), 7.88 (4)","12.5 (3), 8.86 (4)"]
["EER","","","","","4.13 (3), 2.70 (4)","4.11 (3), 2.69 (4)","4.09 (3), 2.68 (4)","4.13 (3), 2.70 (4)","4.11 (3), 2.69 (4)","4.09 (3), 2.68 (4)"]
["Aufwärmzeit von 10°C bis 50°C","h","","","","1h13min at 7°C ambient temperature","1h13min at 7°C ambient temperature","1h13min at 7°C ambient temperature"]
["Heizleistung","Nom.","","","kW","5.90 (2)","9.00 (2)","9.00 (2)"]
["","Min.","","","kW","3.70 (1)","3.96 (1)","4.40 (1)"]
["","Max.","","","kW","9.75 (1)","10.44 (1)","11.60 (1)"]
["Leistungsaufnahme","Kühlung","","Nom.","kW","2.55 (3), 2.56 (4)","2.80 (3), 2.93 (4)","3.05 (3), 3.31 (4)"]
["","Heizen","","Max.","kW","2.17 (5)","2.32 (5)","2.58 (5)"]
["","","","Min.","kW","0.84 (5)","0.90 (5)","1.00 (5)"]
["","","","Nom.","kW","1.23 (2)","1.80 (2)","1.80 (2)"]
["","Warmwasser von 10°C bis 50°C","","Nom.","kWh","2.85 (6)","2.85 (6)","2.85 (6)"]
["Hinweise","","","","","(1) - Leistung entsprechend Norm EN 14511 und gültig für geheiztes Wasser im Bereich dT = 3 bis 8 °C bei Ta 7 °C","(1) - Leistung entsprechend Norm EN 14511 und gültig für geheiztes Wasser im Bereich dT = 3 bis 8 °C bei Ta 7 °C","(1) - Leistung entsprechend Norm EN 14511 und gültig für geheiztes Wasser im Bereich dT = 3 bis 8 °C bei Ta 7 °C","(1) - Leistung entsprechend Norm EN 14511 und gültig für geheiztes Wasser im Bereich dT = 3 bis 8 °C bei Ta 7 °C","(1) - Leistung entsprechend Norm EN 14511 und gültig für geheiztes Wasser im Bereich dT = 3 bis 8 °C bei Ta 7 °C","(1) - Leistung entsprechend Norm EN 14511 und gültig für geheiztes Wasser im Bereich dT = 3 bis 8 °C bei Ta 7 °C"]
["","","","","","(2) - Bedingung: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Bedingung: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Bedingung: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Bedingung: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Bedingung: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(2) - Bedingung: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(3) - Kühlen: EW 23 °C; AW 18 °C; Umgebungsbedingungen: 35 °C TK","(3) - Kühlen: EW 23 °C; AW 18 °C; Umgebungsbedingungen: 35 °C TK","(3) - Kühlen: EW 23 °C; AW 18 °C; Umgebungsbedingungen: 35 °C TK","(3) - Kühlen: EW 23 °C; AW 18 °C; Umgebungsbedingungen: 35 °C TK","(3) - Kühlen: EW 23 °C; AW 18 °C; Umgebungsbedingungen: 35 °C TK","(3) - Kühlen: EW 23 °C; AW 18 °C; Umgebungsbedingungen: 35 °C TK"]
["","","","","","(4) - Kühlen: EW 12 °C; AW 7 °C; Umgebungsbedingungen: 35 °C TK","(4) - Kühlen: EW 12 °C; AW 7 °C; Umgebungsbedingungen: 35 °C TK","(4) - Kühlen: EW 12 °C; AW 7 °C; Umgebungsbedingungen: 35 °C TK","(4) - Kühlen: EW 12 °C; AW 7 °C; Umgebungsbedingungen: 35 °C TK","(4) - Kühlen: EW 12 °C; AW 7 °C; Umgebungsbedingungen: 35 °C TK","(4) - Kühlen: EW 12 °C; AW 7 °C; Umgebungsbedingungen: 35 °C TK"]
["","","","","","(5) - Die Leistungsaufnahme ergibt sich aus der Gesamt-Leistungsaufnahme von Innengeräten und Außengeräten, einschließlich Umwälzpumpe; entsprechend EN 14511","(5) - Die Leistungsaufnahme ergibt sich aus der Gesamt-Leistungsaufnahme von Innengeräten und Außengeräten, einschließlich Umwälzpumpe; entsprechend EN 14511","(5) - Die Leistungsaufnahme ergibt sich aus der Gesamt-Leistungsaufnahme von Innengeräten und Außengeräten, einschließlich Umwälzpumpe; entsprechend EN 14511","(5) - Die Leistungsaufnahme ergibt sich aus der Gesamt-Leistungsaufnahme von Innengeräten und Außengeräten, einschließlich Umwälzpumpe; entsprechend EN 14511","(5) - Die Leistungsaufnahme ergibt sich aus der Gesamt-Leistungsaufnahme von Innengeräten und Außengeräten, einschließlich Umwälzpumpe; entsprechend EN 14511","(5) - Die Leistungsaufnahme ergibt sich aus der Gesamt-Leistungsaufnahme von Innengeräten und Außengeräten, einschließlich Umwälzpumpe; entsprechend EN 14511"]
["","","","","","(6) - Test bei Ta TK/FK 7 °C/6 °C. Entsprechend EN 16147.","(6) - Test bei Ta TK/FK 7 °C/6 °C. Entsprechend EN 16147.","(6) - Test bei Ta TK/FK 7 °C/6 °C. Entsprechend EN 16147.","(6) - Test bei TaTK/FK7°C/6°C. Entsprechend EN16147.","(6) - Test bei TaTK/FK7°C/6°C. Entsprechend EN16147.","(6) - Test bei TaTK/FK7°C/6°C. Entsprechend EN16147."]
["","","","","","(7) - 7 °C/6 °C TK/FK – LWC 35 °C (dT = 5 °C) bei Pumpe auf voller Drehzahl","(7) - 7 °C/6 °C TK/FK – LWC 35 °C (dT = 5 °C) bei Pumpe auf voller Drehzahl","(7) - 7 °C/6 °C TK/FK – LWC 35 °C (dT = 5 °C) bei Pumpe auf voller Drehzahl","(7) - 7°C/6°CTK/FK - LWC35°C (dT=5°C) bei Pumpe auf voller Drehzahl","(7) - 7°C/6°CTK/FK - LWC35°C (dT=5°C) bei Pumpe auf voller Drehzahl","(7) - 7°C/6°CTK/FK - LWC35°C (dT=5°C) bei Pumpe auf voller Drehzahl"]
["Heizleistung","Min.","","","kW","","","","3.70 (1)","3.96 (1)","4.40 (1)"]
["","Nom.","","","kW","","","","5.90 (2)","9.00 (2)","9.00 (2)"]
["","Max.","","","kW","","","","9.75 (1)","10.44 (1)","11.60 (1)"]
["Kühlleistung","Nom.","","","kW","","","","10.6 (3), 6.90 (4)","11.5 (3), 7.88 (4)","12.5 (3), 8.86 (4)"]
["Leistungsaufnahme","Heizen","","Min.","kW","","","","0.84 (5)","0.90 (5)","1.00 (5)"]
["","","","Nom.","kW","","","","1.23 (2)","1.80 (2)","1.80 (2)"]
["","","","Max.","kW","","","","2.17 (5)","2.32 (5)","2.58 (5)"]
["","Kühlung","","Nom.","kW","","","","2.55 (3), 2.56 (4)","2.80 (3), 2.93 (4)","3.05 (3), 3.31 (4)"]
["","Leistungsaufnahme-=-Warmwasser von 10 °C bis 50 °C","","Leistungsaufnahme-=-Warmwasser von 10 °C bis 50 °C-=-Nom.-=-kWh","kWh","","","","2.57 (6)","2.57 (6)","2.57 (6)"]
["Aufwärmzeit von 10°C bis 50°C","h","","","","","","","9h 20min bei 7°C Umgebungstemperatur","9h 20min bei 7°C Umgebungstemperatur","9h 20min bei 7°C Umgebungstemperatur"]
["Trinkwassererwärmung","Allgemein","","Deklariertes Lastprofil","","","","","L","L","L"]
["","Durchschnittliches Klima","","Energieeffizienzklasse Wasserheizung","","","","","A","A","A"]
["Raumheizen","Raumheizen-=-Wasserauslass 55 °C für durchschnittliches Klima","Raumheizen-=-Wasserauslass 55 °C für durchschnittliches Klima-=-Allgemein","Raumheizen-=-Wasserauslass 55 °C für durchschnittliches Klima-=-Allgemein-=-SCOP","","","","","3.63","3.63","3.63"]
["","","","Raumheizen-=-Wasserauslass 55 °C für durchschnittliches Klima-=-Allgemein-=-Saisonale Effizienzklasse Raumheizen","","","","","A++","A++","A++"]
["","Wasserauslass 35°C für durchschnittliches Klima","Allgemein","SCOP","","","","","4.81","4.81","4.81"]
["","","","Saisonale Effizienzklasse Raumheizen","","","","","A+++","A+++","A+++"]
["Energieeffizienzbereich","","","","","","","","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F"]