{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":32,"n_cols":7,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EVLQ-CV3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EVLQ05CAV3","EVLQ08CAV3"]
["Abmessungen","Maßeinheit","","Höhe","mm","735","735"]
["","","","Breite","mm","832","832"]
["","","","Tiefe","mm","307","307"]
["Gewicht","Maßeinheit","","","kg","54","56"]
["Ventilator","Luftstromvolumen","Heizen","Hoch","m³/min","45.0","47.0"]
["","","Kühlung","Hoch","m³/min","525","525"]
["Betriebsbereich","Heizen","","Min.","°C FK","-25","-25"]
["","","","Max.","°C FK","25","25"]
["Schallleistungspegel","Heizen","","Nom.","dB(A)","61","62"]
["Schalldruckpegel","Heizen","","Schalldruckpegel-=-Heizen-=-Nom.-=-dBA","dB(A)","48 (1)","49 (1)"]
["Kältemittel","Typ","","","","R-410A","R-410A"]
["","GWP","","","","2088","2088"]
["","Füllmenge","","","tCO2Eq","3.0","3.3"]
["","Füllmenge","","","kg","1.5","1.6"]
["Rohrleitungsanschlüsse","Flüssigkeit","","AD","mm","6.35","6.35"]
["","Gas","","AD","mm","159","159"]
["","Ableitung","","AD","mm","1x ø15 + 1x ø20","1x ø15 + 1x ø20"]
["","Niveauunterschied","IG - AG","Max.","m","20.0","20.0"]
["Stromversorgung","Bezeichnung","","","","V3","V3"]
["","Phase","","","","1~","1~"]
["","Frequenz","","","Hz","50","50"]
["Spannungsversorgung","Spannung","","","V","230","230"]
["Strom","Empfohlene Sicherungen","","","A","16","20"]
["Hinweise","","","","","(1) - Der Schalldruckpegel wird in einem bestimmten Abstand vom Gerät mit einem Mikrophon gemessen. Dies ist ein relativer Wert, der vom Abstand und von der Umgebungsakustik abhängt. Weitere Informationen entnehmen Sie dem Diagramm der Oktavenbandpegel.","(1) - Der Schalldruckpegel wird in einem bestimmten Abstand vom Gerät mit einem Mikrophon gemessen. Dies ist ein relativer Wert, der vom Abstand und von der Umgebungsakustik abhängt. Weitere Informationen entnehmen Sie dem Diagramm der Oktavenbandpegel."]
["","","","","","(2) - Standard-Anlaufstrom Verdichter EIN/AUS >> max. Betriebsstrom","(2) - Standard-Anlaufstrom Verdichter EIN/AUS >> max. Betriebsstrom"]
["","","","","","(3) - Anlaufstrom Daikin Altherma invertergeregelt Verdichter stets <= max. Betriebsstrom","(3) - Anlaufstrom Daikin Altherma invertergeregelt Verdichter stets <= max. Betriebsstrom"]