{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":45,"n_cols":17,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWH-DZXS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWWH230DZXSA1","EWWH320DZXSA1","EWWH380DZXSA1","EWWH430DZXSA2","EWWH455DZXSA2","EWWH460DZXSA1","EWWH640DZXSA2","EWWH755DZXSA2","EWWH920DZXSA2","EWWH950DZXSA3","EWWHC11DZXSA3","EWWHC13DZXSA3"]
["Kühlleistung","Nom.","","","kW","227.1","318.4","376.4","428.9","454.7","458.9","637.3","752.4","917.8","945.8","1126","1352"]
["Leistungsregelung","Verfahren","","","","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Variabel","Stufenlos","Stufenlos","Stufenlos"]
["","Mindestleistung","","","%","24","21","20","13","12","20","11","10","10","11","11","16"]
["Leistungsaufnahme","Kühlung","","Nom.","kW","45.6","60.5","71.4","83.4","90.6","78.8","121","142","159","181","216","238"]
["EER","","","","","4.98","5.27","5.27","5.15","5.02","5.82","5.29","5.3","5.79","5.22","5.2","5.69"]
["Abmessungen","Maßeinheit","","Tiefe","mm","3625","3625","3625","3625","3585","3585","3585","3580","3580","4793","4768","4812"]
["","","","Höhe","mm","1865","1865","1865","1985","1985","1985","1985","2200","2200","2083","2225","2290"]
["","","","Breite","mm","1055","1055","1055","1160","1160","1160","1160","1270","1270","1510","1510","1510"]
["Gewicht","Maßeinheit","","","kg","1700","1900","2000","2850","2850","2600","2900","3600","3800","4350","4750","5500"]
["","Betriebsgewicht","","","kg","1973","2216","2347","3197","3344","3102","3458","4292","4579","5020","5540","6570"]
["Wasserwärmetauscher - Verdampfer","Typ","","","","Überfluteter Bündelrohrverdampfer","Überfluteter Bündelrohrverdampfer","Überfluteter Bündelrohrverdampfer","Überfluteter Bündelrohrverdampfer","Überfluteter Bündelrohrverdampfer","Überfluteter Bündelrohrverdampfer","Überfluteter Bündelrohrverdampfer","Überfluteter Bündelrohrverdampfer","Überfluteter Bündelrohrverdampfer","Überfluteter Bündelrohrverdampfer","Überfluteter Bündelrohrverdampfer","Überfluteter Bündelrohrverdampfer"]
["","Wasservolumen","","","l","70","96","107","107","134","134","156","199","229","271.8","317.4","444.3"]
["Wasserwärmetauscher - Kondensator","Typ","","","","Rohrbündel","Rohrbündel","Rohrbündel","Rohrbündel","Rohrbündel","Rohrbündel","Rohrbündel","Rohrbündel","Rohrbündel","Rohrbündel","Rohrbündel","Rohrbündel"]
["Verdichter","Typ","","","","Ölloser Zentrifugal-Verdichter","Ölloser Zentrifugal-Verdichter","Ölloser Zentrifugal-Verdichter","Ölloser Zentrifugal-Verdichter","Ölloser Zentrifugal-Verdichter","Ölloser Zentrifugal-Verdichter","Ölloser Zentrifugal-Verdichter","Ölloser Zentrifugal-Verdichter","Ölloser Zentrifugal-Verdichter","Ölloser Zentrifugal-Verdichter","Ölloser Zentrifugal-Verdichter","Ölloser Zentrifugal-Verdichter"]
["","Anzahl","","","","1","1","1","2","2","1","2","2","2","3","3","3"]
["Schallleistungspegel","Kühlung","","Nom.","dB(A)","88","89","90","91","91","91","92","93","94","94","95","96"]
["Schalldruckpegel","Kühlung","","Nom.","dB(A)","70","71","72","73","73","73","74","75","76","74","75","76"]
["Betriebsbereich","Verdampfer","Kühlung","Min.","°C TK","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4"]
["","","","Max.","°C TK","20","15","15","20","20","15","15","15","15","15","15","15"]
["","Kondensator","Kühlen","Min.","°C TK","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20"]
["","","","Max.","°C TK","55","55","42","55","55","42","55","42","42","55","42","42"]
["Kältemittel","Typ","","","","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)"]
["","Füllmenge","","","kg","120","120","120","120","130","180","180","230","230","320","340","390"]
["","Kreisläufe","","Anzahl","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","GWP","","","","1.4","1.4","1.4","1.4","1.4","1.4","1.4","1.4","1.4","1.4","1.4","1.4"]
["Kältemittel-Füllmenge","Pro Kreislauf","","","tCO2-Äq.","0.168","0.168","0.168","0.168","0.182","0.252","0.252","0.332","0.332","0.448","0.476","0.546"]
["Stromversorgung","Phase","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Frequenz","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["Spannungsversorgung","Spannung","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Hinweise","","","","","(1) - Alle Leistungen (Kühlleistung, Geräteleistungsaufnahme im Kühlbetrieb und EER) beruhen auf den folgenden Bedingungen: Verdampfer 12,0/7,0°C; Umgebung 35,0°C, Gerät bei Volllast, Betriebsflüssigkeit: Wasser; Verschmutzungsfaktor= 0","(1) - Alle Leistungen (Kühlleistung, Geräteleistungsaufnahme im Kühlbetrieb und EER) beruhen auf den folgenden Bedingungen: Verdampfer 12,0/7,0°C; Umgebung 35,0°C, Gerät bei Volllast, Betriebsflüssigkeit: Wasser; Verschmutzungsfaktor= 0","(1) - Alle Leistungen (Kühlleistung, Geräteleistungsaufnahme im Kühlbetrieb und EER) beruhen auf den folgenden Bedingungen: Verdampfer 12,0/7,0°C; Umgebung 35,0°C, Gerät bei Volllast, Betriebsflüssigkeit: Wasser; Verschmutzungsfaktor= 0","(1) - Alle Leistungen (Kühlleistung, Geräteleistungsaufnahme im Kühlbetrieb und EER) beruhen auf den folgenden Bedingungen: Verdampfer 12,0/7,0°C; Umgebung 35,0°C, Gerät bei Volllast, Betriebsflüssigkeit: Wasser; Verschmutzungsfaktor= 0","(1) - Alle Leistungen (Kühlleistung, Geräteleistungsaufnahme im Kühlbetrieb und EER) beruhen auf den folgenden Bedingungen: Verdampfer 12,0/7,0°C; Umgebung 35,0°C, Gerät bei Volllast, Betriebsflüssigkeit: Wasser; Verschmutzungsfaktor= 0","(1) - Alle Leistungen (Kühlleistung, Geräteleistungsaufnahme im Kühlbetrieb und EER) beruhen auf den folgenden Bedingungen: Verdampfer 12,0/7,0°C; Umgebung 35,0°C, Gerät bei Volllast, Betriebsflüssigkeit: Wasser; Verschmutzungsfaktor= 0","(1) - Alle Leistungen (Kühlleistung, Geräteleistungsaufnahme im Kühlbetrieb und EER) beruhen auf den folgenden Bedingungen: Verdampfer 12,0/7,0°C; Umgebung 35,0°C, Gerät bei Volllast, Betriebsflüssigkeit: Wasser; Verschmutzungsfaktor= 0","(1) - Alle Leistungen (Kühlleistung, Geräteleistungsaufnahme im Kühlbetrieb und EER) beruhen auf den folgenden Bedingungen: Verdampfer 12,0/7,0°C; Umgebung 35,0°C, Gerät bei Volllast, Betriebsflüssigkeit: Wasser; Verschmutzungsfaktor= 0","(1) - Alle Leistungen (Kühlleistung, Geräteleistungsaufnahme im Kühlbetrieb und EER) beruhen auf den folgenden Bedingungen: Verdampfer 12,0/7,0°C; Umgebung 35,0°C, Gerät bei Volllast, Betriebsflüssigkeit: Wasser; Verschmutzungsfaktor= 0","(1) - Alle Leistungen (Kühlleistung, Geräteleistungsaufnahme im Kühlbetrieb und EER) beruhen auf den folgenden Bedingungen: Verdampfer 12,0/7,0°C; Umgebung 35,0°C, Gerät bei Volllast, Betriebsflüssigkeit: Wasser; Verschmutzungsfaktor= 0","(1) - Alle Leistungen (Kühlleistung, Geräteleistungsaufnahme im Kühlbetrieb und EER) beruhen auf den folgenden Bedingungen: Verdampfer 12,0/7,0°C; Umgebung 35,0°C, Gerät bei Volllast, Betriebsflüssigkeit: Wasser; Verschmutzungsfaktor= 0","(1) - Alle Leistungen (Kühlleistung, Geräteleistungsaufnahme im Kühlbetrieb und EER) beruhen auf den folgenden Bedingungen: Verdampfer 12,0/7,0°C; Umgebung 35,0°C, Gerät bei Volllast, Betriebsflüssigkeit: Wasser; Verschmutzungsfaktor= 0"]
["","","","","","(2) - Schallpegel wurden gemessen bei einer Eintrittswassertemp. Verdampfer von 12℃; Austrittswassertemp. Verdampfer 7℃; Eintrittswassertemp. Kondensator 30℃; Austrittswassertemp. Kondensator 35℃; Volllastbetrieb; Norm: ISO3744","(2) - Schallpegel wurden gemessen bei einer Eintrittswassertemp. Verdampfer von 12℃; Austrittswassertemp. Verdampfer 7℃; Eintrittswassertemp. Kondensator 30℃; Austrittswassertemp. Kondensator 35℃; Volllastbetrieb; Norm: ISO3744","(2) - Schallpegel wurden gemessen bei einer Eintrittswassertemp. Verdampfer von 12℃; Austrittswassertemp. Verdampfer 7℃; Eintrittswassertemp. Kondensator 30℃; Austrittswassertemp. Kondensator 35℃; Volllastbetrieb; Norm: ISO3744","(2) - Schallpegel wurden gemessen bei einer Eintrittswassertemp. Verdampfer von 12℃; Austrittswassertemp. Verdampfer 7℃; Eintrittswassertemp. Kondensator 30℃; Austrittswassertemp. Kondensator 35℃; Volllastbetrieb; Norm: ISO3744","(2) - Schallpegel wurden gemessen bei einer Eintrittswassertemp. Verdampfer von 12℃; Austrittswassertemp. Verdampfer 7℃; Eintrittswassertemp. Kondensator 30℃; Austrittswassertemp. Kondensator 35℃; Volllastbetrieb; Norm: ISO3744","(2) - Schallpegel wurden gemessen bei einer Eintrittswassertemp. Verdampfer von 12℃; Austrittswassertemp. Verdampfer 7℃; Eintrittswassertemp. Kondensator 30℃; Austrittswassertemp. Kondensator 35℃; Volllastbetrieb; Norm: ISO3744","(2) - Schallpegel wurden gemessen bei einer Eintrittswassertemp. Verdampfer von 12℃; Austrittswassertemp. Verdampfer 7℃; Eintrittswassertemp. Kondensator 30℃; Austrittswassertemp. Kondensator 35℃; Volllastbetrieb; Norm: ISO3744","(2) - Schallpegel wurden gemessen bei einer Eintrittswassertemp. Verdampfer von 12℃; Austrittswassertemp. Verdampfer 7℃; Eintrittswassertemp. Kondensator 30℃; Austrittswassertemp. Kondensator 35℃; Volllastbetrieb; Norm: ISO3744","(2) - Schallpegel wurden gemessen bei einer Eintrittswassertemp. Verdampfer von 12℃; Austrittswassertemp. Verdampfer 7℃; Eintrittswassertemp. Kondensator 30℃; Austrittswassertemp. Kondensator 35℃; Volllastbetrieb; Norm: ISO3744","(2) - Schallpegel wurden gemessen bei einer Eintrittswassertemp. Verdampfer von 12℃; Austrittswassertemp. Verdampfer 7℃; Eintrittswassertemp. Kondensator 30℃; Austrittswassertemp. Kondensator 35℃; Volllastbetrieb; Norm: ISO3744","(2) - Schallpegel wurden gemessen bei einer Eintrittswassertemp. Verdampfer von 12℃; Austrittswassertemp. Verdampfer 7℃; Eintrittswassertemp. Kondensator 30℃; Austrittswassertemp. Kondensator 35℃; Volllastbetrieb; Norm: ISO3744","(2) - Schallpegel wurden gemessen bei einer Eintrittswassertemp. Verdampfer von 12℃; Austrittswassertemp. Verdampfer 7℃; Eintrittswassertemp. Kondensator 30℃; Austrittswassertemp. Kondensator 35℃; Volllastbetrieb; Norm: ISO3744"]
["","","","","","(3) - Zulässige Spannungstoleranzen ± 10%. Spannungsschwankung zwischen den Phasen muss innerhalb von ±3% liegen.","(3) - Zulässige Spannungstoleranzen ± 10%. Spannungsschwankung zwischen den Phasen muss innerhalb von ±3% liegen.","(3) - Zulässige Spannungstoleranzen ± 10%. Spannungsschwankung zwischen den Phasen muss innerhalb von ±3% liegen.","(3) - Zulässige Spannungstoleranzen ± 10%. Spannungsschwankung zwischen den Phasen muss innerhalb von ±3% liegen.","(3) - Zulässige Spannungstoleranzen ± 10%. Spannungsschwankung zwischen den Phasen muss innerhalb von ±3% liegen.","(3) - Zulässige Spannungstoleranzen ± 10%. Spannungsschwankung zwischen den Phasen muss innerhalb von ±3% liegen.","(3) - Zulässige Spannungstoleranzen ± 10%. Spannungsschwankung zwischen den Phasen muss innerhalb von ±3% liegen.","(3) - Zulässige Spannungstoleranzen ± 10%. Spannungsschwankung zwischen den Phasen muss innerhalb von ±3% liegen.","(3) - Zulässige Spannungstoleranzen ± 10%. Spannungsschwankung zwischen den Phasen muss innerhalb von ±3% liegen.","(3) - Zulässige Spannungstoleranzen ± 10%. Spannungsschwankung zwischen den Phasen muss innerhalb von ±3% liegen.","(3) - Zulässige Spannungstoleranzen ± 10%. Spannungsschwankung zwischen den Phasen muss innerhalb von ±3% liegen.","(3) - Zulässige Spannungstoleranzen ± 10%. Spannungsschwankung zwischen den Phasen muss innerhalb von ±3% liegen."]
["","","","","","(4) - Bei invertergeregelten Geräten wird beim Starten keine Einschaltstromspitze erwartet.","(4) - Bei invertergeregelten Geräten wird beim Starten keine Einschaltstromspitze erwartet.","(4) - Bei invertergeregelten Geräten wird beim Starten keine Einschaltstromspitze erwartet.","(4) - Bei invertergeregelten Geräten wird beim Starten keine Einschaltstromspitze erwartet.","(4) - Bei invertergeregelten Geräten wird beim Starten keine Einschaltstromspitze erwartet.","(4) - Bei invertergeregelten Geräten wird beim Starten keine Einschaltstromspitze erwartet.","(4) - Bei invertergeregelten Geräten wird beim Starten keine Einschaltstromspitze erwartet.","(4) - Bei invertergeregelten Geräten wird beim Starten keine Einschaltstromspitze erwartet.","(4) - Bei invertergeregelten Geräten wird beim Starten keine Einschaltstromspitze erwartet.","(4) - Bei invertergeregelten Geräten wird beim Starten keine Einschaltstromspitze erwartet.","(4) - Bei invertergeregelten Geräten wird beim Starten keine Einschaltstromspitze erwartet.","(4) - Bei invertergeregelten Geräten wird beim Starten keine Einschaltstromspitze erwartet."]
["","","","","","(5) - Nenn-Betriebsstrom im Kühlbetrieb bezieht sich auf die folgenden Bedingungen: Verdampfer 12°C/7°C; Kondensator 30°C/35°C","(5) - Nenn-Betriebsstrom im Kühlbetrieb bezieht sich auf die folgenden Bedingungen: Verdampfer 12°C/7°C; Kondensator 30°C/35°C","(5) - Nenn-Betriebsstrom im Kühlbetrieb bezieht sich auf die folgenden Bedingungen: Verdampfer 12°C/7°C; Kondensator 30°C/35°C","(5) - Nenn-Betriebsstrom im Kühlbetrieb bezieht sich auf die folgenden Bedingungen: Verdampfer 12°C/7°C; Kondensator 30°C/35°C","(5) - Nenn-Betriebsstrom im Kühlbetrieb bezieht sich auf die folgenden Bedingungen: Verdampfer 12°C/7°C; Kondensator 30°C/35°C","(5) - Nenn-Betriebsstrom im Kühlbetrieb bezieht sich auf die folgenden Bedingungen: Verdampfer 12°C/7°C; Kondensator 30°C/35°C","(5) - Nenn-Betriebsstrom im Kühlbetrieb bezieht sich auf die folgenden Bedingungen: Verdampfer 12°C/7°C; Kondensator 30°C/35°C","(5) - Nenn-Betriebsstrom im Kühlbetrieb bezieht sich auf die folgenden Bedingungen: Verdampfer 12°C/7°C; Kondensator 30°C/35°C","(5) - Nenn-Betriebsstrom im Kühlbetrieb bezieht sich auf die folgenden Bedingungen: Verdampfer 12°C/7°C; Kondensator 30°C/35°C","(5) - Nenn-Betriebsstrom im Kühlbetrieb bezieht sich auf die folgenden Bedingungen: Verdampfer 12°C/7°C; Kondensator 30°C/35°C","(5) - Nenn-Betriebsstrom im Kühlbetrieb bezieht sich auf die folgenden Bedingungen: Verdampfer 12°C/7°C; Kondensator 30°C/35°C","(5) - Nenn-Betriebsstrom im Kühlbetrieb bezieht sich auf die folgenden Bedingungen: Verdampfer 12°C/7°C; Kondensator 30°C/35°C"]
["","","","","","(6) - Maximaler Betriebsstrom basiert auf max. vom Verdichter aufgenommenem Strom in seiner Hüllkurve","(6) - Maximaler Betriebsstrom basiert auf max. vom Verdichter aufgenommenem Strom in seiner Hüllkurve","(6) - Maximaler Betriebsstrom basiert auf max. vom Verdichter aufgenommenem Strom in seiner Hüllkurve","(6) - Maximaler Betriebsstrom basiert auf max. vom Verdichter aufgenommenem Strom in seiner Hüllkurve","(6) - Maximaler Betriebsstrom basiert auf max. vom Verdichter aufgenommenem Strom in seiner Hüllkurve","(6) - Maximaler Betriebsstrom basiert auf max. vom Verdichter aufgenommenem Strom in seiner Hüllkurve","(6) - Maximaler Betriebsstrom basiert auf max. vom Verdichter aufgenommenem Strom in seiner Hüllkurve","(6) - Maximaler Betriebsstrom basiert auf max. vom Verdichter aufgenommenem Strom in seiner Hüllkurve","(6) - Maximaler Betriebsstrom basiert auf max. vom Verdichter aufgenommenem Strom in seiner Hüllkurve","(6) - Maximaler Betriebsstrom basiert auf max. vom Verdichter aufgenommenem Strom in seiner Hüllkurve","(6) - Maximaler Betriebsstrom basiert auf max. vom Verdichter aufgenommenem Strom in seiner Hüllkurve","(6) - Maximaler Betriebsstrom basiert auf max. vom Verdichter aufgenommenem Strom in seiner Hüllkurve"]
["","","","","","(7) - Maximaler Gerätestrom für Kabelgrößen auf der Grundlage der minimal zulässigen Spannung.","(7) - Maximaler Gerätestrom für Kabelgrößen auf der Grundlage der minimal zulässigen Spannung.","(7) - Maximaler Gerätestrom für Kabelgrößen auf der Grundlage der minimal zulässigen Spannung.","(7) - Maximaler Gerätestrom für Kabelgrößen auf der Grundlage der minimal zulässigen Spannung.","(7) - Maximaler Gerätestrom für Kabelgrößen auf der Grundlage der minimal zulässigen Spannung.","(7) - Maximaler Gerätestrom für Kabelgrößen auf der Grundlage der minimal zulässigen Spannung.","(7) - Maximaler Gerätestrom für Kabelgrößen auf der Grundlage der minimal zulässigen Spannung.","(7) - Maximaler Gerätestrom für Kabelgrößen auf der Grundlage der minimal zulässigen Spannung.","(7) - Maximaler Gerätestrom für Kabelgrößen auf der Grundlage der minimal zulässigen Spannung.","(7) - Maximaler Gerätestrom für Kabelgrößen auf der Grundlage der minimal zulässigen Spannung.","(7) - Maximaler Gerätestrom für Kabelgrößen auf der Grundlage der minimal zulässigen Spannung.","(7) - Maximaler Gerätestrom für Kabelgrößen auf der Grundlage der minimal zulässigen Spannung."]
["","","","","","(8) - Maximalstrom für Kabelstärken: (Amperezahl des Verdichters bei Volllast + Ventilatorstrom) x 1,1","(8) - Maximalstrom für Kabelstärken: (Amperezahl des Verdichters bei Volllast + Ventilatorstrom) x 1,1","(8) - Maximalstrom für Kabelstärken: (Amperezahl des Verdichters bei Volllast + Ventilatorstrom) x 1,1","(8) - Maximalstrom für Kabelstärken: (Amperezahl des Verdichters bei Volllast + Ventilatorstrom) x 1,1","(8) - Maximalstrom für Kabelstärken: (Amperezahl des Verdichters bei Volllast + Ventilatorstrom) x 1,1","(8) - Maximalstrom für Kabelstärken: (Amperezahl des Verdichters bei Volllast + Ventilatorstrom) x 1,1","(8) - Maximalstrom für Kabelstärken: (Amperezahl des Verdichters bei Volllast + Ventilatorstrom) x 1,1","(8) - Maximalstrom für Kabelstärken: (Amperezahl des Verdichters bei Volllast + Ventilatorstrom) x 1,1","(8) - Maximalstrom für Kabelstärken: (Amperezahl des Verdichters bei Volllast + Ventilatorstrom) x 1,1","(8) - Maximalstrom für Kabelstärken: (Amperezahl des Verdichters bei Volllast + Ventilatorstrom) x 1,1","(8) - Maximalstrom für Kabelstärken: (Amperezahl des Verdichters bei Volllast + Ventilatorstrom) x 1,1","(8) - Maximalstrom für Kabelstärken: (Amperezahl des Verdichters bei Volllast + Ventilatorstrom) x 1,1"]
["","","","","","(9) - Elektrische Daten beziehen sich auf Standardgerät ohne Zubehör, siehe Daten auf dem Typenschild.","(9) - Elektrische Daten beziehen sich auf Standardgerät ohne Zubehör, siehe Daten auf dem Typenschild.","(9) - Elektrische Daten beziehen sich auf Standardgerät ohne Zubehör, siehe Daten auf dem Typenschild.","(9) - Elektrische Daten beziehen sich auf Standardgerät ohne Zubehör, siehe Daten auf dem Typenschild.","(9) - Elektrische Daten beziehen sich auf Standardgerät ohne Zubehör, siehe Daten auf dem Typenschild.","(9) - Elektrische Daten beziehen sich auf Standardgerät ohne Zubehör, siehe Daten auf dem Typenschild.","(9) - Elektrische Daten beziehen sich auf Standardgerät ohne Zubehör, siehe Daten auf dem Typenschild.","(9) - Elektrische Daten beziehen sich auf Standardgerät ohne Zubehör, siehe Daten auf dem Typenschild.","(9) - Elektrische Daten beziehen sich auf Standardgerät ohne Zubehör, siehe Daten auf dem Typenschild.","(9) - Elektrische Daten beziehen sich auf Standardgerät ohne Zubehör, siehe Daten auf dem Typenschild.","(9) - Elektrische Daten beziehen sich auf Standardgerät ohne Zubehör, siehe Daten auf dem Typenschild.","(9) - Elektrische Daten beziehen sich auf Standardgerät ohne Zubehör, siehe Daten auf dem Typenschild."]
["","","","","","(10) - Änderungen aller Daten sind ohne Ankündigung vorbehalten. Diese Angabe finden Sie auf dem Gerätetypenschild.","(10) - Änderungen aller Daten sind ohne Ankündigung vorbehalten. Diese Angabe finden Sie auf dem Gerätetypenschild.","(10) - Änderungen aller Daten sind ohne Ankündigung vorbehalten. Diese Angabe finden Sie auf dem Gerätetypenschild.","(10) - Änderungen aller Daten sind ohne Ankündigung vorbehalten. Diese Angabe finden Sie auf dem Gerätetypenschild.","(10) - Änderungen aller Daten sind ohne Ankündigung vorbehalten. Diese Angabe finden Sie auf dem Gerätetypenschild.","(10) - Änderungen aller Daten sind ohne Ankündigung vorbehalten. Diese Angabe finden Sie auf dem Gerätetypenschild.","(10) - Änderungen aller Daten sind ohne Ankündigung vorbehalten. Diese Angabe finden Sie auf dem Gerätetypenschild.","(10) - Änderungen aller Daten sind ohne Ankündigung vorbehalten. Diese Angabe finden Sie auf dem Gerätetypenschild.","(10) - Änderungen aller Daten sind ohne Ankündigung vorbehalten. Diese Angabe finden Sie auf dem Gerätetypenschild.","(10) - Änderungen aller Daten sind ohne Ankündigung vorbehalten. Diese Angabe finden Sie auf dem Gerätetypenschild.","(10) - Änderungen aller Daten sind ohne Ankündigung vorbehalten. Diese Angabe finden Sie auf dem Gerätetypenschild.","(10) - Änderungen aller Daten sind ohne Ankündigung vorbehalten. Diese Angabe finden Sie auf dem Gerätetypenschild."]