{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":46,"n_cols":10,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWQ-KC"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWWQ014KCW1N","EWWQ025KCW1N","EWWQ033KCW1N","EWWQ049KCW1N","EWWQ064KCW1N"]
["Kühlleistung","Nom.","","","kW","12.09, 13.25","19.87, 23.89","28.90, 30.47","39.35, 47.15","57.84, 61.00"]
["Heizleistung","Nom.","","","kW","14.98","27.30","34.74","54.13","69.51"]
["Leistungsregelung","Verfahren","","","","Fest","Fest","Fest","Fest","Fest"]
["","Mindestleistung","","","%","100","100","100","50","50"]
["Leistungsaufnahme","Kühlung","","Nom.","kW","3.20, 3.74","5.70, 6.11","7.30, 8.43","11.4, 12.03","14.6, 16.41"]
["","Heizen","","Nom.","kW","3.90","7.10","8.70","14.4","17.5"]
["EER","","","","","3.237, 4.20","3.254, 4.18","3.429, 4.16","3.27, 4.13","3.524, 4.18"]
["COP","","","","","3.84","3.83","3.98","3.77","3.98"]
["Abmessungen","Maßeinheit","","Tiefe","mm","600","600","600","1200","1200"]
["","","","Höhe","mm","600","600","600","600","600"]
["","","","Breite","mm","600","600","600","600","600"]
["Gewicht","Maßeinheit","","","kg","68.0","132","141","257","265"]
["","Betriebsgewicht","","","kg","70, 74","129, 136","135, 145","247, 266","258, 282"]
["Wasserwärmetauscher - Verdampfer","Typ","","","","Gelötete Platte","Gelötete Platte","Gelötete Platte","Gelötete Platte","Gelötete Platte"]
["","Wasservolumen","","","l","1.47","1.96","2.74","4.47","5.88"]
["Verdichter","Typ","","","","Scrollverdichter","Scrollverdichter","Scrollverdichter","Scrollverdichter","Scrollverdichter"]
["","Anzahl","","","","1","1","1","2","2"]
["Schallleistungspegel","Kühlung","","Nom.","dB(A)","69","69","76","72","79"]
["Schalldruckpegel","Kühlung","","Nom.","dB(A)","55.2","55.2","62.1","57.6","64.6"]
["Betriebsbereich","Verdampfer","Kühlung","Min.","°C TK","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Max.","°C TK","20","20","20","20","20"]
["Kältemittel","Typ","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","Füllmenge","","","kg","0.0, 1.30","0.0, 1.90","0.0, 2.70","0.0, 4.60","0.0, 6.80"]
["","Kreisläufe","","Anzahl","","1","1","1","2","2"]
["","GWP","","","","2,088.0","2,088.0","2,088.0","2,088.0","2,088.0"]
["Raumheizen","Raumheizen-=-Wasserauslass 55 °C für durchschnittliches Klima","Raumheizen-=-Wasserauslass 55 °C für durchschnittliches Klima-=-Allgemein","Raumheizen-=-Wasserauslass 55 °C für durchschnittliches Klima-=-Allgemein-=-SCOP","","3.64","3.63","3.71","3.58","3.87"]
["","","","Raumheizen-=-Wasserauslass 55 °C für durchschnittliches Klima-=-Allgemein-=-Saisonale Effizienzklasse Raumheizen","","A++","A++","A++","A++","A++"]
["","Wasserauslass 35°C für durchschnittliches Klima","Allgemein","SCOP","","4.76","4.73","4.52","4.87","4.91"]
["","","","Saisonale Effizienzklasse Raumheizen","","A+++","A+++","A++","A+++","A+++"]
["Energieeffizienzbereich","","","","","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F"]
["Stromversorgung","Phase","","","","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~"]
["","Frequenz","","","Hz","50","50","50","50","50"]
["Spannungsversorgung","Spannung","","","V","400","400","400","400","400"]
["Hinweise","","","","","(1) - Kühlen: EW 12 °C; AW 7 °C; Umgebungsbedingungen: 35 °C TK","(1) - Kühlen: EW 12 °C; AW 7 °C; Umgebungsbedingungen: 35 °C TK","(1) - Kühlen: EW 12 °C; AW 7 °C; Umgebungsbedingungen: 35 °C TK","(1) - Kühlen: EW 12 °C; AW 7 °C; Umgebungsbedingungen: 35 °C TK","(1) - Kühlen: EW 12 °C; AW 7 °C; Umgebungsbedingungen: 35 °C TK"]
["","","","","","(2) - Kühlen: EW 23 °C; AW 18 °C; Umgebungsbedingungen: 35 °C TK","(2) - Kühlen: EW 23 °C; AW 18 °C; Umgebungsbedingungen: 35 °C TK","(2) - Kühlen: EW 23 °C; AW 18 °C; Umgebungsbedingungen: 35 °C TK","(2) - Kühlen: EW 23 °C; AW 18 °C; Umgebungsbedingungen: 35 °C TK","(2) - Kühlen: EW 23 °C; AW 18 °C; Umgebungsbedingungen: 35 °C TK"]
["","","","","","(3) - Bedingung: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Bedingung: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Bedingung: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Bedingung: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Bedingung: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)"]
["","","","","","(4) - Bedingung: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Bedingung: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Bedingung: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Bedingung: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)","(4) - Bedingung: Ta TK/FK 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)"]
["","","","","","(5) - Entsprechend EN14825","(5) - Entsprechend EN14825","(5) - Entsprechend EN14825","(5) - Entsprechend EN14825","(5) - Entsprechend EN14825"]
["","","","","","(6) - Von der Betriebsart abhängig, siehe Installationsanleitung.","(6) - Von der Betriebsart abhängig, siehe Installationsanleitung.","(6) - Von der Betriebsart abhängig, siehe Installationsanleitung.","(6) - Von der Betriebsart abhängig, siehe Installationsanleitung.","(6) - Von der Betriebsart abhängig, siehe Installationsanleitung."]
["","","","","","(7) - Weitere Informationen in der Betriebsbereichszeichnung.","(7) - Weitere Informationen in der Betriebsbereichszeichnung.","(7) - Weitere Informationen in der Betriebsbereichszeichnung.","(7) - Weitere Informationen in der Betriebsbereichszeichnung.","(7) - Weitere Informationen in der Betriebsbereichszeichnung."]