{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":27,"n_cols":9,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAG-A / RZASG-MY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / RZASG100M7Y1B","FCAG50AVEB / FCAG50AVEB / RZASG100M7Y1B","FCAG125AVEB / RZASG125M7Y1B","FCAG140AVEB / RZASG140M7Y1B","FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / RZASG140M7Y1B"]
["Kühlleistung","Nom.","","kW","","","12.1 (1)","13.4 (1)","13.4 (1)"]
["Raumkühlen","SEER","","","","","5.76","6.53","11.6"]
["","Jährlicher Energieverbrauch","","kWh/a","","","1,261","1,231","694"]
["","Leistung","Pdesign","kW","","","12.1","13.4","13.4"]
["Raumheizen (Durchschnittliches Klima)","Leistung","Pdesign","kW","","","6.00","7.80","7.80"]
["","SCOP/A","","","","","4.05","4.31","5.49"]
["","Jährlicher Energieverbrauch","","kWh/a","","","2,074","2,534","1,989"]
["Heizleistung","Nom.","","kW","","","13.5 (2)","15.5 (2)","15.5 (2)"]
["Außengerät","","","","RZASG100M7Y1B","RZASG100M7Y1B"]
["Kühlleistung","Nom.","","kW","9.50","9.50"]
["Heizleistung","Nom.","","kW","10.8","10.8"]
["Raumkühlen","Energieeffizienzklasse","","","A++","A++"]
["","Leistung","Pdesign","kW","9.50","9.50"]
["","SEER","","","7.22","6.80"]
["","Jährlicher Energieverbrauch","","kWh/a","461","489"]
["Raumheizen (Durchschnittliches Klima)","Energieeffizienzklasse","","","A+","A"]
["","Leistung","Pdesign","kW","6.00","6.00"]
["","SCOP/A","","","4.07","3.90"]
["","Jährlicher Energieverbrauch","","kWh/a","2064","2154"]
["Hinweise","","","","(1) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemp.: 27 °C TK, 19 °C FK; Außentemperatur: 35 °C TK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(1) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemp.: 27 °C TK, 19 °C FK; Außentemperatur: 35 °C TK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19,0°C FK; Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m","(1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19,0°C FK; Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m","(1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19,0°C FK; Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m"]
["","","","","(2) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(2) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(2) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(2) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(2) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m."]