{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":26,"n_cols":6,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAG-B / RXM-A9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAG35BVEB / RXM35A5V1B9","FCAG50BVEB / RXM50A5V1B9"]
["Kühlleistung","Nom.","","kW","3.5","5"]
["Heizleistung","Nom.","","kW","4.2","6"]
["Nominale Effizienz","EER","","","3.72","3.58"]
["","COP","","","3.77","3.7"]
["","Jährlicher Energieverbrauch","","kWh","470","698"]
["","Richtlinie zur Energiekennzeichnung","Kühlen","","A","A"]
["","","Heizen","","A","A"]
["Raumkühlen","Energieeffizienzklasse","","","A++","A++"]
["","Leistung","Pdesign","kW","3.5","5"]
["","SEER","","","6.51","6.54"]
["","Jährlicher Energieverbrauch","","kWh/a","188","268"]
["Raumheizen (Durchschnittliches Klima)","Energieeffizienzklasse","","","A++","A+"]
["","Leistung","Pdesign","kW","3.32","4.36"]
["","SCOP/A","","","4.98","4.3"]
["","Raumheizen (Durchschnittliches Klima)-=-Heizleistung&nbsp;Pdh bei&nbsp;-10°-=-kW","","kW","2.67","3.86"]
["","Jährlicher Energieverbrauch","","kWh/a","933","1418"]
["Hinweise","","","","(1) - Siehe separate Zeichnung für den Betriebsbereich","(1) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemp.: 27 °C TK, 19 °C FK; Außentemperatur: 35 °C TK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m."]
["","","","","(2) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten","(2) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m."]
["","","","","(3) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemp.: 27 °C TK, 19 °C FK; Außentemperatur: 35 °C TK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(3) - Siehe separate Zeichnung für den Betriebsbereich"]
["","","","","(4) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(4) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten"]