{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":55,"n_cols":8,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FCAHG-G"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FCAHG71GVEB (Archived)","FCAHG100GVEB (Archived)","FCAHG125GVEB (Archived)","FCAHG140GVEB (Archived)"]
["Schalldruckpegel","Heizen","Hoch","dBA","36","44","45","45"]
["","","Mittel","dBA","33","39","40","41"]
["","","Niedrig","dBA","29","33","35","37"]
["","Kühlung","Medium","dBA","33","39","40","41"]
["","","Niedrig","dBA","29","33","35","37"]
["","","Hoch","dBA","36","44","45","45"]
["Standardzubehör","Bedienungsanleitung","","","1","1","1","1"]
["","Installationsanleitung","","","1","1","1","1"]
["","Kondensatschlauch","","","1","1","1","1"]
["","Klemme für Kondensatschlauch","","","1","1","1","1"]
["","Unterlegscheibe für Aufhängung","","","8","8","8","8"]
["","Schrauben","","","4","4","4","4"]
["","Isolierung für die Armatur","","","2","2","2","2"]
["","Dichtungsmatten","","","4","4","4","4"]
["","Ablaufdichtungsmatte","","","1","1","1","1"]
["","Klemmen","","","1","1","1","1"]
["Regelungssysteme","Wired remote control","","","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7","BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7"]
["","Infrared remote control","","","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F","BRC7FA532F"]
["Kühlleistung","Gesamtleistung","Nom.","kW","","","12.10","13.40"]
["Rohrleitungsanschlüsse","Flüssigkeit","AD","mm","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Gas","AD","mm","15.90","15.90","15.90","15.90"]
["","Ableitung","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["Geräteblende 4","Abmessungen","Tiefe","mm","50","50","50","50"]
["","","Breite","mm","950","950","950","950"]
["","","Höhe","mm","950","950","950","950"]
["","Modell","","","BYCQ140D7GFW1","BYCQ140D7GFW1","BYCQ140D7GFW1","BYCQ140D7GFW1"]
["","Farbe","","","REINWEISS","REINWEISS","REINWEISS","REINWEISS"]
["","Gewicht","","kg","10.3","10.3","10.3","10.3"]
["Sound power level","Kühlung","","dBA","53","61","61","61"]
["","Heizen","","dBA","53","61","61","61"]
["Abmessungen","Maßeinheit","Breite","mm","840","840","840","840"]
["","","Tiefe","mm","840","840","840","840"]
["","","Höhe","mm","288","288","288","288"]
["Gehäuse","Material","","","Galvanisiertes Stahlblech.","Galvanisiertes Stahlblech.","Galvanisiertes Stahlblech.","Galvanisiertes Stahlblech."]
["Gewicht","Maßeinheit","","kg","25","25","25","25"]
["Geräteblende","Gewicht","","kg","5.4","5.4","5.4","5.4"]
["","Modell","","","BYCQ140D7W1 – Weiß mit grauen Lamellen","BYCQ140D7W1 – Weiß mit grauen Lamellen","BYCQ140D7W1 – Weiß mit grauen Lamellen","BYCQ140D7W1 – Weiß mit grauen Lamellen"]
["","Abmessungen","Höhe","mm","50","50","50","50"]
["","","Tiefe","mm","950","950","950","950"]
["","","Breite","mm","950","950","950","950"]
["","Farbe","","","REINWEISS","REINWEISS","REINWEISS","REINWEISS"]
["Heizleistung","Gesamtleistung","Nom.","kW","","","13.5","15.5"]
["Power supply","Phase","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequenz","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Spannung","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Hinweise","","","","(1) - Der Schallleistungspegel ist ein absoluter Wert und gibt die \"Leistung\" an, die eine Schallquelle erzeugt.","(1) - Der Schallleistungspegel ist ein absoluter Wert und gibt die \"Leistung\" an, die eine Schallquelle erzeugt.","(1) - Der Schallleistungspegel ist ein absoluter Wert und gibt die \"Leistung\" an, die eine Schallquelle erzeugt.","(1) - Der Schallleistungspegel ist ein absoluter Wert und gibt die \"Leistung\" an, die eine Schallquelle erzeugt."]
["","","","","(2) - Das BYCQ140D7W1W verfügt über eine weiße Isolation. Beachten Sie, dass Schmutz auf weißem Isolationsmaterial stärker zu sehen ist und daher eine Installation der Zierblende BYCQ140D7W1W in staubreichen Umgebungen nicht empfehlenswert ist.","(2) - Das BYCQ140D7W1W verfügt über eine weiße Isolation. Beachten Sie, dass Schmutz auf weißem Isolationsmaterial stärker zu sehen ist und daher eine Installation der Zierblende BYCQ140D7W1W in staubreichen Umgebungen nicht empfehlenswert ist.","(2) - Das BYCQ140D7W1W verfügt über eine weiße Isolation. Beachten Sie, dass Schmutz auf weißem Isolationsmaterial stärker zu sehen ist und daher eine Installation der Zierblende BYCQ140D7W1W in staubreichen Umgebungen nicht empfehlenswert ist.","(2) - Das BYCQ140D7W1W verfügt über eine weiße Isolation. Beachten Sie, dass Schmutz auf weißem Isolationsmaterial stärker zu sehen ist und daher eine Installation der Zierblende BYCQ140D7W1W in staubreichen Umgebungen nicht empfehlenswert ist."]
["","","","","(3) - BYCQ140D7W1: Reinweiße Standardblende mit grauen Lamellen; BYCQ140D7W1W: Reinweiße Standardblende mit weißen Lamellen; BYCQ140D7GW1: Reinweiße Blende mit Funktion zur automatischen Reinigung","(3) - BYCQ140D7W1: Reinweiße Standardblende mit grauen Lamellen; BYCQ140D7W1W: Reinweiße Standardblende mit weißen Lamellen; BYCQ140D7GW1: Reinweiße Blende mit Funktion zur automatischen Reinigung","(3) - BYCQ140D7W1: Reinweiße Standardblende mit grauen Lamellen; BYCQ140D7W1W: Reinweiße Standardblende mit weißen Lamellen; BYCQ140D7GW1: Reinweiße Blende mit Funktion zur automatischen Reinigung","(3) - BYCQ140D7W1: Reinweiße Standardblende mit grauen Lamellen; BYCQ140D7W1W: Reinweiße Standardblende mit weißen Lamellen; BYCQ140D7GW1: Reinweiße Blende mit Funktion zur automatischen Reinigung"]
["","","","","(4) - Dieses Zubehör ist ausschließlich für die Verwendung in Umgebungen mit Feinstaub(Bekleidungsgeschäfte) vorgesehen. Verwenden Sie dieses Zubehör nicht in Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit und/oder Fettgehalt.","(4) - Dieses Zubehör ist ausschließlich für die Verwendung in Umgebungen mit Feinstaub(Bekleidungsgeschäfte) vorgesehen. Verwenden Sie dieses Zubehör nicht in Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit und/oder Fettgehalt.","(4) - Dieses Zubehör ist ausschließlich für die Verwendung in Umgebungen mit Feinstaub(Bekleidungsgeschäfte) vorgesehen. Verwenden Sie dieses Zubehör nicht in Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit und/oder Fettgehalt.","(4) - Dieses Zubehör ist ausschließlich für die Verwendung in Umgebungen mit Feinstaub(Bekleidungsgeschäfte) vorgesehen. Verwenden Sie dieses Zubehör nicht in Umgebungen mit hoher Feuchtigkeit und/oder Fettgehalt."]