{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":45,"n_cols":6,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDQ-C"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDQ125C5VEB","FDQ125C7VEB"]
["Schalldruckpegel","Heizen","Hoch","dB(A)","40","40"]
["","","Niedrig","dB(A)","33","33"]
["","Kühlung","Niedrig","dB(A)","33","33"]
["","","Hoch","dB(A)","40","40"]
["Control systems","Wired remote control","","","BRC1D52, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C","BRC1D52, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D528"]
["","Infrared remote control","","","BRC4C65","BRC4C65"]
["Kühlleistung","Gesamtleistung","Nom.","kW","12.5 (1)","12.5"]
["Piping connections","Flüssigkeit","AD","mm","9.52","9.52"]
["","Gas","AD","mm","15.9","15.9"]
["","Drain","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["Power input","Kühlung","Nom.","kW","0.35"]
["","Heizen","Nom.","kW","0.35"]
["Erforderliche Zwischendeckenhöhe >","mm","","","350","350"]
["Schallleistungspegel","Kühlung","","dB(A)","66","66"]
["Abmessungen","Maßeinheit","Breite","mm","1,400","1,400"]
["","","Tiefe","mm","700","700"]
["","","Höhe","mm","300","300"]
["Gehäuse","Material","","","","Galvanisiertes Stahlblech"]
["","Colour","","","Ohne Farbauftrag (galvanisiert)","Not painted"]
["Gewicht","Maßeinheit","","kg","45","45"]
["Ventilator","Externer statischer Druck","Hoch","Pa","200","200"]
["","","Nom.","Pa","50","50"]
["Entleerungshöhe","mm","","","625","625"]
["Geräteblende","Gewicht","","kg","6.5","6.5"]
["","Modell","","","BYBS125DJW1","BYBS125DJW1"]
["","Abmessungen","Höhe","mm","55","55"]
["","","Tiefe","mm","500","500"]
["","","Breite","mm","1,500","1,500"]
["","Farbe","","","Weiß (10Y9/0.5)","Weiß (10Y9/0.5)"]
["Heizleistung","Gesamtleistung","Nom.","kW","14.0 (2)","14.0"]
["Power supply","Phase","","","1~","1~"]
["","Frequenz","","Hz","50/60","50/60"]
["","Bezeichnung","","","VE","VE"]
["","Spannung","","V","220-240/220","220-240/220"]
["Hinweise","","","","(1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C Trockenkugel; 19,0°C Feuchtkugel; Außentemperatur: 35°C Trockenkugel; äquivalente Rohrleitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m","(1) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m"]
["","","","","(2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m","(2) - Die Leistungsangaben sind Nettowerte, einschließlich der Subtraktion für Kühlung bzw. Addition für Heizung zur Kompensation der Motorwärme von Innenventilatoren."]
["","","","","(3) - Die Leistungsangaben sind Nettowerte, einschließlich der Subtraktion für Kühlung bzw. Addition für Heizung zur Kompensation der Motorwärme von Innenventilatoren.","(3) - Die Schalldruckwerte betreffen ein Gerät mit rückseitiger Ansaugung."]
["","","","","(4) - Die Schalldruckwerte betreffen ein Gerät mit rückseitiger Ansaugung.","(4) - PED-Gerätkategorie: ausgenommen vom PED-Umfang aufgrund Artikel 1, Punkt 3.6 von 97/23/EC"]
["","","","","(5) - PED-Gerätkategorie: ausgenommen vom PED-Umfang aufgrund Artikel 1, Punkt 3.6 von 97/23/EC","(5) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 7,5 m (horizontal); Niveauunterschied: 0 m"]