{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":34,"n_cols":15,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDXM-F9 / 2MXM-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDXM25F3V1B9 / FDXM25F3V1B9 / 2MXM40A2V1B","FDXM25F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / 2MXM40A2V1B","FDXM35F3V1B9 / FDXM50F3V1B9 / 2MXM50A2V1B","FDXM25F3V1B9 / FDXM50F3V1B9 / 2MXM50A2V1B","FTXP20M5V1B9 / FDXM50F3V1B9 / 2MXM50A2V1B","FDXM25F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / 2MXM50A2V1B","FDXM35F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / 2MXM50A2V1B","FTXP20M5V1B9 / FDXM25F3V1B9 / 2MXM50A2V1B","FTXP20M5V1B9 / FDXM35F3V1B9 / 2MXM50A2V1B","FDXM35F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / 2MXM68A2V1B","FDXM25F3V1B9 / FDXM25F3V1B9 / 2MXM50A2V1B (Archived)"]
["Kühlleistung","Nom.","","kW","4.00","4.00","5.00","5.00","5.00","5.00","5.00","4.50","5.00"]
["Nominale Effizienz","Jährlicher Energieverbrauch","","kWh","563","556","704","712","716","769","760","628","729"]
["","EER","","","3.55","3.60","3.55","3.51","3.49","3.25","3.29","3.58","3.43"]
["","COP","","","4.13","4.17","3.61","3.61","3.72","3.64","3.62","3.68","3.69"]
["","Richtlinie zur Energiekennzeichnung","Kühlen","","A","A","A","A","A","A","A","A","A"]
["","","Heizen","","A","A","A","A","A","A","A","A","A"]
["Heizleistung","Nom.","","kW","4.20","4.20","5.60","5.60","5.60","5.60","5.60","5.60","5.60"]
["Hinweise","","","","(1) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemperatur: 27 °C TK, 19 °C FK; Außentemperatur: 35 °C TK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(1) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemperatur: 27 °C TK, 19 °C FK; Außentemperatur: 35 °C TK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(1) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemperatur: 27 °C TK, 19 °C FK; Außentemperatur: 35 °C TK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(1) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemperatur: 27 °C TK, 19 °C FK; Außentemperatur: 35 °C TK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(1) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemperatur: 27 °C TK, 19 °C FK; Außentemperatur: 35 °C TK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(1) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemperatur: 27 °C TK, 19 °C FK; Außentemperatur: 35 °C TK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(1) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemperatur: 27 °C TK, 19 °C FK; Außentemperatur: 35 °C TK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(1) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemperatur: 27 °C TK, 19 °C FK; Außentemperatur: 35 °C TK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(1) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemperatur: 27 °C TK, 19 °C FK; Außentemperatur: 35 °C TK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(1) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemp.: 27°CTK, 19°CFK; Außentemperatur: 35°CTK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5m; Niveauunterschied: 0m.","(1) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemp.: 27°CTK, 19°CFK; Außentemperatur: 35°CTK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5m; Niveauunterschied: 0m."]
["","","","","(2) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(2) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(2) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(2) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(2) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(2) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(2) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(2) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(2) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(2) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5m; Niveauunterschied: 0 m.","(2) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5m; Niveauunterschied: 0 m."]
["","","","","(3) - Siehe separate Zeichnung für den Betriebsbereich","(3) - Siehe separate Zeichnung für den Betriebsbereich","(3) - Siehe separate Zeichnung für den Betriebsbereich","(3) - Siehe separate Zeichnung für den Betriebsbereich","(3) - Siehe separate Zeichnung für den Betriebsbereich","(3) - Siehe separate Zeichnung für den Betriebsbereich","(3) - Siehe separate Zeichnung für den Betriebsbereich","(3) - Siehe separate Zeichnung für den Betriebsbereich","(3) - Siehe separate Zeichnung für den Betriebsbereich","(3) - Siehe separate Zeichnung für den Betriebsbereich","(3) - Siehe separate Zeichnung für den Betriebsbereich"]
["","","","","(4) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten","(4) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten","(4) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten","(4) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten","(4) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten","(4) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten","(4) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten","(4) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten","(4) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten","(4) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten","(4) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten"]
["Kühlleistung","Nom.","","kW","","","","","","","","","","6.8","5.00"]
["Heizleistung","Nom.","","kW","","","","","","","","","","8.60","5.60"]
["Nominale Effizienz","EER","","","","","","","","","","","","2.73","3.21"]
["","COP","","","","","","","","","","","","3.01","3.66"]
["","Jährlicher Energieverbrauch","","kWh","","","","","","","","","","1245","779"]
["Raumkühlen","Energieeffizienzklasse","","","","","","","","","","","","A","A++"]
["","Leistung","Pdesign","kW","","","","","","","","","","6.80","5.00"]
["","SEER","","","","","","","","","","","","5.43","6.22"]
["","Jährlicher Energieverbrauch","","kWh/a","","","","","","","","","","438","281"]
["Raumheizen (Durchschnittliches Klima)","Energieeffizienzklasse","","","","","","","","","","","","A","A"]
["","Leistung","Pdesign","kW","","","","","","","","","","3.60","4.20"]
["","SCOP/A","","","","","","","","","","","","3.81","3.80"]
["","Raumheizen (Durchschnittliches Klima)-=-Heizleistung Pdh bei -10°-=-kW","","kW","","","","","","","","","","3.10","2.92"]
["","Jährlicher Energieverbrauch","","kWh/a","","","","","","","","","","1323","1548"]
["Energieeffizienzbereich","","","","","","","","","","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Nominale Effizienz","Richtlinie zur Energiekennzeichnung","Kühlen","","","","","","","","","","","","A"]
["","","Heizen","","","","","","","","","","","","A"]