{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":20,"n_cols":8,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXF-D / RXF-C"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXF20D5V1B / RXF20C5V1B","FTXF25D5V1B / RXF25C5V1B","FTXF35D5V1B / RXF35C5V1B","FTXF42D5V1B / RXF42C5V1B"]
["Outdoor unit","","","","RXF20C5V1B","RXF25C5V1B","RXF35C5V1B","RXF42C5V1B"]
["Kühlleistung","Min.","","kW","1.3","1.3","1.3","1.4"]
["","Nom.","","kW","2.00","2.50","3.30","4.20"]
["","Max.","","kW","2.4","2.8","3.8","4.3"]
["Heizleistung","Min.","","kW","1.30","1.30","1.30","1.40"]
["","Nom.","","kW","2.40","2.80","3.50","4.60"]
["","Max.","","kW","3.30","3.70","4.40","5.00"]
["Nominale Effizienz","COP","","","3.75","3.73","3.72","3.71"]
["","EER","","","3.38","3.24","3.30","3.30"]
["","Richtlinie zur Energiekennzeichnung","Kühlen","","A","A","A","A"]
["","","Heizen","","A","A","A","A"]
["Hinweise","","","","(1) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemperatur: 27 °C TK, 19 °C FK; Außentemperatur: 35 °C TK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m. Daten für Baureihe mit hohem Wirkungsgrad, Eurovent-zertifiziert","(1) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemperatur: 27 °C TK, 19 °C FK; Außentemperatur: 35 °C TK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m. Daten für Baureihe mit hohem Wirkungsgrad, Eurovent-zertifiziert","(1) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemperatur: 27 °C TK, 19 °C FK; Außentemperatur: 35 °C TK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m. Daten für Baureihe mit hohem Wirkungsgrad, Eurovent-zertifiziert","(1) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemperatur: 27 °C TK, 19 °C FK; Außentemperatur: 35 °C TK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m. Daten für Baureihe mit hohem Wirkungsgrad, Eurovent-zertifiziert"]
["","","","","(2) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20 °C TK; Außentemperatur: 7 °C TK, 6 °C FK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m. Daten für Baureihe mit Standard-Wirkungsgrad","(2) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20 °C TK; Außentemperatur: 7 °C TK, 6 °C FK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m. Daten für Baureihe mit Standard-Wirkungsgrad","(2) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20 °C TK; Außentemperatur: 7 °C TK, 6 °C FK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m. Daten für Baureihe mit Standard-Wirkungsgrad","(2) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20 °C TK; Außentemperatur: 7 °C TK, 6 °C FK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m. Daten für Baureihe mit Standard-Wirkungsgrad"]
["","","","","(3) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten","(3) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten","(3) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten","(3) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten"]