{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":15,"n_cols":16,"rows_kept":15,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXM-M / 3MXM-M"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXM20M2V1B / FTXM35M2V1B / 3MXM40M2V1B","FTXM25M2V1B / FTXM25M2V1B / 3MXM40M2V1B","FTXM20M2V1B / FTXM20M2V1B / 3MXM40M2V1B","FTXM20M2V1B / FTXM20M2V1B / FTXM20M2V1B / 3MXM40M2V1B","FTXM20M2V1B / FTXM20M2V1B / FTXM25M2V1B / 3MXM40M2V1B","FTXM20M2V1B / FTXM25M2V1B / 3MXM40M2V1B","FTXM20M2V1B / FTXM25M2V1B / FTXM25M2V1B / 3MXM40M2V1B","FTXM25M2V1B / FTXM35M2V1B / 3MXM40M2V1B","FTXM35M2V1B / FTXM35M2V1B / 3MXM40M2V1B","FTXM20M2V1B / FTXM50M2V1B / 3MXM68M2V1B","FTXM35M2V1B / FTXM35M2V1B / 3MXM68M2V1B","FTXM25M2V1B / FTXM42M2V1B / 3MXM68M2V1B"]
["Kühlleistung","Nom.","","kW","4.00","4.00","4.00","4.00","4.00","4.00","4.00","4.00","4.00","6.80","6.80","6.70"]
["Nominale Effizienz","Jährlicher Energieverbrauch","","kWh","412","413","420","377","376","415","374","410","407","794","723","751"]
["Heizleistung","Nom.","","kW","4.60","4.60","4.60","4.60","4.60","4.60","4.60","4.60","4.60","8.60","8.60","8.30"]
["Nominale Effizienz","EER","","","4.86","4.84","4.76","5.30","5.32","4.82","5.35","4.88","4.92","4.28","4.70","4.46"]
["","COP","","","4.79","4.90","4.73","5.39","5.41","4.77","5.45","4.91","4.95","3.82","3.81","3.95"]
["","Richtlinie zur Energiekennzeichnung","Kühlen","","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A"]
["","","Heizen","","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A","A"]
["Hinweise","","","","(1) - EER/COP gemäß Eurovent 2012, nur zur Verwendung außerhalb der EU","(1) - EER/COP gemäß Eurovent 2012, nur zur Verwendung außerhalb der EU","(1) - EER/COP gemäß Eurovent 2012, nur zur Verwendung außerhalb der EU","(1) - EER/COP gemäß Eurovent 2012, nur zur Verwendung außerhalb der EU","(1) - EER/COP gemäß Eurovent 2012, nur zur Verwendung außerhalb der EU","(1) - EER/COP gemäß Eurovent 2012, nur zur Verwendung außerhalb der EU","(1) - EER/COP gemäß Eurovent 2012, nur zur Verwendung außerhalb der EU","(1) - EER/COP gemäß Eurovent 2012, nur zur Verwendung außerhalb der EU","(1) - EER/COP gemäß Eurovent 2012, nur zur Verwendung außerhalb der EU"]
["","","","","(2) - Nominale Effizienz: Kühlen bei 35 °C/27 °C Nennlast, Heizen bei 7 °C/20 °C Nennlast","(2) - Nominale Effizienz: Kühlen bei 35 °C/27 °C Nennlast, Heizen bei 7 °C/20 °C Nennlast","(2) - Nominale Effizienz: Kühlen bei 35 °C/27 °C Nennlast, Heizen bei 7 °C/20 °C Nennlast","(2) - Nominale Effizienz: Kühlen bei 35 °C/27 °C Nennlast, Heizen bei 7 °C/20 °C Nennlast","(2) - Nominale Effizienz: Kühlen bei 35 °C/27 °C Nennlast, Heizen bei 7 °C/20 °C Nennlast","(2) - Nominale Effizienz: Kühlen bei 35 °C/27 °C Nennlast, Heizen bei 7 °C/20 °C Nennlast","(2) - Nominale Effizienz: Kühlen bei 35 °C/27 °C Nennlast, Heizen bei 7 °C/20 °C Nennlast","(2) - Nominale Effizienz: Kühlen bei 35 °C/27 °C Nennlast, Heizen bei 7 °C/20 °C Nennlast","(2) - Nominale Effizienz: Kühlen bei 35 °C/27 °C Nennlast, Heizen bei 7 °C/20 °C Nennlast"]