{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":40,"n_cols":13,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXM-M / RXM-M"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXM20M2V1B / RXM20M2V1B","FTXM25M2V1B / RXM25M2V1B","FTXM35M2V1B / RXM35M2V1B","FTXM42M2V1B / RXM42M2V1B","FTXM42M2V1B / RXM42MV1B","FTXM50M2V1B / RXM50MV1B","FTXM50M2V1B / RXM50M2V1B","FTXM60M2V1B / RXM60M2V1B","FTXM71M2V1B / RXM71M2V1B"]
["Kühlleistung","Min.","","kW","1.3","1.3","1.4","1.70","1.7","1.7","1.70","1.9"]
["","Max.","","kW","2.6","3.2","4.0","5.00","5.0","5.3","5.30","6.7"]
["","Nom.","","kW","2.0","2.5","3.40","4.20","4.2","5.00","5.00","6.00"]
["Nominale Effizienz","Jährlicher Energieverbrauch","","kWh","219","278","421","","560","679","","885"]
["","EER","","","4.57","4.50","4.23","3.75","3.75","3.68","3.68","3.39"]
["","COP","","","5.00","5.00","4.40","4.12","4.12","4.00","4.00","3.61"]
["","Richtlinie zur Energiekennzeichnung","Kühlen","","A","A","A","A","A","A","A","A"]
["","","Heizen","","A","A","A","A","A","A","A","A"]
["Heizleistung","Nom.","","kW","2.50","2.8","4.00","5.40","5.40","5.8","5.80","7.00"]
["","Min.","","kW","1.3","1.3","1.4","1.70","1.7","1.7","1.70","1.7"]
["","Max.","","kW","3.5","4.70","5.2","6.00","6.0","6.5","6.50","8.0"]
["Hinweise","","","","(1) - EER/COP gemäß Eurovent 2012, nur zur Verwendung außerhalb der EU","(1) - EER/COP gemäß Eurovent 2012, nur zur Verwendung außerhalb der EU","(1) - EER/COP gemäß Eurovent 2012, nur zur Verwendung außerhalb der EU","(1) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten","(1) - EER/COP gemäß Eurovent 2012, nur zur Verwendung außerhalb der EU","(1) - EER/COP gemäß Eurovent 2012, nur zur Verwendung außerhalb der EU","(1) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten","(1) - EER/COP gemäß Eurovent 2012, nur zur Verwendung außerhalb der EU"]
["","","","","(2) - Nominale Effizienz: Kühlen bei 35 °C/27 °C Nennlast, Heizen bei 7 °C/20 °C Nennlast","(2) - Nominale Effizienz: Kühlen bei 35 °C/27 °C Nennlast, Heizen bei 7 °C/20 °C Nennlast","(2) - Nominale Effizienz: Kühlen bei 35 °C/27 °C Nennlast, Heizen bei 7 °C/20 °C Nennlast","(2) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemp.: 27 °C TK, 19 °C FK; Außentemperatur: 35 °C TK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(2) - Nominale Effizienz: Kühlen bei 35 °C/27 °C Nennlast, Heizen bei 7 °C/20 °C Nennlast","(2) - Nominale Effizienz: Kühlen bei 35 °C/27 °C Nennlast, Heizen bei 7 °C/20 °C Nennlast","(2) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemp.: 27 °C TK, 19 °C FK; Außentemperatur: 35 °C TK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(2) - Nominale Effizienz: Kühlen bei 35 °C/27 °C Nennlast, Heizen bei 7 °C/20 °C Nennlast"]
["","","","","","","","(3) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","","","(3) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m."]
["Außengerät","","","","","","","","","","","","RXM71M2V1B"]
["Kühlleistung","Min.","","kW","","","","","","","","","2.30"]
["","Nom.","","kW","","","","","","","","","7.10"]
["","Max.","","kW","","","","","","","","","8.50"]
["Heizleistung","Min.","","kW","","","","","","","","","2.30"]
["","Nom.","","kW","","","","","","","","","8.20"]
["","Max.","","kW","","","","","","","","","10.20"]
["Nominale Effizienz","EER","","","","","","","","","","","3.03"]
["","COP","","","","","","","","","","","3.19"]
["","Richtlinie zur Energiekennzeichnung","Kühlen","","","","","","","","","","B"]
["","","Heizen","","","","","","","","","","D"]
["Raumkühlen","Energieeffizienzklasse","","","","","","","","","","","A++"]
["","Leistung","Pdesign","kW","","","","","","","","","7.10"]
["","SEER","","","","","","","","","","","6.11"]
["","Jährlicher Energieverbrauch","","kWh/a","","","","","","","","","407"]
["Raumheizen (Durchschnittliches Klima)","Energieeffizienzklasse","","","","","","","","","","","A"]
["","Leistung","Pdesign","kW","","","","","","","","","6.20"]
["","SCOP/A","","","","","","","","","","","3.81"]
["","Raumheizen (Durchschnittliches Klima)-=-Heizleistung Pdh bei -10°-=-kW","","kW","","","","","","","","","5.01"]
["","Jährlicher Energieverbrauch","","kWh/a","","","","","","","","","2276"]