{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":20,"n_cols":8,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXM-M / RXM-N"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXM42M2V1B / RXM42N2V1B","FTXM50M2V1B / RXM50N2V1B","FTXM60M2V1B / RXM60N2V1B","FTXM71M2V1B / RXM71N2V1B"]
["Kühlleistung","Min.","","kW","1.70","1.70","1.90","2.30"]
["","Max.","","kW","5.00","5.30","6.70","8.50"]
["","Nom.","","kW","4.20","5.00","6.00","7.10"]
["Nominale Effizienz","Jährlicher Energieverbrauch","","kWh","","","","1,170"]
["","EER","","","3.75","3.68","3.39","3.03"]
["","COP","","","4.12","4.00","3.61","3.19"]
["","Richtlinie zur Energiekennzeichnung","Kühlen","","A","A","A","B"]
["","","Heizen","","A","A","A","D"]
["Heizleistung","Nom.","","kW","5.40","5.80","7.00","8.20"]
["","Min.","","kW","1.70","1.70","1.70","2.30"]
["","Max.","","kW","6.00","6.50","8.00","10.20"]
["Hinweise","","","","(1) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten","(1) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten","(1) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten","(1) - Bei normalem Betrieb: +22 °C / + 32 °C"]
["","","","","(2) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemp.: 27 °C TK, 19 °C FK; Außentemperatur: 35 °C TK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(2) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemp.: 27 °C TK, 19 °C FK; Außentemperatur: 35 °C TK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(2) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemp.: 27 °C TK, 19 °C FK; Außentemperatur: 35 °C TK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(2) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m."]
["","","","","(3) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(3) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(3) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(3) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten"]