{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":24,"n_cols":8,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXN-MB9 / RXN-MB9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXN25MV1B9 / RXN25MV1B9","FTXN35MV1B9 / RXN35MV1B9","FTXN50MV1B9 / RXN50MV1B9","FTXN60MV1B9 / RXN60MV1B9"]
["Kühlleistung","Min.","","kW","1.300","1.300","1.630","1.750"]
["","Max.","","kW","3.000","3.800","6.200","6.500"]
["","Nom.","","kW","2.560","3.410","5.480","6.230"]
["Rohrleitungsanschlüsse","Flüssigkeit","AD","mm","6.35","6.35","6.35","6.35"]
["","Gas","AD","mm","9.52","9.52","12.70","15.90"]
["","Ableitung","AD","mm","16.5","16.5","16.5","16.5"]
["Nominale Effizienz","Jährlicher Energieverbrauch","","kWh","346.5","602.5","859","965.5"]
["","EER","","","3.69 (1)","2.83 (1)","3.19 (1)","3.23 (1)"]
["","COP","","","4.06 (1)","3.77 (1)","3.75 (1)","3.81 (1)"]
["","Richtlinie zur Energiekennzeichnung","Kühlen","","A","C","B","A"]
["","","Heizen","","A","A","A","A"]
["Heizleistung","Nom.","","kW","2.840","3.580","5.620","6.400"]
["","Min.","","kW","1.300","1.300","1.170","1.200"]
["","Max.","","kW","4.000","4.750","6.600","7.100"]
["Hinweise","","","","(1) - EER/COP gemäß Eurovent 2012, nur zur Verwendung außerhalb der EU","(1) - EER/COP gemäß Eurovent 2012, nur zur Verwendung außerhalb der EU","(1) - EER/COP gemäß Eurovent 2012, nur zur Verwendung außerhalb der EU","(1) - EER/COP gemäß Eurovent 2012, nur zur Verwendung außerhalb der EU"]
["","","","","(2) - Alle Geräte sind getestet und entsprechen ISO 5151 (Gerät ohne Kanal) oder ISO 13253 (Gerät mit Kanal).","(2) - Alle Geräte sind getestet und entsprechen ISO 5151 (Gerät ohne Kanal) oder ISO 13253 (Gerät mit Kanal).","(2) - Alle Geräte sind getestet und entsprechen ISO 5151 (Gerät ohne Kanal) oder ISO 13253 (Gerät mit Kanal).","(2) - Alle Geräte sind getestet und entsprechen ISO 5151 (Gerät ohne Kanal) oder ISO 13253 (Gerät mit Kanal)."]
["","","","","(3) - Änderungen aller Technischen Daten durch den Hersteller ohne Ankündigung vorbehalten.","(3) - Änderungen aller Technischen Daten durch den Hersteller ohne Ankündigung vorbehalten.","(3) - Änderungen aller Technischen Daten durch den Hersteller ohne Ankündigung vorbehalten.","(3) - Änderungen aller Technischen Daten durch den Hersteller ohne Ankündigung vorbehalten."]
["","","","","(4) - Nominale Effizienz: Kühlen bei 35 °C/27 °C Nennlast, Heizen bei 7 °C/20 °C Nennlast","(4) - Nominale Effizienz: Kühlen bei 35 °C/27 °C Nennlast, Heizen bei 7 °C/20 °C Nennlast","(4) - Nominale Effizienz: Kühlen bei 35 °C/27 °C Nennlast, Heizen bei 7 °C/20 °C Nennlast","(4) - Nominale Effizienz: Kühlen bei 35 °C/27 °C Nennlast, Heizen bei 7 °C/20 °C Nennlast"]