{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":7,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FTXP-M9 / RXP-M"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FTXP20M5V1B9 / RXP20M5V1B","FTXP25M5V1B9 / RXP25M5V1B","FTXP35M5V1B9 / RXP35M5V1B"]
["Außengerät","","","","RXP20M5V1B","RXP25M5V1B","RXP35M5V1B"]
["Kühlleistung","Min.","","kW","","1.3"]
["","Nom.","","kW","","2.50"]
["","Max.","","kW","","3.0"]
["Heizleistung","Min.","","kW","","1.30"]
["","Nom.","","kW","","3.00"]
["","Max.","","kW","","4.00"]
["Nominale Effizienz","Jährlicher Energieverbrauch","","kWh","","326"]
["","COP","","","","4.36"]
["","EER","","","","3.83"]
["","Richtlinie zur Energiekennzeichnung","Kühlen","","","A"]
["","","Heizen","","","A"]
["Hinweise","","","","(1) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemp.: 27°CTK, 19°CFK; Außentemperatur: 35°CTK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5m; Niveauunterschied: 0m.","(1) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemperatur: 27 °C TK, 19 °C FK; Außentemperatur: 35 °C TK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(1) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemp.: 27°CTK, 19°CFK; Außentemperatur: 35°CTK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5m; Niveauunterschied: 0m."]
["","","","","(2) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5m; Niveauunterschied: 0 m.","(2) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(2) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5m; Niveauunterschied: 0 m."]
["","","","","(3) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten","(3) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten","(3) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten"]
["Kühlleistung","Min.","","kW","1.3","","1.3"]
["","Nom.","","kW","2.00","","3.50"]
["","Max.","","kW","2.6","","4.0"]
["Heizleistung","Min.","","kW","1.30","","1.30"]
["","Nom.","","kW","2.50","","4.00"]
["","Max.","","kW","3.50","","4.80"]
["Nominale Effizienz","EER","","","4.02","","3.49"]
["","COP","","","4.77","","4.02"]
["","Jährlicher Energieverbrauch","","kWh","249"]
["","Richtlinie zur Energiekennzeichnung","Kühlen","","A","","A"]
["","","Heizen","","A","","A"]
["Raumkühlen","Energieeffizienzklasse","","","A++","","A++"]
["","Leistung","Pdesign","kW","2.00","","3.50"]
["","SEER","","","6.79","","6.62"]
["","Jährlicher Energieverbrauch","","kWh/a","103","","186"]
["Raumheizen (Durchschnittliches Klima)","Energieeffizienzklasse","","","A++","","A++"]
["","Leistung","Pdesign","kW","2.20","","2.80"]
["","SCOP/A","","","4.65","","4.64"]
["","Raumheizen (Durchschnittliches Klima)-=-Heizleistung Pdh bei -10°-=-kW","","kW","1.99","","2.33"]
["","Jährlicher Energieverbrauch","","kWh/a","662","","845"]
["Energieeffizienzbereich","","","","A+++ ~ D","","A+++ ~ D"]