{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":21,"n_cols":10,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FVA-A / RZAG-MV1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FVA100AMVEB / RZAG71M7V1B","FVA71AMVEB / RZAG71M7V1B","FVA100AMVEB / RZAG100M7V1B","FVA140AMVEB / RZAG100M7V1B","FVA125AMVEB / RZAG125M7V1B","FVA140AMVEB / RZAG140M7V1B"]
["Kühlleistung","Nom.","","kW","","6.80 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","12.1 (1)","13.4 (1)"]
["Raumkühlen","SEER","","","","6.37","6.00","6.43","6.41","6.12"]
["","Jährlicher Energieverbrauch","","kWh/a","","374","554","517","1,133","1,314"]
["","Leistung","Pdesign","kW","","6.80","9.50","9.50","12.1","13.4"]
["","Energieeffizienzklasse","","","","A++","A+","A++"]
["Raumheizen (Durchschnittliches Klima)","Leistung","Pdesign","kW","","4.70","7.80","7.80","9.52","9.52"]
["","SCOP/A","","","","4.05","4.20","4.05","4.15","3.94"]
["","Energieeffizienzklasse","","","","A+","A+","A+"]
["","Jährlicher Energieverbrauch","","kWh/a","","1,625","2,600","2,697","3,209","3,383"]
["Heizleistung","Nom.","","kW","","7.50 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","13.5 (2)","15.5 (2)"]
["Hinweise","","","","","(1) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemperatur: 27 °C TK, 19 °C FK; Außentemperatur: 35 °C TK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(1) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemperatur: 27 °C TK, 19 °C FK; Außentemperatur: 35 °C TK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(1) - Kühlen: T2: Innentemp. 26,6 °C TK, 19,4 °C FK, Außentemp. 48 °C TK [Btu/h / W]","(1) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemperatur: 27 °C TK, 19 °C FK; Außentemperatur: 35 °C TK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(1) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemperatur: 27 °C TK, 19 °C FK; Außentemperatur: 35 °C TK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m."]
["","","","","","(2) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(2) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(2) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(2) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(2) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m."]
["","","","","","(3) - Siehe separate Zeichnung für den Betriebsbereich","(3) - Siehe separate Zeichnung für den Betriebsbereich","","(3) - Siehe separate Zeichnung für den Betriebsbereich","(3) - Siehe separate Zeichnung für den Betriebsbereich"]
["","","","","","(4) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten","(4) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten","","(4) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten","(4) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten"]
["Energieeffizienzbereich","","","","A+++ ~ D"]