{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":48,"n_cols":11,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXAA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FXAA15AUV1B","FXAA20AUV1B","FXAA25AUV1B","FXAA32AUV1B","FXAA40AUV1B","FXAA50AUV1B","FXAA63AUV1B"]
["Schalldruckpegel","Heizen","Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“","dB(A)","33.0","34.0","36.0","38.5","38.0","42.0","47.0"]
["","","Bei Ventilatordrehzahl „Niedrig“","dB(A)","28.5","28.5","28.5","28.5","33.5","35.5","38.5"]
["","","Bei Ventilatordrehzahl „Mittel“","dB(A)","31.0","31.5","32.5","33.5","36.0","39.0","43.0"]
["","Kühlung","Bei Ventilatordrehzahl „Niedrig“","dB(A)","28.5","28.5","28.5","28.5","33.5","35.5","38.5"]
["","","Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“","dB(A)","32.0","33.0","35.0","37.5","37.0","41.0","46.5"]
["","","Bei Ventilatordrehzahl „Mittel“","dB(A)","30.5","31.0","32.0","33.0","35.5","38.5","42.5"]
["Standardzubehör","Installations- und Bedienungsanleitung","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Installationsplatte","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Installationsmuster","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Schraubensack","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Material Kabelklemme","","","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Wärmeisolierungsband","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Allgemeine Schutzmaßnahmen","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Kältemittel","GWP","","","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["","Typ","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["Kühlleistung","Gesamtleistung","Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“","kW","1.7","2.2","2.8","3.6","4.5","5.6","7.1"]
["Rohrleitungsanschlüsse","Flüssigkeit","AD","mm","6","6","6","6","6","6","6"]
["","","Typ","","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung"]
["","Gas","AD","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","12.70","12.70","12.70"]
["","","Typ","","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung"]
["","Ableitung","","","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)"]
["Schallleistungspegel","Kühlung","Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“","dB(A)","51.0","52.0","53.0","55.0","55.0","58.0","63.0"]
["Luftfilter","Typ","","","Abnehmbar / Waschbar","Abnehmbar / Waschbar","Abnehmbar / Waschbar","Abnehmbar / Waschbar","Abnehmbar / Waschbar","Abnehmbar / Waschbar","Abnehmbar / Waschbar"]
["Abmessungen","Maßeinheit","Breite","mm","795","795","795","795","1,050","1,050","1,050"]
["","","Tiefe","mm","266","266","266","266","269","269","269"]
["","","Höhe","mm","290","290","290","290","290","290","290"]
["Gehäuse","Colour","","","Weiß","Weiß","Weiß","Weiß","Weiß","Weiß","Weiß"]
["Gewicht","Maßeinheit","","kg","12","12","12","12","15","15","15"]
["Heizleistung","Gesamtleistung","Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“","kW","1.9","2.5","3.2","4.0","5.0","6.3","8.0"]
["Power supply","Phase","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequenz","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Bezeichnung","","","V1","V1","V1","V1","V1","V1","V1"]
["","Spannung","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Hinweise","","","","(1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19,0°C FK; Außentemp. 35°C TK","(1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19,0°C FK; Außentemp. 35°C TK","(1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19,0°C FK; Außentemp. 35°C TK","(1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19,0°C FK; Außentemp. 35°C TK","(1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19,0°C FK; Außentemp. 35°C TK","(1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19,0°C FK; Außentemp. 35°C TK","(1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19,0°C FK; Außentemp. 35°C TK"]
["","","","","(2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C Trockenkugel, 6°C Feuchtkugel","(2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C Trockenkugel, 6°C Feuchtkugel","(2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C Trockenkugel, 6°C Feuchtkugel","(2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C Trockenkugel, 6°C Feuchtkugel","(2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C Trockenkugel, 6°C Feuchtkugel","(2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C Trockenkugel, 6°C Feuchtkugel","(2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C Trockenkugel, 6°C Feuchtkugel"]
["","","","","(3) - Der Schallleistungspegel ist ein absoluter Wert und gibt die \"Leistung\" an, die eine Schallquelle erzeugt.","(3) - Der Schallleistungspegel ist ein absoluter Wert und gibt die \"Leistung\" an, die eine Schallquelle erzeugt.","(3) - Der Schallleistungspegel ist ein absoluter Wert und gibt die \"Leistung\" an, die eine Schallquelle erzeugt.","(3) - Der Schallleistungspegel ist ein absoluter Wert und gibt die \"Leistung\" an, die eine Schallquelle erzeugt.","(3) - Der Schallleistungspegel ist ein absoluter Wert und gibt die \"Leistung\" an, die eine Schallquelle erzeugt.","(3) - Der Schallleistungspegel ist ein absoluter Wert und gibt die \"Leistung\" an, die eine Schallquelle erzeugt.","(3) - Der Schallleistungspegel ist ein absoluter Wert und gibt die \"Leistung\" an, die eine Schallquelle erzeugt."]
["","","","","(4) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt.","(4) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt.","(4) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt.","(4) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt.","(4) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt.","(4) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt.","(4) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt."]
["","","","","(5) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2 %.","(5) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2 %.","(5) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2 %.","(5) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2 %.","(5) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2 %.","(5) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2 %.","(5) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2 %."]
["","","","","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","(7) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter.","(7) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter.","(7) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter.","(7) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter.","(7) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter.","(7) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter.","(7) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter."]
["","","","","(8) - Wählen Sie die Kabelstärke anhand des MSA-Werts.","(8) - Wählen Sie die Kabelstärke anhand des MSA-Werts.","(8) - Wählen Sie die Kabelstärke anhand des MSA-Werts.","(8) - Wählen Sie die Kabelstärke anhand des MSA-Werts.","(8) - Wählen Sie die Kabelstärke anhand des MSA-Werts.","(8) - Wählen Sie die Kabelstärke anhand des MSA-Werts.","(8) - Wählen Sie die Kabelstärke anhand des MSA-Werts."]
["","","","","(9) - Enthält fluorierte Treibhausgase","(9) - Enthält fluorierte Treibhausgase","(9) - Enthält fluorierte Treibhausgase","(9) - Enthält fluorierte Treibhausgase","(9) - Enthält fluorierte Treibhausgase","(9) - Enthält fluorierte Treibhausgase","(9) - Enthält fluorierte Treibhausgase"]