{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":75,"n_cols":9,"rows_kept":75,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXFN-B"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXFN40B2VEB","FXFN50B2VEB","FXFN63B2VEB","FXFN80B2VEB"]
["Kühlleistung","Gesamtleistung","","Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“","kW","4.5","5.6","7.1","9.0"]
["Heizleistung","Gesamtleistung","","Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“","kW","5.0","6.3","8.0","10.0"]
["Leistungsaufnahme&nbsp;– 50&nbsp;Hz","Leistungsaufnahme&nbsp;– 50&nbsp;Hz-=-Kühlen","","Leistungsaufnahme&nbsp;– 50&nbsp;Hz-=-Kühlen-=-Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“-=-kW","kW","0.019","0.036","0.067","0.118"]
["","Leistungsaufnahme&nbsp;– 50&nbsp;Hz-=-Heizen","","Leistungsaufnahme&nbsp;– 50&nbsp;Hz-=-Heizen-=-Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“-=-kW","kW","0.019","0.036","0.067","0.118"]
["Abmessungen","Maßeinheit","","Höhe","mm","246","246","246","288"]
["","","","Breite","mm","840","840","840","840"]
["","","","Tiefe","mm","840","840","840","840"]
["Gewicht","Maßeinheit","","","kg","26","26","26","29"]
["Gehäuse","Farbe","","","","Ohne Farbauftrag (galvanisiert)","Ohne Farbauftrag (galvanisiert)","Ohne Farbauftrag (galvanisiert)","Ohne Farbauftrag (galvanisiert)"]
["","Material","","","","Galvanized steel plate","Galvanized steel plate","Galvanized steel plate","Galvanized steel plate"]
["Ventilator","Ventilator-=-Luftvolumenstrom&nbsp;– 50&nbsp;Hz","Ventilator-=-Luftvolumenstrom&nbsp;– 50&nbsp;Hz-=-Kühlen","Ventilator-=-Luftvolumenstrom&nbsp;– 50&nbsp;Hz-=-Kühlen-=-Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“-=-m³/min","m³/min","15.5","21.0","26.8","35.5"]
["","","","Ventilator-=-Luftvolumenstrom&nbsp;– 50&nbsp;Hz-=-Kühlen-=-Bei Ventilatordrehzahl „Niedrig“-=-m³/min","m³/min","11.5","15.0","18.0","23.5"]
["Kältemittel","Typ","","","","R-744","R-744","R-744","R-744"]
["","GWP","","","","1.0","1.0","1.0","1.0"]
["Schallleistungspegel","Kühlen","","Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“","dBA","53.0","57.0","62.0","66.0"]
["Schalldruckpegel","Kühlen","","Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“","dBA","35.0","39.0","44.0","48.0"]
["","","","Bei Ventilatordrehzahl „Mittel“","dBA","33.0","37.0","42.0","46.0"]
["","","","Bei Ventilatordrehzahl „Niedrig“","dBA","31.0","35.0","40.0","44.0"]
["","Heizen","","Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“","dBA","36.0","40.0","45.0","49.0"]
["","","","Bei Ventilatordrehzahl „Mittel“","dBA","34.0","38.0","43.0","47.0"]
["","","","Bei Ventilatordrehzahl „Niedrig“","dBA","32.0","36.0","41.0","45.0"]
["Rohrleitungsanschlüsse","Flüssigkeit","","Typ","","Lötverbindung","Lötverbindung","Lötverbindung","Lötverbindung"]
["","","","AD","mm","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Gas","","Typ","","Lötverbindung","Lötverbindung","Lötverbindung","Lötverbindung"]
["","","","AD","mm","12.7","12.7","12.7","12.7"]
["","Ableitung","","","","VP25 (I.D. 32/O.D. 25)","VP25 (I.D. 32/O.D. 25)","VP25 (I.D. 32/O.D. 25)","VP25 (I.D. 32/O.D. 25)"]
["Geräteblende","Modell","","","","BYCQ140E2W1/BYCQ140E2W1W/BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1/BYCQ140E2W1W/BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1/BYCQ140E2W1W/BYCQ140E2W1B","BYCQ140E2W1/BYCQ140E2W1W/BYCQ140E2W1B"]
["","Abmessungen","","Höhe","mm","65","65","65","65"]
["","","","Breite","mm","950","950","950","950"]
["","","","Tiefe","mm","950","950","950","950"]
["","Gewicht","","","kg","5.5","5.5","5.5","5.5"]
["Geräteblende 2","Modell","","","","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B","BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B"]
["","Abmessungen","","Höhe","mm","148","148","148","148"]
["","","","Breite","mm","950","950","950","950"]
["","","","Tiefe","mm","950","950","950","950"]
["","Gewicht","","","kg","10.3","10.3","10.3","10.3"]
["Geräteblende 3","Modell","","","","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB","BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB"]
["","Abmessungen","","Höhe","mm","106","106","106","106"]
["","","","Breite","mm","950","950","950","950"]
["","","","Tiefe","mm","950","950","950","950"]
["","Gewicht","","","kg","6.5","6.5","6.5","6.5"]
["Luftfilter","Typ","","","","Kunststoffnetz","Kunststoffnetz","Kunststoffnetz","Kunststoffnetz"]
["Standardzubehör","Washer for hanger bracket","","","","8","8","8","8"]
["","Wire clamp material","","","","7","7","7","7"]
["","Clamp for drain hose","","","","1","1","1","1"]
["","Clamps","","","","1","1","1","1"]
["","Drain hose","","","","1","1","1","1"]
["","Installation and operation manual","","","","1","1","1","1"]
["","Installation guide","","","","1","1","1","1"]
["","Insulation for fitting","","","","2","2","2","2"]
["","Screws","","","","4","4","4","4"]
["","Sealing pad","","","","1","1","1","1"]
["Stromversorgung","Bezeichnung","","","","VE","VE","VE","VE"]
["","Phase","","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequenz","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["Spannungsversorgung","Spannung","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Stromstärke&nbsp;– 50&nbsp;Hz","Stromstärke&nbsp;– 50&nbsp;Hz-=-Max. Amperezahl für Sicherung (MFA)-=-A","","","A","6","6","6","6"]
["Hinweise","","","","","(1) - Werte gelten für Werkeinstellung.","(1) - Werte gelten für Werkeinstellung.","(1) - Werte gelten für Werkeinstellung.","(1) - Werte gelten für Werkeinstellung."]
["","","","","","(2) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK","(2) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK","(2) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK","(2) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK"]
["","","","","","(3) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C Trockenkugel, 6°C Feuchtkugel","(3) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C Trockenkugel, 6°C Feuchtkugel","(3) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C Trockenkugel, 6°C Feuchtkugel","(3) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C Trockenkugel, 6°C Feuchtkugel"]
["","","","","","(4) - Der Schallleistungspegel ist ein absoluter Wert und gibt die \"Leistung\" an, die eine Schallquelle erzeugt.","(4) - Der Schallleistungspegel ist ein absoluter Wert und gibt die \"Leistung\" an, die eine Schallquelle erzeugt.","(4) - Der Schallleistungspegel ist ein absoluter Wert und gibt die \"Leistung\" an, die eine Schallquelle erzeugt.","(4) - Der Schallleistungspegel ist ein absoluter Wert und gibt die \"Leistung\" an, die eine Schallquelle erzeugt."]
["","","","","","(5) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt.","(5) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt.","(5) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt.","(5) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt."]
["","","","","","(6) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2 %.","(6) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2 %.","(6) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2 %.","(6) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2 %."]
["","","","","","(7) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(7) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(7) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(7) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","","(8) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter.","(8) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter.","(8) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter.","(8) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter."]
["","","","","","(9) - Wählen Sie die Kabelstärke anhand des MSA-Werts.","(9) - Wählen Sie die Kabelstärke anhand des MSA-Werts.","(9) - Wählen Sie die Kabelstärke anhand des MSA-Werts.","(9) - Wählen Sie die Kabelstärke anhand des MSA-Werts."]
["","","","","","(10) - BYCQ140E2W1: Reinweiße Standardblende mit grauen Lamellen; BYCQ140E2W1W: Reinweiße Standardblende mit weißen Lamellen; BYCQ140E2W1B: Schwarze Standardblende mit schwarzen Lamellen.","(10) - BYCQ140E2W1: Reinweiße Standardblende mit grauen Lamellen; BYCQ140E2W1W: Reinweiße Standardblende mit weißen Lamellen; BYCQ140E2W1B: Schwarze Standardblende mit schwarzen Lamellen.","(10) - BYCQ140E2W1: Reinweiße Standardblende mit grauen Lamellen; BYCQ140E2W1W: Reinweiße Standardblende mit weißen Lamellen; BYCQ140E2W1B: Schwarze Standardblende mit schwarzen Lamellen.","(10) - BYCQ140E2W1: Reinweiße Standardblende mit grauen Lamellen; BYCQ140E2W1W: Reinweiße Standardblende mit weißen Lamellen; BYCQ140E2W1B: Schwarze Standardblende mit schwarzen Lamellen."]
["","","","","","(11) - BYCQ140E2W1W mit weißer Isolierung. Beachten Sie, dass Schmutz auf weißer Isolierung stärker zu sehen ist und daher eine Installation der Geräteblende BYCQ140E2W1W in staubreichen Umgebungen nicht empfehlenswert ist.","(11) - BYCQ140E2W1W mit weißer Isolierung. Beachten Sie, dass Schmutz auf weißer Isolierung stärker zu sehen ist und daher eine Installation der Geräteblende BYCQ140E2W1W in staubreichen Umgebungen nicht empfehlenswert ist.","(11) - BYCQ140E2W1W mit weißer Isolierung. Beachten Sie, dass Schmutz auf weißer Isolierung stärker zu sehen ist und daher eine Installation der Geräteblende BYCQ140E2W1W in staubreichen Umgebungen nicht empfehlenswert ist.","(11) - BYCQ140E2W1W mit weißer Isolierung. Beachten Sie, dass Schmutz auf weißer Isolierung stärker zu sehen ist und daher eine Installation der Geräteblende BYCQ140E2W1W in staubreichen Umgebungen nicht empfehlenswert ist."]
["","","","","","(12) - Enthält fluorierte Treibhausgase","(12) - Enthält fluorierte Treibhausgase","(12) - Enthält fluorierte Treibhausgase","(12) - Enthält fluorierte Treibhausgase"]