{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":55,"n_cols":13,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXHA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXHA32AVEB8","FXHA32AVEB","FXHA50AVEB8","FXHA50AVEB","FXHA63AVEB","FXHA63AVEB8","FXHA100AVEB8","FXHA100AVEB"]
["Kühlleistung","Gesamtleistung","","Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“","kW","3.6","3.6","5.6","5.6","7.1","7.1","11.2","11.2"]
["Heizleistung","Gesamtleistung","","Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“","kW","4.0","4.0","6.3","6.3","8.0","8.0","12.5","12.5"]
["Leistungsaufnahme – 50 Hz","Leistungsaufnahme – 50 Hz-=-Kühlen","","Leistungsaufnahme – 50 Hz-=-Kühlen-=-Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“-=-kW","kW","0.033","0.033","0.037","0.037","0.051","0.051","0.086","0.086"]
["","Leistungsaufnahme – 50 Hz-=-Heizen","","Leistungsaufnahme – 50 Hz-=-Heizen-=-Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“-=-kW","kW","0.033","0.033","0.037","0.037","0.051","0.051","0.086","0.086"]
["Abmessungen","Maßeinheit","","Höhe","mm","235","235","235","235","235","235","235","235"]
["","","","Breite","mm","960","960","1270","1270","1270","1270","1590","1590"]
["","","","Tiefe","mm","690","690","690","690","690","690","690","690"]
["Gewicht","Maßeinheit","","","kg","28","28","36","36","36","36","43","43"]
["Gehäuse","Farbe","","","","Reinweiß","Reinweiß","Reinweiß","Reinweiß","Reinweiß","Reinweiß","Reinweiß","Reinweiß"]
["","Material","","","","Kunststoff, Blech","Kunststoff, Blech","Kunststoff, Blech","Kunststoff, Blech","Kunststoff, Blech","Kunststoff, Blech","Kunststoff, Blech","Kunststoff, Blech"]
["Ventilator","Ventilator-=-Luftvolumenstrom – 50 Hz","Ventilator-=-Luftvolumenstrom – 50 Hz-=-Kühlen","Ventilator-=-Luftvolumenstrom – 50 Hz-=-Kühlen-=-Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“-=-m³/min","m³/min","12.5","12.5","16.0","16.0","17.5","17.5","27.0","27.0"]
["","","","Ventilator-=-Luftvolumenstrom – 50 Hz-=-Kühlen-=-Bei Ventilatordrehzahl „Niedrig“-=-m³/min","m³/min","10.0","10.0","12.5","12.5","13.0","13.0","19.0","19.0"]
["Kältemittel","Typ","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675","675","675","675","675","675","675","675"]
["Schallleistungspegel","Kühlen","","Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“","dB(A)","54.0","54.0","54.0","54.0","55.0","55.0","62.0","62.0"]
["Schalldruckpegel","Kühlen","","Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“","dB(A)","36.0","36.0","36.5","36.5","37.0","37.0","44.0","44.0"]
["","","","Bei Ventilatordrehzahl „Mittel“","dB(A)","34.0","34.0","34.5","34.5","35.0","35.0","37.0","37.0"]
["","","","Bei Ventilatordrehzahl „Niedrig“","dB(A)","31.0","31.0","33.0","33.0","34.0","34.0","34.0","34.0"]
["","Heizen","","Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“","dB(A)","36.0","36.0","36.5","36.5","37.0","37.0","44.0","44.0"]
["","","","Bei Ventilatordrehzahl „Mittel“","dB(A)","34.0","34.0","34.5","34.5","35.0","35.0","37.0","37.0"]
["","","","Bei Ventilatordrehzahl „Niedrig“","dB(A)","31.0","31.0","33.0","33.0","34.0","34.0","34.0","34.0"]
["Rohrleitungsanschlüsse","Flüssigkeit","","Typ","","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung"]
["","","","AD","mm","6.35","6.4","6.35","6.4","6.4","6.35","9.52","9.5"]
["","Gas","","Typ","","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung"]
["","","","AD","mm","9.52","9.5","12.7","12.7","12.7","12.7","15.9","15.9"]
["","Ableitung","","","","VP20","VP20","VP20","VP20","VP20","VP20","VP20","VP20"]
["Luftfilter","Typ","","","","Kunststoffnetz","Kunststoffnetz","Kunststoffnetz","Kunststoffnetz","Kunststoffnetz","Kunststoffnetz","Kunststoffnetz","Kunststoffnetz"]
["Standardzubehör","Wärmeisolierrohr","","","","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Kunststoffführung","","","","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Verdrahtungsfixierung","","","","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Schlauchband","","","","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Allgemeine Schutzmaßnahmen","","","","1","","1","","","1","1"]
["","Material Kabelklemme","","","","7","7","7","7","7","7","7","7"]
["","Kondensatschlauch","","","","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Installations- und Bedienungsanleitung","","","","1","","1","","","1","1"]
["","Papierschablone für Isolierung","","","","1","","1","","","1","1"]
["","Schrauben","","","","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Dichtungsmaterial","","","","6","6","6","6","6","6","6","6"]
["","Unterlegscheibe","","","","8","8","8","8","8","8","8","8"]
["Stromversorgung","Phase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequenz","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["Spannungsversorgung","Spannung","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Stromstärke – 50 Hz","Stromstärke – 50 Hz-=-Max. Amperezahl für Sicherung (MFA)-=-A","","","A","6","6","6","6","6","6","6","6"]
["Hinweise","","","","","(1) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemp.: 27°CTK, 19°CFK; Außentemperatur: 35°CTK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5m; Niveauunterschied: 0m.","(1) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemp.: 27°CTK, 19°CFK; Außentemperatur: 35°CTK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5m; Niveauunterschied: 0m.","(1) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemp.: 27°CTK, 19°CFK; Außentemperatur: 35°CTK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5m; Niveauunterschied: 0m.","(1) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemp.: 27°CTK, 19°CFK; Außentemperatur: 35°CTK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5m; Niveauunterschied: 0m.","(1) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemp.: 27°CTK, 19°CFK; Außentemperatur: 35°CTK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5m; Niveauunterschied: 0m.","(1) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemp.: 27°CTK, 19°CFK; Außentemperatur: 35°CTK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5m; Niveauunterschied: 0m.","(1) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemp.: 27°CTK, 19°CFK; Außentemperatur: 35°CTK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5m; Niveauunterschied: 0m.","(1) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemp.: 27°CTK, 19°CFK; Außentemperatur: 35°CTK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5m; Niveauunterschied: 0m."]
["","","","","","(2) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5m; Niveauunterschied: 0 m.","(2) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5m; Niveauunterschied: 0 m.","(2) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5m; Niveauunterschied: 0 m.","(2) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5m; Niveauunterschied: 0 m.","(2) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5m; Niveauunterschied: 0 m.","(2) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5m; Niveauunterschied: 0 m.","(2) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5m; Niveauunterschied: 0 m.","(2) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5m; Niveauunterschied: 0 m."]
["","","","","","(3) - Der Schallleistungspegel ist ein absoluter Wert und gibt die \"Leistung\" an, die eine Schallquelle erzeugt.","(3) - Der Schallleistungspegel ist ein absoluter Wert und gibt die \"Leistung\" an, die eine Schallquelle erzeugt.","(3) - Der Schallleistungspegel ist ein absoluter Wert und gibt die \"Leistung\" an, die eine Schallquelle erzeugt.","(3) - Der Schallleistungspegel ist ein absoluter Wert und gibt die \"Leistung\" an, die eine Schallquelle erzeugt.","(3) - Der Schallleistungspegel ist ein absoluter Wert und gibt die \"Leistung\" an, die eine Schallquelle erzeugt.","(3) - Der Schallleistungspegel ist ein absoluter Wert und gibt die \"Leistung\" an, die eine Schallquelle erzeugt.","(3) - Der Schallleistungspegel ist ein absoluter Wert und gibt die \"Leistung\" an, die eine Schallquelle erzeugt.","(3) - Der Schallleistungspegel ist ein absoluter Wert und gibt die \"Leistung\" an, die eine Schallquelle erzeugt."]
["","","","","","(4) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter.","(4) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter.","(4) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter.","(4) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter.","(4) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter.","(4) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter.","(4) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter.","(4) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter."]
["","","","","","(5) - Wählen Sie die Kabelstärke anhand des MSA-Werts.","(5) - Wählen Sie die Kabelstärke anhand des MSA-Werts.","(5) - Wählen Sie die Kabelstärke anhand des MSA-Werts.","(5) - Wählen Sie die Kabelstärke anhand des MSA-Werts.","(5) - Wählen Sie die Kabelstärke anhand des MSA-Werts.","(5) - Wählen Sie die Kabelstärke anhand des MSA-Werts.","(5) - Wählen Sie die Kabelstärke anhand des MSA-Werts.","(5) - Wählen Sie die Kabelstärke anhand des MSA-Werts."]
["","","","","","(6) - Enthält fluorierte Treibhausgase","(6) - Enthält fluorierte Treibhausgase","(6) - Enthält fluorierte Treibhausgase","(6) - Enthält fluorierte Treibhausgase","(6) - Enthält fluorierte Treibhausgase","(6) - Enthält fluorierte Treibhausgase","(6) - Enthält fluorierte Treibhausgase","(6) - Enthält fluorierte Treibhausgase"]