{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":56,"n_cols":11,"rows_kept":56,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXKA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXKA20AMVEB","FXKA25AMVEB","FXKA32AMVEB","FXKA40AMVEB","FXKA50AMVEB","FXKA63AMVEB"]
["Abmessungen","Maßeinheit","","Höhe","mm","200","200","200","200","200","200"]
["","","","Breite","mm","840","840","840","1240","1240","1240"]
["","","","Tiefe","mm","470","470","470","470","470","470"]
["Gehäuse","Material","","","","Galvanisiertes Stahlblech","Galvanisiertes Stahlblech","Galvanisiertes Stahlblech","Galvanisiertes Stahlblech","Galvanisiertes Stahlblech","Galvanisiertes Stahlblech"]
["Kältemittel","Typ","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["Rohrleitungsanschlüsse","Flüssigkeit","","Typ","","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung"]
["","","","AD","mm","6.4","6.4","6.4","6.4","6.4","6.4"]
["","Gas","","Typ","","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung"]
["","Ableitung","","","","I.D. 20/O.D. 26","I.D. 20/O.D. 26","I.D. 20/O.D. 26","I.D. 20/O.D. 26","I.D. 20/O.D. 26","I.D. 20/O.D. 26"]
["Geräteblende","Modell","","","","BYK32GJW1","BYK32GJW1","BYK32GJW1","BYK63GJW1","BYK63GJW1","BYK63GJW1"]
["","Farbe","","","","Reinweiß","Reinweiß","Reinweiß","Reinweiß","Reinweiß","Reinweiß"]
["","Abmessungen","","Höhe","mm","80","80","80","80","80","80"]
["","","","Breite","mm","950","950","950","1350","1350","1350"]
["","","","Tiefe","mm","550","550","550","550","550","550"]
["","Gewicht","","","kg","8","8","8","10","10","10"]
["Luftfilter","Typ","","","","Abnehmbar / Waschbar","Abnehmbar / Waschbar","Abnehmbar / Waschbar","Abnehmbar / Waschbar","Abnehmbar / Waschbar","Abnehmbar / Waschbar"]
["Stromversorgung","Bezeichnung","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Phase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Stromversorgung-=-Frequenz","","Frequenz","","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["Spannungsversorgung","Spannungsversorgung-=-Spannung","","Spannung","","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Kühlleistung","Gesamtleistung","","Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“","kW","2.2","2.8","3.6","4.5","5.6","7.1"]
["Heizleistung","Gesamtleistung","","Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“","kW","2.5","3.2","4","5","6.3","8"]
["Leistungsaufnahme&nbsp;– 50&nbsp;Hz","Leistungsaufnahme&nbsp;– 50&nbsp;Hz-=-Kühlen","","Leistungsaufnahme&nbsp;– 50&nbsp;Hz-=-Kühlen-=-Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“-=-kW","kW","0.026","0.026","0.039","0.047","0.073","0.118"]
["","Leistungsaufnahme&nbsp;– 50&nbsp;Hz-=-Heizen","","Leistungsaufnahme&nbsp;– 50&nbsp;Hz-=-Heizen-=-Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“-=-kW","kW","0.034","0.034","0.039","0.047","0.073","0.118"]
["Gewicht","Maßeinheit","","","kg","18","18","19","24","24","24"]
["Gehäuse","Farbe","","","","Ohne Farbauftrag (galvanisiert)","Ohne Farbauftrag (galvanisiert)","Ohne Farbauftrag (galvanisiert)","Ohne Farbauftrag (galvanisiert)","Ohne Farbauftrag (galvanisiert)","Ohne Farbauftrag (galvanisiert)"]
["Erforderliche Zwischendeckenhöhe >-=-mm","mm","","","","260","260","260","260","260","260"]
["Ventilator","Ventilator-=-Luftvolumenstrom&nbsp;– 50&nbsp;Hz","Ventilator-=-Luftvolumenstrom&nbsp;– 50&nbsp;Hz-=-Kühlen","Ventilator-=-Luftvolumenstrom&nbsp;– 50&nbsp;Hz-=-Kühlen-=-Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“-=-m³/min","m³/min","7.5","7.5","9.4","14.4","17.6","21.5"]
["","","","Ventilator-=-Luftvolumenstrom&nbsp;– 50&nbsp;Hz-=-Kühlen-=-Bei Ventilatordrehzahl „Niedrig“-=-m³/min","m³/min","5","5","7.6","11.1","12.6","14.4"]
["Kältemittel","GWP","","","","675","675","675","675","675","675"]
["Schallleistungspegel","Kühlen","","Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“","dB(A)","46","46","50.5","52.5","57","61.5"]
["Schalldruckpegel","Kühlen","","Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“","dB(A)","32","32","37","38.5","42","48.5"]
["","","","Bei Ventilatordrehzahl „Mittel“","dB(A)","27.5","27.5","34","34.5","38","43.5"]
["","","","Bei Ventilatordrehzahl „Niedrig“","dB(A)","22.5","22.5","31.5","31.5","34.5","38.5"]
["","Heizen","","Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“","dB(A)","36","36","39","39.5","44","49"]
["","","","Bei Ventilatordrehzahl „Mittel“","dB(A)","31","31","35.5","36","39.5","44"]
["","","","Bei Ventilatordrehzahl „Niedrig“","dB(A)","25.5","25.5","32.5","32.5","36","39.5"]
["Rohrleitungsanschlüsse","Gas","","AD","mm","9.5","9.5","9.5","12.7","12.7","12.7"]
["Standardzubehör","General safety precautions","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Sealing material (drain hose)","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Clamp for drain hose","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Drain hose","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Installation and operation manual","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Paper pattern for installation","","","","1","1","1","1","1","1"]
["Stromstärke&nbsp;– 50&nbsp;Hz","Stromstärke&nbsp;– 50&nbsp;Hz-=-Max. Amperezahl für Sicherung (MFA)-=-A","","","A","6","6","6","6","6","6"]
["Hinweise","","","","","(1) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemp.: 27 °C TK, 19 °C FK; Außentemperatur: 35 °C TK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(1) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemp.: 27 °C TK, 19 °C FK; Außentemperatur: 35 °C TK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(1) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemp.: 27 °C TK, 19 °C FK; Außentemperatur: 35 °C TK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(1) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemp.: 27 °C TK, 19 °C FK; Außentemperatur: 35 °C TK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(1) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemp.: 27 °C TK, 19 °C FK; Außentemperatur: 35 °C TK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(1) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemp.: 27 °C TK, 19 °C FK; Außentemperatur: 35 °C TK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m."]
["","","","","","(2) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(2) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(2) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(2) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(2) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(2) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m."]
["","","","","","(3) - Der Schallleistungspegel ist ein absoluter Wert und gibt die \"Leistung\" an, die eine Schallquelle erzeugt.","(3) - Der Schallleistungspegel ist ein absoluter Wert und gibt die \"Leistung\" an, die eine Schallquelle erzeugt.","(3) - Der Schallleistungspegel ist ein absoluter Wert und gibt die \"Leistung\" an, die eine Schallquelle erzeugt.","(3) - Der Schallleistungspegel ist ein absoluter Wert und gibt die \"Leistung\" an, die eine Schallquelle erzeugt.","(3) - Der Schallleistungspegel ist ein absoluter Wert und gibt die \"Leistung\" an, die eine Schallquelle erzeugt.","(3) - Der Schallleistungspegel ist ein absoluter Wert und gibt die \"Leistung\" an, die eine Schallquelle erzeugt."]
["","","","","","(4) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter.","(4) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter.","(4) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter.","(4) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter.","(4) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter.","(4) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter."]
["","","","","","(5) - Wählen Sie die Kabelstärke anhand des MSA-Werts.","(5) - Wählen Sie die Kabelstärke anhand des MSA-Werts.","(5) - Wählen Sie die Kabelstärke anhand des MSA-Werts.","(5) - Wählen Sie die Kabelstärke anhand des MSA-Werts.","(5) - Wählen Sie die Kabelstärke anhand des MSA-Werts.","(5) - Wählen Sie die Kabelstärke anhand des MSA-Werts."]