{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":65,"n_cols":11,"rows_kept":65,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXNA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXNA20A2VEB","FXNA25A2VEB","FXNA32A2VEB","FXNA40A2VEB","FXNA50A2VEB","FXNA63A2VEB"]
["Kühlleistung","Gesamtleistung","","Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“","kW","2.2","2.8","3.6","4.5","5.6","7.1"]
["Heizleistung","Gesamtleistung","","Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“","kW","2.5","3.2","4","5","6.3","8"]
["Leistungsaufnahme&nbsp;– 50&nbsp;Hz","Leistungsaufnahme&nbsp;– 50&nbsp;Hz-=-Kühlen","","Leistungsaufnahme&nbsp;– 50&nbsp;Hz-=-Kühlen-=-Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“-=-kW","kW","0.051"]
["","Leistungsaufnahme&nbsp;– 50&nbsp;Hz-=-Heizen","","Leistungsaufnahme&nbsp;– 50&nbsp;Hz-=-Heizen-=-Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“-=-kW","kW","0.051"]
["Abmessungen","Maßeinheit","","Höhe","mm","620","620","620","620","620","620"]
["","","","Breite","mm","790","790","790","990","990","1190"]
["","","","Tiefe","mm","200","200","200","200","200","200"]
["Gewicht","Maßeinheit","","","kg","23.5","23.5","23.5","27.5","27.5","32"]
["Gehäuse","Farbe","","","","Ohne Farbauftrag (galvanisiert)","Ohne Farbauftrag (galvanisiert)","Ohne Farbauftrag (galvanisiert)","Ohne Farbauftrag (galvanisiert)","Ohne Farbauftrag (galvanisiert)","Ohne Farbauftrag (galvanisiert)"]
["","Material","","","","Galvanisiertes Stahlblech","Galvanisiertes Stahlblech","Galvanisiertes Stahlblech","Galvanisiertes Stahlblech","Galvanisiertes Stahlblech","Galvanisiertes Stahlblech"]
["Ventilator","Ventilator-=-Luftvolumenstrom&nbsp;– 50&nbsp;Hz","Ventilator-=-Luftvolumenstrom&nbsp;– 50&nbsp;Hz-=-Kühlen","Ventilator-=-Luftvolumenstrom&nbsp;– 50&nbsp;Hz-=-Kühlen-=-Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“-=-m³/min","m³/min","7.4"]
["","","","Ventilator-=-Luftvolumenstrom&nbsp;– 50&nbsp;Hz-=-Kühlen-=-Bei Ventilatordrehzahl „Niedrig“-=-m³/min","m³/min","5.4"]
["","Ventilator-=-Externer statischer Druck (ESP) – 50&nbsp;Hz","","Ventilator-=-Externer statischer Druck (ESP) – 50&nbsp;Hz-=-Hoch-=-Pa","Pa","41"]
["","Ventilator-=-Externer statischer Druck (ESP) – 60&nbsp;Hz","","Ventilator-=-Externer statischer Druck (ESP) – 60&nbsp;Hz-=-Hoch-=-Pa","Pa","41"]
["Kältemittel","Typ","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675","675","675","675","675","675"]
["Schallleistungspegel","Kühlen","","Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“","dBA","49","51","52.5","51.5","55.5","54.5"]
["Schalldruckpegel","Kühlen","","Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“","dBA","28","30","31.5","31","35","34.5"]
["","","","Bei Ventilatordrehzahl „Mittel“","dBA","26.5","28.5","30","29","33","32.5"]
["","","","Bei Ventilatordrehzahl „Niedrig“","dBA","25","27","28.5","27","31","30.5"]
["","Heizen","","Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“","dBA","29.5","31","33","32","36","35.5"]
["","","","Bei Ventilatordrehzahl „Mittel“","dBA","28","29.5","31.5","30","34","33.5"]
["","","","Bei Ventilatordrehzahl „Niedrig“","dBA","26.5","28","30","28","32","31.5"]
["Rohrleitungsanschlüsse","Flüssigkeit","","Typ","","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung"]
["","","","AD","mm","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35"]
["","Gas","","Typ","","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung"]
["","","","AD","mm","9.52","9.52","9.52","12.7","12.7","12.7"]
["","Ableitung","","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Luftfilter","Typ","","","","Abnehmbar / Waschbar","Abnehmbar / Waschbar","Abnehmbar / Waschbar","Abnehmbar / Waschbar","Abnehmbar / Waschbar","Abnehmbar / Waschbar"]
["Standardzubehör","Washer for hanger bracket","","","","8","8","8","8","8","8"]
["","Level adjustment screw","","","","4","4","4","4","4","4"]
["","General safety precautions","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Clamp metal","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Drain hose","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Luftfilter","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Installation and operation manual","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Insulation for fitting","","","","2","2","2","2","2","2"]
["","Screws for duct flanges","","","","26","26","26","26","26","26"]
["","Sealing material","","","","2","2","2","2","2","2"]
["","Sealing pads","","","","2","2","2","2","2","2"]
["","Tie-wraps","","","","12","12","12","12","12","12"]
["","Washer fixing plate","","","","4","4","4","4","4","4"]
["Stromversorgung","Bezeichnung","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Phase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequenz","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["Spannungsversorgung","Spannung","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Stromstärke&nbsp;– 50&nbsp;Hz","Stromstärke&nbsp;– 50&nbsp;Hz-=-Max. Amperezahl für Sicherung (MFA)-=-A","","","A","6"]
["Hinweise","","","","","(1) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemp.: 27 °C TK, 19 °C FK; Außentemperatur: 35 °C TK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(1) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemp.: 27°CTK, 19°CFK; Außentemperatur: 35°CTK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5m; Niveauunterschied: 0m.","(1) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemp.: 27°CTK, 19°CFK; Außentemperatur: 35°CTK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5m; Niveauunterschied: 0m.","(1) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemp.: 27°CTK, 19°CFK; Außentemperatur: 35°CTK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5m; Niveauunterschied: 0m.","(1) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemp.: 27°CTK, 19°CFK; Außentemperatur: 35°CTK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5m; Niveauunterschied: 0m.","(1) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemp.: 27°CTK, 19°CFK; Außentemperatur: 35°CTK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5m; Niveauunterschied: 0m."]
["","","","","","(2) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","(2) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5m; Niveauunterschied: 0 m.","(2) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5m; Niveauunterschied: 0 m.","(2) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5m; Niveauunterschied: 0 m.","(2) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5m; Niveauunterschied: 0 m.","(2) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5m; Niveauunterschied: 0 m."]
["","","","","","(3) - Der Schallleistungspegel ist ein absoluter Wert und gibt die \"Leistung\" an, die eine Schallquelle erzeugt.","(3) - Der Schallleistungspegel ist ein absoluter Wert und gibt die \"Leistung\" an, die eine Schallquelle erzeugt.","(3) - Der Schallleistungspegel ist ein absoluter Wert und gibt die \"Leistung\" an, die eine Schallquelle erzeugt.","(3) - Der Schallleistungspegel ist ein absoluter Wert und gibt die \"Leistung\" an, die eine Schallquelle erzeugt.","(3) - Der Schallleistungspegel ist ein absoluter Wert und gibt die \"Leistung\" an, die eine Schallquelle erzeugt.","(3) - Der Schallleistungspegel ist ein absoluter Wert und gibt die \"Leistung\" an, die eine Schallquelle erzeugt."]
["","","","","","(4) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter.","(4) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter.","(4) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter.","(4) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter.","(4) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter.","(4) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter."]
["","","","","","(5) - Wählen Sie die Kabelstärke anhand des MSA-Werts.","(5) - Wählen Sie die Kabelstärke anhand des MSA-Werts.","(5) - Wählen Sie die Kabelstärke anhand des MSA-Werts.","(5) - Wählen Sie die Kabelstärke anhand des MSA-Werts.","(5) - Wählen Sie die Kabelstärke anhand des MSA-Werts.","(5) - Wählen Sie die Kabelstärke anhand des MSA-Werts."]
["Leistungsaufnahme – 50 Hz","Leistungsaufnahme – 50 Hz-=-Kühlen","","Leistungsaufnahme – 50 Hz-=-Kühlen-=-Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“-=-kW","kW","","0.051","0.051","0.069","0.087","0.108"]
["","Leistungsaufnahme – 50 Hz-=-Heizen","","Leistungsaufnahme – 50 Hz-=-Heizen-=-Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“-=-kW","kW","","0.051","0.051","0.069","0.087","0.108"]
["Ventilator","Ventilator-=-Luftvolumenstrom – 50 Hz","Ventilator-=-Luftvolumenstrom – 50 Hz-=-Kühlen","Ventilator-=-Luftvolumenstrom – 50 Hz-=-Kühlen-=-Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“-=-m³/min","m³/min","","8.4","8.4","10.2","12.9","16.4"]
["","","","Ventilator-=-Luftvolumenstrom – 50 Hz-=-Kühlen-=-Bei Ventilatordrehzahl „Niedrig“-=-m³/min","m³/min","","6.4","6.4","7.9","10.6","12.9"]
["","Ventilator-=-Externer statischer Druck (ESP) – 50 Hz","","Ventilator-=-Externer statischer Druck (ESP) – 50 Hz-=-Hoch-=-Pa","Pa","","41","42","52","59","55"]
["","Ventilator-=-Externer statischer Druck (ESP) – 60 Hz","","Ventilator-=-Externer statischer Druck (ESP) – 60 Hz-=-Hoch-=-Pa","Pa","","41","42","52","59","55"]
["Stromstärke – 50 Hz","Stromstärke – 50 Hz-=-Max. Amperezahl für Sicherung (MFA)-=-A","","","A","","6","6","6","6","6"]