{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":57,"n_cols":11,"rows_kept":57,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXUA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXUA50AVMB (Preliminary)","FXUA50AVEB","FXUA71AVMB (Preliminary)","FXUA71AVEB","FXUA100AVMB (Preliminary)","FXUA100AVEB"]
["Kühlleistung","Gesamtleistung","","Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“","kW","5.6","5.6","8.0","8.0","11.2","11.2"]
["","Nom.","","","kW","","5.6","","8.0","","11.2"]
["Heizleistung","Gesamtleistung","","Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“","kW","6.3","6.3","9.0","9.0","12.5","12.5"]
["","Nom.","","","kW","","6.3","","9.0","","12.5"]
["Leistungsaufnahme - 50 Hz","Kühlung","","Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“","kW","0.050","0.029","0.090","0.055","0.200","0.117"]
["","Heizen","","Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“","kW","","0.029","","0.055","","0.117"]
["Abmessungen","Gerät","","Höhe","mm","198","198","198","198","198","198"]
["","","","Breite","mm","950","950","950","950","950","950"]
["","","","Tiefe","mm","950","950","950","950","950","950"]
["Gewicht","Maßeinheit","","","kg","26","27","26","27","27","28"]
["Gehäuse","Colour","","","","","Reinweiß","","Reinweiß","","Reinweiß"]
["","Material","","","","Kunststoff","Kunststoff","Kunststoff","Kunststoff","Kunststoff","Kunststoff"]
["Ventilator","Luftvolumenstrom - 50 Hz","Kühlung","Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“","m³/min","17","17.0","22.5","22.5","31.0","31.0"]
["","","","Bei Ventilatordrehzahl „Niedrig“","m³/min","13","13.0","16.0","16.0","21.0","21.0"]
["Kältemittel","Typ","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675","675","675","675","675","675"]
["Schallleistungspegel","Kühlung","","Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“","dB(A)","55","55.0","58","58.0","65","65.0"]
["Schalldruckpegel","Kühlung","","Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“","dB(A)","37","37.0","40.0","40.0","47.0","47.0"]
["","","","Bei Ventilatordrehzahl „Mittel“","dB(A)","35","35.0","38.0","38.0","44.0","44.0"]
["","","","Bei Ventilatordrehzahl „Niedrig“","dB(A)","33","33.0","36.0","36.0","40.0","40.0"]
["","Heizen","","Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“","dB(A)","37","37.0","40.0","40.0","47.0","47.0"]
["","","","Bei Ventilatordrehzahl „Mittel“","dB(A)","35","35.0","38.0","38.0","44.0","44.0"]
["","","","Bei Ventilatordrehzahl „Niedrig“","dB(A)","33","33.0","36.0","36.0","40.0","40.0"]
["Rohrleitungsanschlüsse","Flüssigkeit","","Typ","","","Bördelverbindung","","Bördelverbindung","","Bördelverbindung"]
["","","","AD","mm","6.35","6.4","6.35","6.4","9.52","9.5"]
["","Gas","","Typ","","","Bördelverbindung","","Bördelverbindung","","Bördelverbindung"]
["","","","AD","mm","12.7","12.7","12.7","12.7","12.9","15.9"]
["","Ableitung","","","","I.D. 20/O.D. 26","VP20","I.D. 20/O.D. 26","VP20","I.D. 20/O.D. 26","VP20"]
["Luftfilter","Type","","","","Schimmelabweisendes Kunststoffnetz","Kunststoffnetz","Schimmelabweisendes Kunststoffnetz","Kunststoffnetz","Schimmelabweisendes Kunststoffnetz","Kunststoffnetz"]
["Spannungsversorgung","Phase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequenz","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Spannung","","","V","220-240/220-230","220-240/220","220-240/220-230","220-240/220","220-240/220-230","220-240/220"]
["Strom - 50 Hz","Max. Amperezahl für Sicherung (MFA)","","","A","16","6","16","6","16","6"]
["Hinweise","","","","","(1) - Enthält fluorierte Treibhausgase","","(1) - Enthält fluorierte Treibhausgase","","(1) - Enthält fluorierte Treibhausgase"]
["Standardzubehör","Wärmeisolierrohr","","","","","3","","3","","3"]
["","Dichtungsmaterial","","","","","4","","4","","4"]
["","Material Kabelklemme","","","","","10","","10","","10"]
["","Kondensatschlauch","","","","","1","","1","","1"]
["","Schlauchband","","","","","1","","1","","1"]
["","Ableitungspunkt","","","","","1","","1","","1"]
["","Unterlegscheibe für Befestigungsplatte","","","","","1","","1","","1"]
["","Verlängerungszusatzleitung","","","","","1","","1","","1"]
["","Vliesstoff","","","","","1","","1","","1"]
["","Schrauben","","","","","5","","5","","5"]
["","Unterlegscheibe","","","","","8","","8","","8"]
["Hinweise","","","","","","(1) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemperatur: 27 °C TK, 19 °C FK; Außentemperatur: 35 °C TK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","","(1) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemperatur: 27 °C TK, 19 °C FK; Außentemperatur: 35 °C TK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","","(1) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemperatur: 27 °C TK, 19 °C FK; Außentemperatur: 35 °C TK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5 m; Niveauunterschied: 0 m."]
["","","","","","","(2) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","","(2) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m.","","(2) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5 m; Niveauunterschied: 0 m."]
["","","","","","","(3) - Der Schallleistungspegel ist ein absoluter Wert und gibt die \"Leistung\" an, die eine Schallquelle erzeugt.","","(3) - Der Schallleistungspegel ist ein absoluter Wert und gibt die \"Leistung\" an, die eine Schallquelle erzeugt.","","(3) - Der Schallleistungspegel ist ein absoluter Wert und gibt die \"Leistung\" an, die eine Schallquelle erzeugt."]
["","","","","","","(4) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter.","","(4) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter.","","(4) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter."]
["","","","","","","(5) - Wählen Sie die Kabelstärke anhand des MSA-Werts.","","(5) - Wählen Sie die Kabelstärke anhand des MSA-Werts.","","(5) - Wählen Sie die Kabelstärke anhand des MSA-Werts."]
["","","","","","","(6) - Enthält fluorierte Treibhausgase","","(6) - Enthält fluorierte Treibhausgase","","(6) - Enthält fluorierte Treibhausgase"]