{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":82,"n_cols":11,"rows_kept":82,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXUA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXUA50AVMB (Preliminary)","FXUA50AVEB","FXUA71AVMB (Preliminary)","FXUA71AVEB","FXUA100AVMB (Preliminary)","FXUA100AVEB"]
["Kühlleistung","Gesamtleistung","","Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“","kW","5.6","","8.0","","11.2"]
["Heizleistung","Gesamtleistung","","Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“","kW","6.3","","9.0","","12.5"]
["Leistungsaufnahme - 50Hz","Kühlung","","Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“","kW","0.050","","0.090","","0.200"]
["Abmessungen","Maßeinheit","","Höhe","mm","198","","198","","198"]
["","","","Breite","mm","950","","950","","950"]
["","","","Tiefe","mm","950","","950","","950"]
["Gewicht","Maßeinheit","","","kg","26","","26","","27"]
["Gehäuse","Material","","","","Kunststoff","","Kunststoff","","Kunststoff"]
["Ventilator","Luftvolumenstrom - 50 Hz","Kühlung","Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“","m³/min","17","","22.5","","31.0"]
["","","","Bei Ventilatordrehzahl „Niedrig“","m³/min","13","","16.0","","21.0"]
["Kältemittel","Typ","","","","R-32","","R-32","","R-32"]
["","GWP","","","","675","","675","","675"]
["Sound power level","Kühlung","","Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“","dB(A)","55","","58","","65"]
["Schalldruckpegel","Kühlung","","Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“","dB(A)","37","","40.0","","47.0"]
["","","","Bei Ventilatordrehzahl „Mittel“","dB(A)","35","","38.0","","44.0"]
["","","","Bei Ventilatordrehzahl „Niedrig“","dB(A)","33","","36.0","","40.0"]
["","Heizen","","Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“","dB(A)","37","","40.0","","47.0"]
["","","","Bei Ventilatordrehzahl „Mittel“","dB(A)","35","","38.0","","44.0"]
["","","","Bei Ventilatordrehzahl „Niedrig“","dB(A)","33","","36.0","","40.0"]
["Rohrleitungsanschlüsse","Flüssigkeit","","AD","mm","6.35","","6.35","","9.52"]
["","Gas","","AD","mm","12.7","","12.7","","12.9"]
["","Ableitung","","","","I.D. 20/O.D. 26","","I.D. 20/O.D. 26","","I.D. 20/O.D. 26"]
["Luftfilter","Typ","","","","Schimmelabweisendes Kunststoffnetz","","Schimmelabweisendes Kunststoffnetz","","Schimmelabweisendes Kunststoffnetz"]
["Power supply","Phase","","","","1~","","1~","","1~"]
["","Frequenz","","","Hz","50/60","","50/60","","50/60"]
["","Spannung","","","V","220-240/220-230","","220-240/220-230","","220-240/220-230"]
["Strom - 50 Hz","Max. Amperezahl für Sicherung (MFA)","","","A","16","","16","","16"]
["Hinweise","","","","","(1) - Enthält fluorierte Treibhausgase","","(1) - Enthält fluorierte Treibhausgase","","(1) - Enthält fluorierte Treibhausgase"]
["Kühlleistung","Gesamtleistung","","Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“","kW","","5.6","","8.0","","11.2"]
["Heizleistung","Gesamtleistung","","Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“","kW","","6.3","","9.0","","12.5"]
["Leistungsaufnahme – 50 Hz","Leistungsaufnahme – 50 Hz-=-Kühlen","","Leistungsaufnahme – 50 Hz-=-Kühlen-=-Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“-=-kW","kW","","0.029","","0.055","","0.117"]
["","Leistungsaufnahme – 50 Hz-=-Heizen","","Leistungsaufnahme – 50 Hz-=-Heizen-=-Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“-=-kW","kW","","0.029","","0.055","","0.117"]
["Abmessungen","Maßeinheit","","Höhe","mm","","198","","198","","198"]
["","","","Breite","mm","","950","","950","","950"]
["","","","Tiefe","mm","","950","","950","","950"]
["Gewicht","Maßeinheit","","","kg","","27","","27","","28"]
["Gehäuse","Farbe","","","","","Reinweiß","","Reinweiß","","Reinweiß"]
["","Material","","","","","Kunststoff","","Kunststoff","","Kunststoff"]
["Ventilator","Ventilator-=-Luftvolumenstrom – 50 Hz","Ventilator-=-Luftvolumenstrom – 50 Hz-=-Kühlen","Ventilator-=-Luftvolumenstrom – 50 Hz-=-Kühlen-=-Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“-=-m³/min","m³/min","","17.0","","22.5","","31.0"]
["","","","Ventilator-=-Luftvolumenstrom – 50 Hz-=-Kühlen-=-Bei Ventilatordrehzahl „Niedrig“-=-m³/min","m³/min","","13.0","","16.0","","21.0"]
["Kältemittel","Typ","","","","","R-32","","R-32","","R-32"]
["","GWP","","","","","675","","675","","675"]
["Schallleistungspegel","Kühlen","","Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“","dB(A)","","55.0","","58.0","","65.0"]
["Schalldruckpegel","Kühlen","","Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“","dB(A)","","37.0","","40.0","","47.0"]
["","","","Bei Ventilatordrehzahl „Mittel“","dB(A)","","35.0","","38.0","","44.0"]
["","","","Bei Ventilatordrehzahl „Niedrig“","dB(A)","","33.0","","36.0","","40.0"]
["","Heizen","","Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“","dB(A)","","37.0","","40.0","","47.0"]
["","","","Bei Ventilatordrehzahl „Mittel“","dB(A)","","35.0","","38.0","","44.0"]
["","","","Bei Ventilatordrehzahl „Niedrig“","dB(A)","","33.0","","36.0","","40.0"]
["Rohrleitungsanschlüsse","Flüssigkeit","","Typ","","","Bördelverbindung","","Bördelverbindung","","Bördelverbindung"]
["","","","AD","mm","","6.4","","6.4","","9.5"]
["","Gas","","Typ","","","Bördelverbindung","","Bördelverbindung","","Bördelverbindung"]
["","","","AD","mm","","12.7","","12.7","","15.9"]
["","Ableitung","","","","","VP20","","VP20","","VP20"]
["Luftfilter","Typ","","","","","Kunststoffnetz","","Kunststoffnetz","","Kunststoffnetz"]
["Standardzubehör","Wärmeisolierrohr","","","","","3","","3","","3"]
["","Vliesstoff","","","","","1","","1","","1"]
["","Ableitungspunkt","","","","","1","","1","","1"]
["","Schlauchband","","","","","1","","1","","1"]
["","Material Kabelklemme","","","","","10","","10","","10"]
["","Kondensatschlauch","","","","","1","","1","","1"]
["","Verlängerungszusatzleitung","","","","","1","","1","","1"]
["","Schrauben","","","","","5","","5","","5"]
["","Dichtungsmaterial","","","","","4","","4","","4"]
["","Unterlegscheibe","","","","","8","","8","","8"]
["","Unterlegscheibe für Befestigungsplatte","","","","","1","","1","","1"]
["Stromversorgung","Phase","","","","","1~","","1~","","1~"]
["","Frequenz","","","Hz","","50/60","","50/60","","50/60"]
["Spannungsversorgung","Spannung","","","V","","220-240/220","","220-240/220","","220-240/220"]
["Stromstärke – 50 Hz","Stromstärke – 50 Hz-=-Max. Amperezahl für Sicherung (MFA)-=-A","","","A","","6","","6","","6"]
["Hinweise","","","","","","(1) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemp.: 27°CTK, 19°CFK; Außentemperatur: 35°CTK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5m; Niveauunterschied: 0m.","","(1) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemp.: 27°CTK, 19°CFK; Außentemperatur: 35°CTK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5m; Niveauunterschied: 0m.","","(1) - Nennkühlleistungen basieren auf: Innentemp.: 27°CTK, 19°CFK; Außentemperatur: 35°CTK; äquivalente Länge Kältemittelleitung: 5m; Niveauunterschied: 0m."]
["","","","","","","(2) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5m; Niveauunterschied: 0 m.","","(2) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5m; Niveauunterschied: 0 m.","","(2) - Nennheizleistungen basieren auf: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 5m; Niveauunterschied: 0 m."]
["","","","","","","(3) - Der Schallleistungspegel ist ein absoluter Wert und gibt die \"Leistung\" an, die eine Schallquelle erzeugt.","","(3) - Der Schallleistungspegel ist ein absoluter Wert und gibt die \"Leistung\" an, die eine Schallquelle erzeugt.","","(3) - Der Schallleistungspegel ist ein absoluter Wert und gibt die \"Leistung\" an, die eine Schallquelle erzeugt."]
["","","","","","","(4) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter.","","(4) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter.","","(4) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter."]
["","","","","","","(5) - Wählen Sie die Kabelstärke anhand des MSA-Werts.","","(5) - Wählen Sie die Kabelstärke anhand des MSA-Werts.","","(5) - Wählen Sie die Kabelstärke anhand des MSA-Werts."]
["","","","","","","(6) - Enthält fluorierte Treibhausgase","","(6) - Enthält fluorierte Treibhausgase","","(6) - Enthält fluorierte Treibhausgase"]