{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":81,"n_cols":11,"rows_kept":81,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXZA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXZA15A2VEB","FXZA20A2VEB","FXZA25A2VEB","FXZA32A2VEB","FXZA40A2VEB","FXZA50A2VEB"]
["Kühlleistung","Gesamtleistung","","Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“","kW","1.70","2.20","2.80","3.60","4.50","5.60"]
["Heizleistung","Gesamtleistung","","Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“","kW","1.90","2.50","3.20","4.00","5.00","6.30"]
["Leistungsaufnahme – 50 Hz","Leistungsaufnahme – 50 Hz-=-Kühlen","","Leistungsaufnahme – 50 Hz-=-Kühlen-=-Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“-=-kW","kW","0.018 (1)","0.018 (1)","0.020 (1)","0.019 (1)","0.029 (1)","0.048 (1)"]
["","Leistungsaufnahme – 50 Hz-=-Heizen","","Leistungsaufnahme – 50 Hz-=-Heizen-=-Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“-=-kW","kW","0.018 (1)","0.018 (1)","0.020 (1)","0.019 (1)","0.029 (1)","0.048 (1)"]
["Abmessungen","Maßeinheit","","Höhe","mm","260","260","260","260","260","260"]
["","","","Breite","mm","575","575","575","575","575","575"]
["","","","Tiefe","mm","575","575","575","575","575","575"]
["Gewicht","Maßeinheit","","","kg","15.5","15.5","15.5","16.5","16.5","18.5"]
["Gehäuse","Material","","","","Galvanisiertes Stahlblech_","Galvanisiertes Stahlblech_","Galvanisiertes Stahlblech_","Galvanisiertes Stahlblech_","Galvanisiertes Stahlblech_","Galvanisiertes Stahlblech_"]
["Ventilator","Ventilator-=-Luftvolumenstrom – 50 Hz","Ventilator-=-Luftvolumenstrom – 50 Hz-=-Kühlen","Ventilator-=-Luftvolumenstrom – 50 Hz-=-Kühlen-=-Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“-=-m³/min","m³/min","8.5","8.7","9.0","10.0","11.5","14.0"]
["","","","Ventilator-=-Luftvolumenstrom – 50 Hz-=-Kühlen-=-Bei Ventilatordrehzahl „Niedrig“-=-m³/min","m³/min","6.5","6.5","6.5","7.0","8.0","10.0"]
["Kältemittel","Typ","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675","675","675","675","675","675"]
["Schallleistungspegel","Kühlen","","Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“","dB(A)","49","49","50","51","54","60"]
["Schalldruckpegel","Kühlen","","Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“","dB(A)","31.5","32.0","33.0","33.5","37.0","43.0"]
["","","","Bei Ventilatordrehzahl „Mittel“","dB(A)","28.0","29.5","30.0","30.0","32.0","40.0"]
["","","","Bei Ventilatordrehzahl „Niedrig“","dB(A)","25.5","25.5","25.5","26.0","28.0","33.0"]
["","Heizen","","Bei Ventilatordrehzahl „Hoch“","dB(A)","31.5","32.0","33.0","33.5","37.0","43.0"]
["","","","Bei Ventilatordrehzahl „Mittel“","dB(A)","28.0","29.5","30.0","30.0","32.0","40.0"]
["","","","Bei Ventilatordrehzahl „Niedrig“","dB(A)","25.5","25.5","25.5","26.0","28.0","33.0"]
["Rohrleitungsanschlüsse","Flüssigkeit","","Typ","","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung"]
["","","","AD","mm","6","6","6","6","6","6"]
["","Gas","","Typ","","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung","Bördelverbindung"]
["","","","AD","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","12.7","12.7"]
["","Ableitung","","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Geräteblende","Modell","","","","BYFQ60C4W1W","BYFQ60C4W1W","BYFQ60C4W1W","BYFQ60C4W1W","BYFQ60C4W1W","BYFQ60C4W1W"]
["","Farbe","","","","Weiß (N9.5)","Weiß (N9.5)","Weiß (N9.5)","Weiß (N9.5)","Weiß (N9.5)","Weiß (N9.5)"]
["","Abmessungen","","Höhe","mm","46","46","46","46","46","46"]
["","","","Breite","mm","620","620","620","620","620","620"]
["","","","Tiefe","mm","620","620","620","620","620","620"]
["","Gewicht","","","kg","2.8","2.8","2.8","2.8","2.8","2.8"]
["Geräteblende 2","Modell","","","","BYFQ60C4W1S","BYFQ60C4W1S","BYFQ60C4W1S","BYFQ60C4W1S","BYFQ60C4W1S","BYFQ60C4W1S"]
["","Farbe","","","","Silbern","Silbern","Silbern","Silbern","Silbern","Silbern"]
["","Abmessungen","","Höhe","mm","46","46","46","46","46","46"]
["","","","Breite","mm","620","620","620","620","620","620"]
["","","","Tiefe","mm","620","620","620","620","620","620"]
["","Gewicht","","","kg","2.8","2.8","2.8","2.8","2.8","2.8"]
["Geräteblende 3","Modell","","","","BYFQ60B2W1, Siehe Hinweis 2","BYFQ60B2W1, Siehe Hinweis 2","BYFQ60B2W1, Siehe Hinweis 2","BYFQ60B2W1, Siehe Hinweis 2","BYFQ60B2W1, Siehe Hinweis 2","BYFQ60B2W1, Siehe Hinweis 2"]
["","Farbe","","","","Reinweiß (RAL9010)","Reinweiß (RAL9010)","Reinweiß (RAL9010)","Reinweiß (RAL9010)","Reinweiß (RAL9010)","Reinweiß (RAL9010)"]
["","Abmessungen","","Höhe","mm","55","55","55","55","55","55"]
["","","","Breite","mm","700","700","700","700","700","700"]
["","","","Tiefe","mm","700","700","700","700","700","700"]
["","Gewicht","","","kg","2.7","2.7","2.7","2.7","2.7","2.7"]
["Geräteblende 4","Modell","","","","BYFQ60B3W1, Siehe Hinweis 2","BYFQ60B3W1, Siehe Hinweis 2","BYFQ60B3W1, Siehe Hinweis 2","BYFQ60B3W1, Siehe Hinweis 2","BYFQ60B3W1, Siehe Hinweis 2","BYFQ60B3W1, Siehe Hinweis 2"]
["","Farbe","","","","WEISS (RAL 9010)","WEISS (RAL 9010)","WEISS (RAL 9010)","WEISS (RAL 9010)","WEISS (RAL 9010)","WEISS (RAL 9010)"]
["","Abmessungen","","Höhe","mm","55","55","55","55","55","55"]
["","","","Breite","mm","700","700","700","700","700","700"]
["","","","Tiefe","mm","700","700","700","700","700","700"]
["","Gewicht","","","kg","2.7","2.7","2.7","2.7","2.7","2.7"]
["Luftfilter","Typ","","","","Kunststoffnetz","Kunststoffnetz","Kunststoffnetz","Kunststoffnetz","Kunststoffnetz","Kunststoffnetz"]
["Standardzubehör","Unterlegscheibe für Aufhängung","","","","8","8","8","8","8","8"]
["","Klemmen","","","","7","7","7","7","7","7"]
["","Kondensatschlauch","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Installations- und Bedienungsanleitung","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Isolierung für die Armatur","","","","2","2","2","2","2","2"]
["","Metallklemme für Kondensatschlauch","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Schrauben","","","","4","4","4","4","4","4"]
["","Dichtungsmatte","","","","4","4","4","4","4","4"]
["Stromversorgung","Bezeichnung","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Phase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequenz","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["Spannungsversorgung","Spannung","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Stromstärke – 50 Hz","Stromstärke – 50 Hz-=-Max. Amperezahl für Sicherung (MFA)-=-A","","","A","6","6","6","6","6","6"]
["Hinweise","","","","","(1) - Werte gelten für Werkeinstellung.","(1) - Werte gelten für Werkeinstellung.","(1) - Werte gelten für Werkeinstellung.","(1) - Werte gelten für Werkeinstellung.","(1) - Werte gelten für Werkeinstellung.","(1) - Werte gelten für Werkeinstellung."]
["","","","","","(2) - Die Option ERPS23 (Konvertierungskabelbaum) ist für den Anschluss des Standardpanels erforderlich.","(2) - Die Option ERPS23 (Konvertierungskabelbaum) ist für den Anschluss des Standardpanels erforderlich.","(2) - Die Option ERPS23 (Konvertierungskabelbaum) ist für den Anschluss des Standardpanels erforderlich.","(2) - Die Option ERPS23 (Konvertierungskabelbaum) ist für den Anschluss des Standardpanels erforderlich.","(2) - Die Option ERPS23 (Konvertierungskabelbaum) ist für den Anschluss des Standardpanels erforderlich.","(2) - Die Option ERPS23 (Konvertierungskabelbaum) ist für den Anschluss des Standardpanels erforderlich."]
["","","","","","(3) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK","(3) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK","(3) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK","(3) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK","(3) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK","(3) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK"]
["","","","","","(4) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C Trockenkugel, 6°C Feuchtkugel","(4) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C Trockenkugel, 6°C Feuchtkugel","(4) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C Trockenkugel, 6°C Feuchtkugel","(4) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C Trockenkugel, 6°C Feuchtkugel","(4) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C Trockenkugel, 6°C Feuchtkugel","(4) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C Trockenkugel, 6°C Feuchtkugel"]
["","","","","","(5) - Abmessungen beinhalten das Reglergehäuse nicht.","(5) - Abmessungen beinhalten das Reglergehäuse nicht.","(5) - Abmessungen beinhalten das Reglergehäuse nicht.","(5) - Abmessungen beinhalten das Reglergehäuse nicht.","(5) - Abmessungen beinhalten das Reglergehäuse nicht.","(5) - Abmessungen beinhalten das Reglergehäuse nicht."]
["","","","","","(6) - Der Schallleistungspegel ist ein absoluter Wert und gibt die \"Leistung\" an, die eine Schallquelle erzeugt.","(6) - Der Schallleistungspegel ist ein absoluter Wert und gibt die \"Leistung\" an, die eine Schallquelle erzeugt.","(6) - Der Schallleistungspegel ist ein absoluter Wert und gibt die \"Leistung\" an, die eine Schallquelle erzeugt.","(6) - Der Schallleistungspegel ist ein absoluter Wert und gibt die \"Leistung\" an, die eine Schallquelle erzeugt.","(6) - Der Schallleistungspegel ist ein absoluter Wert und gibt die \"Leistung\" an, die eine Schallquelle erzeugt.","(6) - Der Schallleistungspegel ist ein absoluter Wert und gibt die \"Leistung\" an, die eine Schallquelle erzeugt."]
["","","","","","(7) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt.","(7) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt.","(7) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt.","(7) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt.","(7) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt.","(7) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt."]
["","","","","","(8) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2%.","(8) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2%.","(8) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2%.","(8) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2%.","(8) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2%.","(8) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2%."]
["","","","","","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","","(10) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter.","(10) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter.","(10) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter.","(10) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter.","(10) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter.","(10) - Verwenden Sie an Stelle einer Sicherung einen Schutzschalter."]
["","","","","","(11) - Wählen Sie die Kabelstärke anhand des MSA-Werts.","(11) - Wählen Sie die Kabelstärke anhand des MSA-Werts.","(11) - Wählen Sie die Kabelstärke anhand des MSA-Werts.","(11) - Wählen Sie die Kabelstärke anhand des MSA-Werts.","(11) - Wählen Sie die Kabelstärke anhand des MSA-Werts.","(11) - Wählen Sie die Kabelstärke anhand des MSA-Werts."]
["","","","","","(12) - Enthält fluorierte Treibhausgase","(12) - Enthält fluorierte Treibhausgase","(12) - Enthält fluorierte Treibhausgase","(12) - Enthält fluorierte Treibhausgase","(12) - Enthält fluorierte Treibhausgase","(12) - Enthält fluorierte Treibhausgase"]