{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":31,"n_cols":7,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","HXHD-A8"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","HXHD125A8V1B","HXHD200A8Y1B"]
["Gehäuse","Farbe","","","","Metallic-Grau","Metallic-Grau"]
["","Material","","","","Vorbeschichtetes Blech","Vorbeschichtetes Blech"]
["Abmessungen","Maßeinheit","","Höhe","mm","705","705"]
["","","","Breite","mm","600","600"]
["","","","Tiefe","mm","695","695"]
["Gewicht","Maßeinheit","","","kg","92","147"]
["Kältemittel","Typ","","","","R-134a","R-134a"]
["","Füllmenge","","","kg","2","2.6"]
["Schallleistungspegel","Nom.","","","dBA","55","60"]
["Schalldruckpegel","Schalldruckpegel-=-Nom.-=-dBA","","","dBA","42, 43","46, 46"]
["Betriebsbereich","Heizen","Wasserseite","Min.","°C","25","25"]
["","","","Max.","°C","80.0","80.0"]
["Stromversorgung","Phase","","","","1~","3~"]
["","Frequenz","","","Hz","50","50"]
["Spannungsversorgung","Spannung","","","V","220-240","380-415"]
["Strom","Empfohlene Sicherungen","","","A","20","16"]
["Hinweise","","","","","(1) - EW 40°C; AW 45°C; dT 5°C; Umgebungsbedingungen: 7°C TK/6°C FK","(1) - EW 40°C; AW 45°C; dT 5°C; Umgebungsbedingungen: 7°C TK/6°C FK"]
["","","","","","(2) - Für Wasser dT 5°C","(2) - Für Wasser dT = 10 °C"]
["","","","","","(3) - Schallpegel wurden gemessen bei: EW 55°C; AW 65°C","(3) - Schallpegel wurden gemessen bei: EW 55°C; AW 65°C"]
["","","","","","(4) - Schallpegel wurden gemessen bei: EW 70℃; AW 80℃","(4) - Schallpegel wurden gemessen bei: EW 70℃; AW 80℃"]
["","","","","","(5) - Bauseitige Einstellung","(5) - Bauseitige Einstellung"]
["","","","","","(6) - Möglicherweise müssen Sie gemäß EN/IEC 61000-3-11 sich an den Vertriebsnetzmitarbeiter wenden, um sicherzustellen, dass die Anlage nur an eine Versorgung mit Zsys (Systemimpedanz) ≤ Zmax angeschlossen wird.","(6) - Möglicherweise müssen Sie gemäß EN/IEC 61000-3-11 sich an den Vertriebsnetzmitarbeiter wenden, um sicherzustellen, dass die Anlage nur an eine Versorgung mit Zsys (Systemimpedanz) ≤ Zmax angeschlossen wird."]
["","","","","","(7) - Europäisches/internationales Regelwerk bezüglich Grenzwerte: Begrenzung von Spannungsänderungen, Spannungsschwankungen und Flickern in öffentlichen Niederspannungs-Versorgungsnetzen; Geräte und Einrichtungen mit Bemessungsströmen ≤ 75 A.","(7) - Europäisches/internationales Regelwerk bezüglich Grenzwerte: Begrenzung von Spannungsänderungen, Spannungsschwankungen und Flickern in öffentlichen Niederspannungs-Versorgungsnetzen; Geräte und Einrichtungen mit Bemessungsströmen ≤ 75 A."]
["","","","","","(8) - Zsys: Systemimpedanz","(8) - Zsys: Systemimpedanz"]
["","","","","","(9) - Kurzschluss-Strom (Short-Circuit Power)","(9) - Kurzschluss-Strom (Short-Circuit Power)"]