{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":143,"n_cols":14,"rows_kept":143,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","JEHSCU-CL3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","JEHSCU0300CL3","JEHSCU0400CL3","JEHSCU0500CL3","JEHSCU0600CL3","JEHSCU0750CL3","JEHSCU0951CL3 EVI","JEHSCU0951CL3 EVI_","JEHSCU0200CL3 (Archived)","JEHSCU0950CL3 EVI (Archived)"]
["Kälteleistung","Low temperature","R407F","Nom.","kW","","2.38","2.87","","","","","","4.88"]
["Jährlicher Stromverbrauch Q","R407F","","Te -35°C","kWh/a","","10,730.00","13,018.00","","","","","","22,348.00"]
["Parameters at full load and ambient temp. 43°C","R-407F","Te -35°C","Power input (D3)","kW","","3.30"]
["","","","Cooling capacity (P3)","kW","","2.04"]
["","","","Deklarierter COP (COP3)","","","0.62"]
["Gewicht","Maßeinheit","","","kg","","132","132","133","203","","","76","200"]
["Kältemittel","GWP","","","","","","","","","","","3,922"]
["","Typ","","","","","","","","","","","R-404A"]
["Saisonales Energie-Leistungs-Verhältnis SEPR","R407F","","Te -35°C","","","1.65","1.64","","","","","","1.63"]
["Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 32°C (PunktA)","R407F","Te -35°C","Nenn-Leistungsaufnahme (DA)","kW","","2.51","3.08","","","","","","4.51"]
["","","","Nenn-COP (COPA)","","","0.95","0.93","","","","","","1.08"]
["","","","Nenn-Kühlleistung (PA)","kW","","2.38","2.87","","","","","","4.88"]
["COP","Niedertemperatur","","R407F","","","0.95","0.93","","","","","","1.08"]
["Abmessungen","Maßeinheit","","Breite","mm","","1,353","1,353","1,353","1,348","","","1,101","1,348"]
["","","","Tiefe","mm","","575","575","575","605","","","444","605"]
["","","","Höhe","mm","","872","872","872","1,727","","","662","1,727"]
["Gehäuse","Farbe","","","","","Hellgrau","Hellgrau","Hellgrau","Hellgrau","","","Hellgrau","Hellgrau"]
["Ventilator","Typ","","","","","Axial","Axial","Axial","Axial","","","Axial","Axial"]
["Power supply","Phase","","","","","3~","3~","3~","3~","","","3~","3~"]
["","Frequenz","","","Hz","","50","50","50","50","","","50","50"]
["","Spannung","","","V","","400","400","400","400","","","400","400"]
["Hinweise","","","","","(1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C","(1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C","(1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C","(1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C","(1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C","","","(1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C","(1) - Siehe Bedingungen: Außen-Umgebungstemperatur = 32 °C, Verdampfungstemperatur = -10 °C und 10 K Sauggas-Überhitzung (Anwendung für mittlere Temperaturen)"]
["","","","","","(2) - Der Schalldruckpegel wird im Abstand von 10m in einem schalltoten Raum gemessen.","(2) - Der Schalldruckpegel wird im Abstand von 10 m in einem schalltoten Raum gemessen.","(2) - Der Schalldruckpegel wird im Abstand von 10 m in einem schalltoten Raum gemessen.","(2) - Der Schalldruckpegel wird im Abstand von 10 m in einem schalltoten Raum gemessen.","(2) - Der Schalldruckpegel wird im Abstand von 10 m in einem schalltoten Raum gemessen.","","","(2) - Der Schalldruckpegel wird im Abstand von 10 m in einem schalltoten Raum gemessen.","(2) - Der Schalldruckpegel wird im Abstand von 10 m in einem schalltoten Raum gemessen."]
["","","","","","(3) - Funktionsweise ist angewiesen auf fluorierte Treibhausgase","(3) - Funktionsweise ist angewiesen auf fluorierte Treibhausgase","(3) - Funktionsweise ist angewiesen auf fluorierte Treibhausgase","(3) - Funktionsweise ist angewiesen auf fluorierte Treibhausgase","(3) - Funktionsweise ist angewiesen auf fluorierte Treibhausgase","","","(3) - Funktionsweise ist angewiesen auf fluorierte Treibhausgase","(3) - Funktionsweise ist angewiesen auf fluorierte Treibhausgase"]
["Kälteleistung","Niedertemperatur","R449A","Nom.","kW","1.62","","","","","4.85","4.85"]
["","","R448A","Nom.","kW","1.62","","","","","4.85","4.85"]
["Leistungsaufnahme","Niedertemperatur","R449A","Nom.","kW","1.67","","","","","3.95","3.95"]
["","","R448A","Nom.","kW","1.67","","","","","3.95","3.95"]
["COP","Niedertemperatur","","R449A","","0.97","","","","","1.23","1.23"]
["","","","R448A","","0.97","","","","","1.23","1.23"]
["Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 32 °C (Punkt A)","Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 32 °C (Punkt A)-=-R448A","Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 32 °C (Punkt A)-=-R448A-=-Te -35 °C","Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 32 °C (Punkt A)-=-R448A-=-Te -35 °C-=-Nenn-Kühlleistung (PA)-=-kW","kW","1.62"]
["","","","Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 32 °C (Punkt A)-=-R448A-=-Te -35 °C-=-Nenn-Leistungsaufnahme (DA)-=-kW","kW","1.67"]
["","","","Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 32 °C (Punkt A)-=-R448A-=-Te -35 °C-=-Nenn-COP (COPA)","","0.97"]
["","Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 32 °C (Punkt A)-=-R449A","Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 32 °C (Punkt A)-=-R449A-=-Te -35 °C","Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 32 °C (Punkt A)-=-R449A-=-Te -35 °C-=-Nenn-Kühlleistung (PA)-=-kW","kW","1.62"]
["","","","Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 32 °C (Punkt A)-=-R449A-=-Te -35 °C-=-Nenn-Leistungsaufnahme (DA)-=-kW","kW","1.67"]
["","","","Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 32 °C (Punkt A)-=-R449A-=-Te -35 °C-=-Nenn-COP (COPA)","","0.97"]
["Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 25 °C","Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 25 °C-=-R448A","Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 25 °C-=-R448A-=-Te -35 °C","Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 25 °C-=-R448A-=-Te -35 °C-=-Leistungsaufnahme (D2)-=-kW","kW","1.48"]
["","","","Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 25 °C-=-R448A-=-Te -35 °C-=-Deklarierter COP (COP2)","","1.16"]
["","Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 25 °C-=-R449A","Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 25 °C-=-R449A-=-Te -35 °C","Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 25 °C-=-R449A-=-Te -35 °C-=-Deklarierter COP (COP2)","","1.16"]
["Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 43 °C","Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 43 °C-=-R448A","Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 43 °C-=-R448A-=-Te -35 °C","Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 43 °C-=-R448A-=-Te -35 °C-=-Deklarierter COP (COP3)","","0.68"]
["","Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 43 °C-=-R449A","Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 43 °C-=-R449A-=-Te -35 °C","Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 43 °C-=-R449A-=-Te -35 °C-=-Deklarierter COP (COP3)","","0.68"]
["Ventilator","Typ","","","","Axial","","","","","Axial","Axial"]
["Abmessungen","Maßeinheit","","Höhe","mm","662","","","","","1727","1727"]
["","","","Breite","mm","1101","","","","","1348","1348"]
["","","","Tiefe","mm","444","","","","","605","605"]
["Gewicht","Maßeinheit","","","kg","78","","","","","200","200"]
["Gehäuse","Farbe","","","","Hellgrau","","","","","Hellgrau","Hellgrau"]
["Kältemittel","Kältemittel-=-Typ 5","","","","R-448A"]
["","Kältemittel-=-GWP-Typ 5","","","","1387"]
["Stromversorgung","Phase","","","","3~","","","","","3~","3~"]
["","Frequenz","","","Hz","50","","","","","50","50"]
["Spannungsversorgung","Spannung","","","V","400","","","","","400","400"]
["Kälteleistung","Low temperature","R448A","Nom.","kW","","2.53","","3.49","4.81"]
["","","R449A","Nom.","kW","","2.53","","3.49","4.81"]
["","","R-407A","Nom.","kW","","2.29","2.77","3.31"]
["Jährlicher Stromverbrauch Q","R407A","","Te -35°C","kWh/a","","10,212.00","12,364.00","15,026.00"]
["","R449A","","Te -35°C","kWh/a","","11,276.00","","15,878.00","21,856.00"]
["","R448A","","Te -35°C","kWh/a","","11,276.00","","15,878.00","21,856.00"]
["Parameters at full load and ambient temp. 43°C","R-449A","Te -35°C","Deklarierter COP (COP3)","","","0.68","","0.46","0.81"]
["","","","Power input (D3)","kW","","3.29","","6.15","5.28"]
["","","","Cooling capacity (P3)","kW","","2.23","","2.82","4.26"]
["","R-407A","Te -35°C","Cooling capacity (P3)","kW","","2.01","2.40","2.88"]
["","","","Deklarierter COP (COP3)","","","0.67","0.66","0.64"]
["","","","Power input (D3)","kW","","2.98","3.64","4.48"]
["","R-448A","Te -35°C","Power input (D3)","kW","","3.29","","6.15","5.28"]
["","","","Deklarierter COP (COP3)","","","0.68","","0.46","0.81"]
["","","","Cooling capacity (P3)","kW","","2.23","","2.82","4.26"]
["Saisonales Energie-Leistungs-Verhältnis SEPR","R448A","","Te -35°C","","","1.67","","1.64","1.64"]
["","R449A","","Te -35°C","","","1.67","","1.64","1.64"]
["","R407A","","Te -35°C","","","1.67","1.67","1.64"]
["Kältemittel","GWP-Typ5","","","","","1,387","","1,387","1,387"]
["","GWP Type 2","","","","","2,107","2,107","2,107"]
["","GWP-Typ3","","","","","1,825","1,825"]
["","Typ3","","","","","R-407F","R-407F"]
["","Typ2","","","","","R-407A","R-407A","R-407A"]
["","Typ5","","","","","R-448A","","R-448A","R-448A"]
["Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 32°C (PunktA)","R448A","Te -35°C","Nenn-Leistungsaufnahme (DA)","kW","","2.48","","4.19","4.08"]
["","","","Nenn-COP (COPA)","","","1.02","","0.83","1.18"]
["","","","Nenn-Kühlleistung (PA)","kW","","2.53","","3.49","4.81"]
["","R407A","Te -35°C","Nenn-COP (COPA)","","","0.98","0.97","0.93"]
["","","","Nenn-Kühlleistung (PA)","kW","","2.29","2.77","3.31"]
["","","","Nenn-Leistungsaufnahme (DA)","kW","","2.33","2.85","3.57"]
["","R449A","Te -35°C","Nenn-Kühlleistung (PA)","kW","","2.53","","3.49","4.81"]
["","","","Nenn-COP (COPA)","","","1.02","","0.83","1.18"]
["","","","Nenn-Leistungsaufnahme (DA)","kW","","2.48","","4.19","4.08"]
["Leistungsaufnahme","Niedertemperatur","R-407A","Nom.","kW","","2.33","2.85","3.57"]
["","","R448A","Nom.","kW","","2.48","","4.19","4.08"]
["","","R449A","Nom.","kW","","2.48","","4.19","4.08"]
["COP","Niedertemperatur","","R449A","","","1.02","","0.83","1.18"]
["","","","R448A","","","1.02","","0.83","1.18"]
["","","","R407A","","","0.98","0.97","0.93"]
["Kältemittelleistung","Niedrige Temperatur","R-407A","Nom.","kW","","","","","","4.89","4.89"]
["Kälteleistung","Niedertemperatur","R407F","Nom.","kW","","","","","","4.90","4.90"]
["Leistungsaufnahme","Niedrige Temperatur","R-407A","Nom.","kW","","","","","","4.15","4.15"]
["","Niedertemperatur","R407F","Nom.","kW","","","","","","3.86","3.86"]
["COP","Niedrige Temperatur","","R407A","","","","","","","1.18","1.18"]
["","Niedertemperatur","","R407F","","","","","","","1.27","1.27"]
["Jährlicher Stromverbrauch Q","R407A","","Te -35°C","kWh/a","","","","","","22108.00","22108.00"]
["","R407F","","Te -35°C","kWh/a","","","","","","20961.00","20961.00"]
["","R448A","","Jährlicher Stromverbrauch Q-=-R448A-=-Te -35&nbsp;°C-=-kWh/a","kWh/a","","","","","","21477.00","21477.00"]
["","R449A","","Jährlicher Stromverbrauch Q-=-R449A-=-Te -35&nbsp;°C-=-kWh/a","kWh/a","","","","","","21477.00","21477.00"]
["Saisonales Energie-Leistungs-Verhältnis SEPR","R407A","","Te -35°C","","","","","","","1.65","1.65"]
["","R407F","","Te -35°C","","","","","","","1.74","1.74"]
["","R448A","","Saisonales Energie-Leistungs-Verhältnis SEPR-=-R448A-=-Te -35&nbsp;°C","","","","","","","1.68","1.68"]
["","R449A","","Saisonales Energie-Leistungs-Verhältnis SEPR-=-R449A-=-Te -35&nbsp;°C","","","","","","","1.68","1.68"]
["Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 32&nbsp;°C (Punkt&nbsp;A)","Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 32&nbsp;°C (Punkt&nbsp;A)-=-R407A","Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 32&nbsp;°C (Punkt&nbsp;A)-=-R407A-=-Te -35°C","Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 32&nbsp;°C (Punkt&nbsp;A)-=-R407A-=-Te -35°C-=-Nenn-Kühlleistung (PA)-=-kW","kW","","","","","","4.89","4.89"]
["","","","Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 32&nbsp;°C (Punkt&nbsp;A)-=-R407A-=-Te -35°C-=-Nenn-Leistungsaufnahme (DA)-=-kW","kW","","","","","","3.15","3.15"]
["","","","Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 32&nbsp;°C (Punkt&nbsp;A)-=-R407A-=-Te -35°C-=-Nenn-COP (COPA)","","","","","","","1.18","1.18"]
["","Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 32&nbsp;°C (Punkt&nbsp;A)-=-R407F","Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 32&nbsp;°C (Punkt&nbsp;A)-=-R407F-=-Te -35°C","Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 32&nbsp;°C (Punkt&nbsp;A)-=-R407F-=-Te -35°C-=-Nenn-Kühlleistung (PA)-=-kW","kW","","","","","","4.90","4.90"]
["","","","Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 32&nbsp;°C (Punkt&nbsp;A)-=-R407F-=-Te -35°C-=-Nenn-Leistungsaufnahme (DA)-=-kW","kW","","","","","","3.86","3.86"]
["","","","Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 32&nbsp;°C (Punkt&nbsp;A)-=-R407F-=-Te -35°C-=-Nenn-COP (COPA)","","","","","","","1.27","1.27"]
["","Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 32&nbsp;°C (Punkt&nbsp;A)-=-R448A","Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 32&nbsp;°C (Punkt&nbsp;A)-=-R448A-=-Te -35&nbsp;°C","Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 32&nbsp;°C (Punkt&nbsp;A)-=-R448A-=-Te -35&nbsp;°C-=-Nenn-Kühlleistung (PA)-=-kW","kW","","","","","","4.85","4.85"]
["","","","Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 32&nbsp;°C (Punkt&nbsp;A)-=-R448A-=-Te -35&nbsp;°C-=-Nenn-Leistungsaufnahme (DA)-=-kW","kW","","","","","","3.95","3.95"]
["","","","Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 32&nbsp;°C (Punkt&nbsp;A)-=-R448A-=-Te -35&nbsp;°C-=-Nenn-COP (COPA)","","","","","","","1.23","1.23"]
["","Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 32&nbsp;°C (Punkt&nbsp;A)-=-R449A","Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 32&nbsp;°C (Punkt&nbsp;A)-=-R449A-=-Te -35&nbsp;°C","Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 32&nbsp;°C (Punkt&nbsp;A)-=-R449A-=-Te -35&nbsp;°C-=-Nenn-Kühlleistung (PA)-=-kW","kW","","","","","","4.85","4.85"]
["","","","Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 32&nbsp;°C (Punkt&nbsp;A)-=-R449A-=-Te -35&nbsp;°C-=-Nenn-Leistungsaufnahme (DA)-=-kW","kW","","","","","","3.95","3.95"]
["","","","Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 32&nbsp;°C (Punkt&nbsp;A)-=-R449A-=-Te -35&nbsp;°C-=-Nenn-COP (COPA)","","","","","","","1.23","1.23"]
["Kältemittel","Kältemittel-=-Typ&nbsp;2","","","","","","","","","R-407A","R-407A"]
["","Kältemittel-=-Typ&nbsp;3","","","","","","","","","R-407F","R-407F"]
["","Kältemittel-=-Typ&nbsp;5","","","","","","","","","R-448A","R-448A"]
["","Kältemittel-=-GWP-Typ&nbsp;2","","","","","","","","","2107","2107"]
["","Kältemittel-=-GWP-Typ&nbsp;3","","","","","","","","","1825","1825"]
["","Kältemittel-=-GWP-Typ&nbsp;5","","","","","","","","","1387","1387"]
["Maßeinheit","Nennbetriebsstrom (NLA)","R-448A","Kühlen","A","","","","","","8.50","8.50"]
["","","Maßeinheit-=-Nennbetriebsstrom (NLA)-=-R-449&nbsp;A","Maßeinheit-=-Nennbetriebsstrom (NLA)-=-R-449&nbsp;A-=-Kühlen-=-A","A","","","","","","8.50","8.50"]
["Hinweise","","","","","","","","","","(2) - Der Schalldruckpegel wird im Abstand von 10 m in einem schalltoten Raum gemessen.","(2) - Der Schalldruckpegel wird im Abstand von 10 m in einem schalltoten Raum gemessen."]
["Jährlicher Stromverbrauch Q","R404A","","Te -35°C","kWh/a","","","","","","","24503"]
["Saisonales Energie-Leistungs-Verhältnis SEPR","R404A","","Te -35°C","","","","","","","","1.79"]
["Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 32&nbsp;°C (Punkt&nbsp;A)","Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 32&nbsp;°C (Punkt&nbsp;A)-=-R404A","Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 32&nbsp;°C (Punkt&nbsp;A)-=-R404A-=-Te -35°C","Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 32&nbsp;°C (Punkt&nbsp;A)-=-R404A-=-Te -35°C-=-Nenn-Kühlleistung (PA)-=-kW","kW","","","","","","","5.90"]
["","","","Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 32&nbsp;°C (Punkt&nbsp;A)-=-R404A-=-Te -35°C-=-Nenn-Leistungsaufnahme (DA)-=-kW","kW","","","","","","","4.35"]
["","","","Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 32&nbsp;°C (Punkt&nbsp;A)-=-R404A-=-Te -35°C-=-Nenn-COP (COPA)","","","","","","","","1.36"]
["Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 43°C","R404A","Te -35°C","Deklarierter COP (COP3)","","","","","","","","1.06"]
["Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 32°C (PunktA)","R404A","Te -35°C","Nenn-Kühlleistung (PA)","kW","","","","","","","","1.42"]
["","","","Nenn-Leistungsaufnahme (DA)","kW","","","","","","","","1.46"]
["","","","Nenn-COP (COPA)","","","","","","","","","0.97"]
["Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 25°C","R-404A","Te -35°C","Deklarierter COP (COP2)","","","","","","","","","1.16"]
["Parameters at full load and ambient temp. 43°C","R-404A","Te -35°C","Deklarierter COP (COP3)","","","","","","","","","0.60"]