{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":99,"n_cols":16,"rows_kept":99,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","JEHSCU-CM3"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","JEHSCU0200CM3","JEHSCU0250CM3","JEHSCU0300CM3","JEHSCU0350CM3","JEHSCU0360CM3","JEHSCU0800CM3","JEHSCU1000CM3","JEHSCU0400CM3","JEHSCU0500CM3","JEHSCU0600CM3","JEHSCU0680CM3"]
["Kälteleistung","Mittlere Temperatur","R-134a","Nom.","kW","","","","","3.80","8.21","10.75","4.37"]
["","","R-407F","Nom.","kW","","","","","5.73","12.90","","6.75","8.18","9.59"]
["Jährlicher Stromverbrauch Q","R134a","","Te -10°C","kWh/a","","","","","","16,256.53","19,586.43"]
["Parameters at full load and ambient temp. 43°C","R-134a","Te -10°C","Power input (D3)","kW","","","","","","4.56","5.92"]
["","","","Deklarierter COP (COP3)","","","","","","","1.59","1.60"]
["","","","Cooling capacity (P3)","kW","","","","","","7.26","9.46"]
["Gewicht","Maßeinheit","","","kg","","","","","112","204","226","119","123","125","126"]
["Kältemittel","GWP","","","","","","","","1,430","1,430","1,430","1,430"]
["","Typ","","","","","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["Saisonales Energie-Leistungs-Verhältnis SEPR","R134a","","Te -10°C","","","","","","","3.10","3.37"]
["Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 32°C (PunktA)","R134a","Te -10°C","Nenn-COP (COPA)","","","","","","2.36","2.20","2.21","2.36"]
["","","","Nenn-Kühlleistung (PA)","kW","","","","","3.80","8.21","10.75","4.37"]
["","","","Nenn-Leistungsaufnahme (DA)","kW","","","","","1.61","3.74","4.86","1.85"]
["Leistungsaufnahme","Mittlere Temperatur","R-407F","Nom.","kW","","","","","2.91","6.13","","3.21","4.36","5.03"]
["","","R-134a","Nom.","kW","","","","","1.61","3.74","4.86","1.85"]
["COP","Mittlere Temperatur","","R134a","","","","","","2.36","2.20","2.21","2.36"]
["","","","R407F","","","","","","1.97","2.10","","2.10","1.88","1.91"]
["Abmessungen","Maßeinheit","","Breite","mm","","","","","1,353","1,348","1,348","1,353","1,353","1,353","1,353"]
["","","","Tiefe","mm","","","","","575","612","612","575","575","575","575"]
["","","","Höhe","mm","","","","","872","1,727","1,727","872","872","872","872"]
["Gehäuse","Farbe","","","","","","","","Hellgrau","Hellgrau","Hellgrau","Hellgrau","Hellgrau","Hellgrau","Hellgrau"]
["Ventilator","Typ","","","","","","","","Axial","Axial","Axial","Axial","Axial","Axial","Axial"]
["Power supply","Phase","","","","","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Frequenz","","","Hz","","","","","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Spannung","","","V","","","","","400","400","400","400","400","400","400"]
["Hinweise","","","","","(1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C","(1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C","(1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C","(1) - Siehe Bedingungen: Außen-Umgebungstemperatur = 32°C, Verdampfungstemperatur = -10°C und 10K Sauggas-Überhitzung (Anwendung für mittlere Temperaturen)","(1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C","(1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C","(1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C","(1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C","(1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C","(1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C","(1) - SRG 20°C, Ta=32°C, Te=-35°C"]
["","","","","","(2) - Der Schalldruckpegel wird im Abstand von 10m in einem schalltoten Raum gemessen.","(2) - Der Schalldruckpegel wird im Abstand von 10m in einem schalltoten Raum gemessen.","(2) - Der Schalldruckpegel wird im Abstand von 10m in einem schalltoten Raum gemessen.","(2) - Der Schalldruckpegel wird im Abstand von 10m in einem schalltoten Raum gemessen.","(2) - Der Schalldruckpegel wird im Abstand von 10 m in einem schalltoten Raum gemessen.","(2) - Der Schalldruckpegel wird im Abstand von 10 m in einem schalltoten Raum gemessen.","(2) - Der Schalldruckpegel wird im Abstand von 10 m in einem schalltoten Raum gemessen.","(2) - Der Schalldruckpegel wird im Abstand von 10 m in einem schalltoten Raum gemessen.","(2) - Der Schalldruckpegel wird im Abstand von 10 m in einem schalltoten Raum gemessen.","(2) - Der Schalldruckpegel wird im Abstand von 10 m in einem schalltoten Raum gemessen.","(2) - Der Schalldruckpegel wird im Abstand von 10 m in einem schalltoten Raum gemessen."]
["","","","","","(3) - Funktionsweise ist angewiesen auf fluorierte Treibhausgase","(3) - Funktionsweise ist angewiesen auf fluorierte Treibhausgase","(3) - Funktionsweise ist angewiesen auf fluorierte Treibhausgase","(3) - Funktionsweise ist angewiesen auf fluorierte Treibhausgase","(3) - Funktionsweise ist angewiesen auf fluorierte Treibhausgase","(3) - Funktionsweise ist angewiesen auf fluorierte Treibhausgase","(3) - Funktionsweise ist angewiesen auf fluorierte Treibhausgase","(3) - Funktionsweise ist angewiesen auf fluorierte Treibhausgase","(3) - Funktionsweise ist angewiesen auf fluorierte Treibhausgase","(3) - Funktionsweise ist angewiesen auf fluorierte Treibhausgase","(3) - Funktionsweise ist angewiesen auf fluorierte Treibhausgase"]
["","","","","","(4) - Veröffentlichte Daten basieren auf der Bedingung: Rückgastemperatur 20°C, außer für R407H","(4) - Veröffentlichte Daten basieren auf der Bedingung: Rückgastemperatur 20°C, außer für R407H","(4) - Veröffentlichte Daten basieren auf der Bedingung: Rückgastemperatur 20°C, außer für R407H","","(4) - Veröffentlichte Daten basieren auf der Bedingung: Rückgastemperatur 20 °C, außer für R407H","(4) - Veröffentlichte Daten basieren auf der Bedingung: Rückgastemperatur 20 °C, außer für R407H","","(4) - Veröffentlichte Daten basieren auf der Bedingung: Rückgastemperatur 20 °C, außer für R407H","","(4) - Veröffentlichte Daten basieren auf der Bedingung: Rückgastemperatur 20 °C, außer für R407H","(4) - Veröffentlichte Daten basieren auf der Bedingung: Rückgastemperatur 20 °C, außer für R407H"]
["","","","","","(5) - Veröffentlichte Daten basierend auf der Bedingung: SH10K für R407H","(5) - Veröffentlichte Daten basierend auf der Bedingung: SH10K für R407H","(5) - Veröffentlichte Daten basierend auf der Bedingung: SH10K für R407H","","(5) - Veröffentlichte Daten basierend auf der Bedingung: SH10K für R407H","(5) - Veröffentlichte Daten basierend auf der Bedingung: SH10K für R407H","","(5) - Veröffentlichte Daten basierend auf der Bedingung: SH10K für R407H","","(5) - Veröffentlichte Daten basierend auf der Bedingung: SH10K für R407H","(5) - Veröffentlichte Daten basierend auf der Bedingung: SH10K für R407H"]
["Kältemittelleistung","Mittlere Temperatur","R-407F","Nom.","kW","3.33","3.94","4.58"]
["Kälteleistung","Mittlere Temperatur","R449A","Nom.","kW","3.33","3.82","4.73","5.46"]
["Kältemittelleistung","Mittlere Temperatur","R-407A","Nom.","kW","3.45","4.05","4.69"]
["Kälteleistung","Mittlere Temperatur","R448A","Nom.","kW","3.33","3.82","4.73","5.46"]
["Kältemittelleistung","Mittlere Temperatur","R-134a","Nom.","kW","2.24","","","3.48"]
["Leistungsaufnahme","Mittlere Temperatur","R-407F","Nom.","kW","1.77","2.15","2.71"]
["","","R-407A","Nom.","kW","1.62","2.04","2.44"]
["","","R448A","Nom.","kW","1.65","1.98","2.56","3.09"]
["","","R-134a","Nom.","kW","1.02","","","1.68"]
["","","R449A","Nom.","kW","1.65","1.98","2.56","3.09"]
["COP","Mittlere Temperatur","","R448A","","2.02","1.93","1.85","1.77"]
["","","","R449A","","2.02","1.93","1.85","1.77"]
["","","","COP-=-Mittlere Temperatur-=-R407F","","1.88","1.83","1.69"]
["","","","R134a","","2.19","","","2.08"]
["","","","R407A","","2.12","1.99","1.92"]
["Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 32 °C (Punkt A)","Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 32 °C (Punkt A)-=-R134a","Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 32 °C (Punkt A)-=-R134a-=-Te -10 °C","Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 32 °C (Punkt A)-=-R134a-=-Te -10 °C-=-Nenn-Kühlleistung (PA)-=-kW","kW","2.24","","","3.48"]
["","","","Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 32 °C (Punkt A)-=-R134a-=-Te -10 °C-=-Nenn-Leistungsaufnahme (DA)-=-kW","kW","1.02","","","1.68"]
["","","","Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 32 °C (Punkt A)-=-R134a-=-Te -10 °C-=-Nenn-COP (COPA)","","2.19","","","2.08"]
["","Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 32 °C (Punkt A)-=-R407A","Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 32 °C (Punkt A)-=-R407A-=-Te -10 °C","Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 32 °C (Punkt A)-=-R407A-=-Te -10 °C-=-Nenn-Kühlleistung (PA)-=-kW","kW","3.45","4.05","4.69"]
["","","","Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 32 °C (Punkt A)-=-R407A-=-Te -10 °C-=-Nenn-Leistungsaufnahme (DA)-=-kW","kW","1.62","2.04","2.44"]
["","","","Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 32 °C (Punkt A)-=-R407A-=-Te -10 °C-=-Nenn-COP (COPA)","","2.12","1.99","1.92"]
["","Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 32 °C (Punkt A)-=-R407F","Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 32 °C (Punkt A)-=-R407F-=-Te -10 °C","Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 32 °C (Punkt A)-=-R407F-=-Te -10 °C-=-Nenn-Kühlleistung (PA)-=-kW","kW","3.33","3.94","4.58"]
["","","","Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 32 °C (Punkt A)-=-R407F-=-Te -10 °C-=-Nenn-Leistungsaufnahme (DA)-=-kW","kW","1.77","2.15","2.71"]
["","","","Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 32 °C (Punkt A)-=-R407F-=-Te -10 °C-=-Nenn-COP (COPA)","","1.88","1.83","1.69"]
["","Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 32 °C (Punkt A)-=-R448A","Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 32 °C (Punkt A)-=-R448A-=-Te -10 °C","Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 32 °C (Punkt A)-=-R448A-=-Te -10 °C-=-Nenn-Kühlleistung (PA)-=-kW","kW","3.33","3.82","4.73","5.46"]
["","","","Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 32 °C (Punkt A)-=-R448A-=-Te -10 °C-=-Nenn-Leistungsaufnahme (DA)-=-kW","kW","1.65","1.98","2.56","3.09"]
["","","","Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 32 °C (Punkt A)-=-R448A-=-Te -10 °C-=-Nenn-COP (COPA)","","2.02","1.93","1.85","1.77"]
["","Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 32 °C (Punkt A)-=-R449A","Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 32 °C (Punkt A)-=-R449A-=-Te -10 °C","Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 32 °C (Punkt A)-=-R449A-=-Te -10 °C-=-Nenn-Kühlleistung (PA)-=-kW","kW","3.33","3.82","4.73","5.46"]
["","","","Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 32 °C (Punkt A)-=-R449A-=-Te -10 °C-=-Nenn-Leistungsaufnahme (DA)-=-kW","kW","1.65","1.98","2.56","3.09"]
["","","","Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 32 °C (Punkt A)-=-R449A-=-Te -10 °C-=-Nenn-COP (COPA)","","2.02","1.93","1.85","1.77"]
["Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 25 °C","Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 25 °C-=-R134a","Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 25 °C-=-R134a-=-Te -10 °C","Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 25 °C-=-R134a-=-Te -10 °C-=-Deklarierter COP (COP2)","","2.62","","","2.46"]
["","Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 25 °C-=-R407A","Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 25 °C-=-R407A-=-Te -10 °C","Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 25 °C-=-R407A-=-Te -10 °C-=-Deklarierter COP (COP2)","","2.55","2.36","2.26"]
["","Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 25 °C-=-R407F","Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 25 °C-=-R407F-=-Te -10 °C","Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 25 °C-=-R407F-=-Te -10 °C-=-Deklarierter COP (COP2)","","2.39","2.29","2.14"]
["","Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 25 °C-=-R448A","Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 25 °C-=-R448A-=-Te -10 °C","Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 25 °C-=-R448A-=-Te -10 °C-=-Leistungsaufnahme (D2)-=-kW","kW","1.43","1.76","2.27"]
["","","","Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 25 °C-=-R448A-=-Te -10 °C-=-Deklarierter COP (COP2)","","2.53","2.32","2.23"]
["","Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 25 °C-=-R449A","Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 25 °C-=-R449A-=-Te -10 °C","Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 25 °C-=-R449A-=-Te -10 °C-=-Leistungsaufnahme (D2)-=-kW","kW","1.43","1.76","2.27"]
["","","","Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 25 °C-=-R449A-=-Te -10 °C-=-Deklarierter COP (COP2)","","2.53","2.32","2.23"]
["Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 43 °C","Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 43 °C-=-R448A","Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 43 °C-=-R448A-=-Te -10 °C","Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 43 °C-=-R448A-=-Te -10 °C-=-Deklarierter COP (COP3)","","1.31","1.36","1.31","1.26"]
["","Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 43 °C-=-R449A","Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 43 °C-=-R449A-=-Te -10 °C","Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 43 °C-=-R449A-=-Te -10 °C-=-Deklarierter COP (COP3)","","1.31","1.36","1.31","1.26"]
["Ventilator","Typ","","","","Axial","Axial","Axial","Axial"]
["Abmessungen","Maßeinheit","","Höhe","mm","662","662","662","662"]
["","","","Breite","mm","1101","1101","1101","1101"]
["","","","Tiefe","mm","444","444","444","444"]
["Gewicht","Maßeinheit","","","kg","69.7","71.7","73.7","73.7"]
["Kältemittel","Typ","","","","R-134a","","","R-134a"]
["Gehäuse","Farbe","","","","Hellgrau","Hellgrau","Hellgrau","Hellgrau"]
["Kältemittel","GWP","","","","1430","","","1430"]
["","Kältemittel-=-Typ 2","","","","R-407A","R-407A","R-407A"]
["","Kältemittel-=-Typ 4","","","","R-407H","R-407H","R-407H"]
["","Kältemittel-=-Typ 3","","","","R-407F","R-407F","R-407F"]
["","Kältemittel-=-Typ 5","","","","R-448A","R-448A","R-448A","R-448A"]
["","Kältemittel-=-GWP-Typ 5","","","","1387","1387","1387","1387"]
["","Kältemittel-=-GWP-Typ 2","","","","2107","2107","2107"]
["","Kältemittel-=-GWP-Typ 3","","","","1825","1825","1825"]
["","Kältemittel-=-GWP-Typ 4","","","","1495","1495","1495"]
["Stromversorgung","Phase","","","","3~","3~","3~","3~"]
["","Frequenz","","","Hz","50","50","50","50"]
["Spannungsversorgung","Spannung","","","V","400","400","400","400"]
["Jährlicher Stromverbrauch Q","R448A","","Jährlicher Stromverbrauch Q-=-R448A-=-Te -10 °C-=-kWh/a","kWh/a","","","","12,363.00"]
["","R449A","","Jährlicher Stromverbrauch Q-=-R449A-=-Te -10 °C-=-kWh/a","kWh/a","","","","12,363.00"]
["Saisonales Energie-Leistungs-Verhältnis SEPR","R448A","","Saisonales Energie-Leistungs-Verhältnis SEPR-=-R448A-=-Te -10 °C","","","","","2.72"]
["","R449A","","Saisonales Energie-Leistungs-Verhältnis SEPR-=-R449A-=-Te -10 °C","","","","","2.72"]
["Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 43°C","R134a","Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 43°C-=-R134a-=-Te -10 °C","Parameter bei Volllast und Umgebungstemp. 43°C-=-R134a-=-Te -10 °C-=-Deklarierter COP (COP3)","","","","","1.52"]