{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":46,"n_cols":5,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RKXYQ-T8"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","RKXYQ5T8Y1B"]
["Abmessungen","Maßeinheit","Höhe","mm","701"]
["","","Breite","mm","600"]
["","","Tiefe","mm","554"]
["Gewicht","Maßeinheit","","kg","79"]
["Verdichter","Typ","","","Vollhermetischer Swing-Verdichter"]
["Schallleistungspegel","Kühlung","Nom.","dB(A)","60.0 (4)"]
["Schalldruckpegel","Kühlung","Nom.","dB(A)","47.0 (5)"]
["Kältemittel","Typ","","","R-410A"]
["","GWP","","","2087.5"]
["","Kältemittel-=-Füllmenge-=-tCO2-Äq.","","tCO2-Äq.","4.20"]
["","Füllmenge","","kg","2.00"]
["Standardzubehör","Refrigerant label for F-gas regulation","","","1"]
["","Connection pipes","","","4"]
["","Declaration of conformity","","","1"]
["","Installation and operation manual","","","1"]
["","Screws","","","1"]
["","Tie-wraps","","","3"]
["Stromversorgung","Bezeichnung","","","Y1"]
["","Phase","","","3N~"]
["","Frequenz","","Hz","50"]
["Spannungsversorgung","Spannung","","V","380-415"]
["Hinweise","","","","(1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 7,5m; Niveauunterschied: 0 m"]
["","","","","(2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 7,5m; Niveauunterschied: 0 m"]
["","","","","(3) - Tatsächliche Anzahl der Geräte ist abhängig vom Innengerätetyp (VRVDX-Innengerät usw.) und der Beschränkung der Verbindungsratio für das System (Wesen; 50% ≤ CR ≤ 130%)."]
["","","","","(4) - Der Schallleistungspegel ist ein Absolutwert, den eine Geräuschquelle abgibt."]
["","","","","(5) - Der Schalldruckpegel ist ein Relativwert, der vom Abstand und von der Umgebungsakustik abhängt. Weitere Informationen können Sie den Schallpegeldiagrammen entnehmen."]
["","","","","(6) - Siehe Kältemittelleitungs-Auswahl oder Installationshandbuch"]
["","","","","(7) - NLA (Nennlastaufnahme) beruht auf folgenden Bedingungen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK"]
["","","","","(8) - MAS steht für die maximale Stromstärke beim Anlaufen des Verdichters. Dieses Gerät ist ausschließlich mit Inverter-Verdichtern ausgestattet. Anlaufstrom ist stets ≤ max. Betriebsstrom."]
["","","","","(9) - Möglicherweise müssen Sie gemäß EN/IEC 61000-3-12* sich an den Vertriebsnetzmitarbeiter wenden, um sicherzustellen, dass die Anlage nur an eine Versorgung mit Ssc≥ minimalem Ssc-Wert angeschlossen wird."]
["","","","","(10) - MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) muss für die Auswahl des richtigen Kabelquerschnitts verwendet werden. Die MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) kann als der maximale Betriebsstrom angesehen werden."]
["","","","","(11) - Wählen Sie den Schutzschalter und den Erdschluss-Unterbrecher (Fehlerstrom-Schutzschalter) anhand des MSiA-Wertes aus."]
["","","","","(12) - GÜSA steht für den Gesamtwert der einzelnen Überstromeinstellungen."]
["","","","","(13) - FLA bedeutet Nenn-Betriebsstrom des Ventilators"]
["","","","","(14) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2%."]
["","","","","(15) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt."]
["","","","","(16) - Schallwerte werden in einem halb-schalltoten Raum gemessen."]
["","","","","(17) - EN/IEC 61000-3-12: Europäisches/internationales Regelwerk bezüglich Grenzwerte: Oberschwingungsströme, verursacht von Geräten und Einrichtungen mit einem Eingangsstrom > 16 A und ≤ 75 A je Leiter, die zum Anschluss an öffentliche Niederspannungsnetze vorgesehen sind."]
["","","","","(18) - Ssc: Kurzschluss-Strom (Short-Circuit Power)"]
["","","","","(19) - Weitere Informationen zu Standardzubehör finden Sie in der Installations-/Bedienungsanleitung."]