{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":39,"n_cols":20,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RX-K"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RX20K2V1B","RX20K5V1B","RX20K5V1B9","RX25K2V1B","RX25K5V1B","RX25K5V1B9","RX35K2V1B","RX35K5V1B","RX35K5V1B9","RX50KV1B","RX50K2V1B","RX60KV1B","RX60K2V1B","RX71KV1B","RX71K2V1B"]
["Ventilator","Luftstromvolumen","Kühlung","Sehr niedrig","m³/min","","","","","","","","","","51.3"]
["","","Heizen","Sehr niedrig","m³/min","","","","","","","","","","51.3"]
["","","","Sehr niedrig","cfm","","","","","","","","","","1812"]
["","","Heizen","Sehr niedrig","cfm","","","","","","","","","","1812"]
["Abmessungen","Maßeinheit","","Höhe","mm","550","550","550","550","550","550","550","550","550","735","734","735","734","735","734"]
["","","","Breite","mm","658","658","658","658","658","658","658","658","658","870","870","870","870","870","870"]
["","","","Tiefe","mm","275","275","275","275","275","275","275","275","275","320","373","320","373","320","373"]
["Gewicht","Maßeinheit","","","kg","28","28","28","28","28","28","28","28","28","44","46.0","49","49.0","49","49.0"]
["Verdichter","Typ","","","","Vollhermetischer Swing-Verdichter","Vollhermetischer Swing-Verdichter","Vollhermetischer Swing-Verdichter","Vollhermetischer Swing-Verdichter","Vollhermetischer Swing-Verdichter","Vollhermetischer Swing-Verdichter","Vollhermetischer Swing-Verdichter","Vollhermetischer Swing-Verdichter","Vollhermetischer Swing-Verdichter","Vollhermetischer Swing-Verdichter","Vollhermetischer Swing-Verdichter","Vollhermetischer Swing-Verdichter","Vollhermetischer Swing-Verdichter","Vollhermetischer Swing-Verdichter","Vollhermetischer Swing-Verdichter"]
["Betriebsbereich","Kühlung","Umgebung","Min.","°CTK","-10 (1)","-10 (1)","-10 (1)","-10 (1)","-10 (1)","-10 (1)","-10 (1)","-10 (1)","-10 (1)","-10","","-10"]
["","","","Max.","°CTK","46","46","46","46","46","46","46","46","46","46","","46"]
["","Heizen","Umgebung","Min.","°C FK","-15","-15","-15","-15","-15","-15","-15","-15","-15","-15","","-15"]
["","","","Max.","°C FK","18","18","18","18","18","18","18","18","18","18","","18"]
["Schalldruckpegel","Kühlung","","Hoch","dB(A)","46","46","46","46","46","46","48","48","48","47","","49","","52"]
["","","","Schalldruckpegel-=-Kühlung-=-Nom.-=-dBA","dB(A)","","","","","","","","","","","47","","49","","52"]
["","Heizen","","Hoch","dB(A)","47","47","47","47","47","47","48","48","48","48","","49","","52"]
["","","","Schalldruckpegel-=-Heizen-=-Nom.-=-dBA","dB(A)","","","","","","","","","","","48","","49","","52"]
["Kältemittel","Typ","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","Füllmenge","","","kg","0.74","0.74","0.74","0.74","0.74","0.74","1.0","1.0","1.0","1.13","1.13","1.45","1.45","1.45","1.45"]
["","Füllmenge","","","tCO2Eq","1.5","1.5","1.5","1.5","1.5","1.5","2.1","2.1","2.1","2.4","2.36","3.0","3.03","3.0","3.03"]
["","GWP","","","","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5","2087.5"]
["Rohrleitungsanschlüsse","Leitungslänge","Max.","AG – IG","m","15","15","15","15","15","15","15","15","15","30","30.0","30","30.0","30","30.0"]
["","Zusätzliche Kältemittelfüllmenge","","","kg/m","0,02 (für Rohrleitungslängen über 10 m)","0,02 (für Rohrleitungslängen über 10 m)","0,02 (für Rohrleitungslängen über 10 m)","0,02 (für Rohrleitungslängen über 10 m)","0,02 (für Rohrleitungslängen über 10 m)","0,02 (für Rohrleitungslängen über 10 m)","0,02 (für Rohrleitungslängen über 10 m)","0,02 (für Rohrleitungslängen über 10 m)","0,02 (für Rohrleitungslängen über 10 m)","0,02 (für Rohrleitungslängen über 10 m)","0,02 (für Rohrleitungslängen über 10 m)","0,02 (für Rohrleitungslängen über 10 m)","0,02 (für Rohrleitungslängen über 10 m)","0,02 (für Rohrleitungslängen über 10 m)","0,02 (für Rohrleitungslängen über 10 m)"]
["","Niveauunterschied","IG - AG","Max.","m","12","12","12","12","12","12","12","12","12","20","20.0","20","20.0","20","20.0"]
["Standardzubehör","Installation manual","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Refrigerant charge label","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Multilingual fluorinated greenhouse gases labels","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Drain plug (only heat pump models)","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["Stromversorgung","Phase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequenz","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["Spannungsversorgung","Spannung","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Hinweise","","","","","(1) - Betriebsbereich in Kombination mit FTX-J3: min. 10 °C TK bis max. 46 °C TK","(1) - Betriebsbereich in Kombination mit FTX-J3: min. 10 °C TK bis max. 46 °C TK","(1) - Betriebsbereich in Kombination mit FTX-J3: min. 10 °C TK bis max. 46 °C TK","(1) - Betriebsbereich in Kombination mit FTX-J3: min. 10 °C TK bis max. 46 °C TK","(1) - Betriebsbereich in Kombination mit FTX-J3: min. 10 °C TK bis max. 46 °C TK","(1) - Betriebsbereich in Kombination mit FTX-J3: min. 10 °C TK bis max. 46 °C TK","(1) - Betriebsbereich in Kombination mit FTX-J3: min. 10 °C TK bis max. 46 °C TK","(1) - Betriebsbereich in Kombination mit FTX-J3: min. 10 °C TK bis max. 46 °C TK","(1) - Betriebsbereich in Kombination mit FTX-J3: min. 10 °C TK bis max. 46 °C TK"]
["Standardzubehör","Drain cap","","","","","","","","","","","","","9","9","9","9","9","9"]