{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":38,"n_cols":10,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXF-F"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXF20F5V1B","RXF25F5V1B","RXF35F5V1B","RXF42F5V1B","RXF50F5V1B"]
["Abmessungen","Maßeinheit","","Höhe","mm","556","556","556","556","610"]
["","","","Breite","mm","740","740","740","740","923"]
["","","","Tiefe","mm","343","343","343","343","367"]
["Gewicht","Maßeinheit","","","kg","24","24","24","28","40"]
["Verdichter","Typ","","","","Vollhermetischer Swing-Verdichter","Vollhermetischer Swing-Verdichter","Vollhermetischer Swing-Verdichter","Vollhermetischer Swing-Verdichter","Vollhermetischer Swing-Verdichter"]
["Betriebsbereich","Kühlung","Umgebung","Min.","°C TK","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Max.","°C TK","48","48","48","48","48"]
["","Heizen","Umgebung","Min.","°C Feuchtkugel","","","","-15"]
["","","","Max.","°C Feuchtkugel","","","","18"]
["Schalldruckpegel","Kühlung","","Hoch","dB(A)","46","46","48","48","48"]
["","Heizen","","Hoch","dB(A)","47","47","48","48","49"]
["Kältemittel","Typ","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","Füllmenge","","","kg","0.42","0.42","0.55","0.75","0.8"]
["","Füllmenge","","","tCO2Eq","","","","0.51"]
["","GWP","","","","675","675","675","675","675"]
["Rohrleitungsanschlüsse","Leitungslänge","Max.","AG – IG","m","20","20","20","20","30"]
["","Zusätzliche Kältemittelfüllmenge","","","kg/m","0,02 (für Rohrleitungslängen über 10 m)","0,02 (für Rohrleitungslängen über 10 m)","0,02 (für Rohrleitungslängen über 10 m)","0,02 (für Rohrleitungslängen über 10 m)","0,02 (für Rohrleitungslängen über 10 m)"]
["","Niveauunterschied","IG - AG","Max.","m","12","12","12","12","20"]
["Standardzubehör","Installation manual","","","","1","1","1","1"]
["","Refrigerant charge label","","","","1","1","1","1"]
["","Multilingual fluorinated greenhouse gases labels","","","","1","1","1","1"]
["","General safety precautions","","","","1","1","1","1"]
["","Drain plug","","","","1","1","1","1"]
["Stromversorgung","Phase","","","","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequenz","","","Hz","50","50","50","50","50"]
["Spannungsversorgung","Spannung","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Hinweise","","","","","(1) - Enthält fluorierte Treibhausgase","(1) - Enthält fluorierte Treibhausgase","(1) - Enthält fluorierte Treibhausgase","(1) - Enthält fluorierte Treibhausgase","(1) - Enthält fluorierte Treibhausgase"]
["","","","","","(2) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten","(2) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten","(2) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten","(2) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten","(2) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten"]
["","","","","","(3) - Siehe separate Zeichnung für den Betriebsbereich","(3) - Siehe separate Zeichnung für den Betriebsbereich","(3) - Siehe separate Zeichnung für den Betriebsbereich","(3) - Siehe separate Zeichnung für den Betriebsbereich","(3) - Siehe separate Zeichnung für den Betriebsbereich"]
["Betriebsbereich","Heizen","Umgebung","Betriebsbereich-=-Heizen-=-Umgebung-=-Min.-=-°C FK","°C FK","-15","-15","-15","","-15"]
["","","","Betriebsbereich-=-Heizen-=-Umgebung-=-Max.-=-°C FK","°C FK","18","18","18","","18"]
["Kältemittel","Kältemittel-=-Füllmenge-=-tCO2-Äq.","","","tCO2-Äq.","0.28","0.28","0.37","","0.54"]