{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":23,"n_cols":8,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXN-MB9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","RXN25MV1B9","RXN35MV1B9","RXN50MV1B9","RXN60MV1B9"]
["Schalldruckpegel","Heizen","Nom.","dB(A)","45","46","51","51"]
["","Kühlung","Nom.","dB(A)","45","46","51","51"]
["Kältemittel","Charge","","TCO2-Äquivalent","2.1","2.1","3","3"]
["","GWP","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Füllmenge","","kg","1.00","1.00","1.45","1.45"]
["","Typ","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Verdichter","Typ","","","Hermetischer Swing","Hermetischer Swing","Hermetischer Swing","Hermetischer Swing"]
["Abmessungen","Maßeinheit","Breite","mm","658","658","855","855"]
["","","Tiefe","mm","289","289","328","328"]
["","","Höhe","mm","550","550","753","753"]
["Gewicht","Maßeinheit","","kg","31","31","44","44"]
["Power supply","Phase","","","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequenz","","Hz","50","50","50","50"]
["","Spannung","","V","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Hinweise","","","","(1) - Alle Geräte sind getestet und entsprechen ISO 5151 (Gerät ohne Kanal) oder ISO 13253 (Gerät mit Kanal).","(1) - Alle Geräte sind getestet und entsprechen ISO 5151 (Gerät ohne Kanal) oder ISO 13253 (Gerät mit Kanal).","(1) - Alle Geräte sind getestet und entsprechen ISO 5151 (Gerät ohne Kanal) oder ISO 13253 (Gerät mit Kanal).","(1) - Alle Geräte sind getestet und entsprechen ISO 5151 (Gerät ohne Kanal) oder ISO 13253 (Gerät mit Kanal)."]
["","","","","(2) - Änderungen aller Technischen Daten durch den Hersteller ohne Ankündigung vorbehalten.","(2) - Änderungen aller Technischen Daten durch den Hersteller ohne Ankündigung vorbehalten.","(2) - Änderungen aller Technischen Daten durch den Hersteller ohne Ankündigung vorbehalten.","(2) - Änderungen aller Technischen Daten durch den Hersteller ohne Ankündigung vorbehalten."]
["","","","","(3) - Enthält fluorierte Treibhausgase","(3) - Enthält fluorierte Treibhausgase","(3) - Enthält fluorierte Treibhausgase","(3) - Enthält fluorierte Treibhausgase"]