{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":41,"n_cols":11,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXP-N9"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXP20N5V1B9","RXP25N5V1B9","RXP35N5V1B9","RXP50N5V1B9","RXP60N5V1B9","RXP71N5V1B9"]
["Abmessungen","Maßeinheit","","Höhe","mm","556","556","556","734","734","734"]
["","","","Breite","mm","740","740","740","954","954","954"]
["","","","Tiefe","mm","343","343","343","401","401","401"]
["Gewicht","Maßeinheit","","","kg","24","24","26","46","50","50"]
["Verdichter","Typ","","","","Vollhermetischer Swing-Verdichter","Vollhermetischer Swing-Verdichter","Vollhermetischer Swing-Verdichter"]
["Betriebsbereich","Kühlung","Umgebung","Min.","°CTK","-10","-10","-10"]
["","","","Max.","°CTK","48","48","48"]
["","Heizen","Umgebung","Min.","°C FK","-15","-15","-15"]
["","","","Max.","°C FK","18","18","18"]
["Schalldruckpegel","Kühlung","","Hoch","dB(A)","46","46","48"]
["","Heizen","","Hoch","dB(A)","47","47","48"]
["Kältemittel","Typ","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","Füllmenge","","","kg","0.55","0.55","0.70","0.9","1.15","1.15"]
["","Füllmenge","","","tCO2Eq","0.37","0.37","0.48"]
["","GWP","","","","675.0","675.0","675.0","675","675","675"]
["Rohrleitungsanschlüsse","Leitungslänge","Max.","AG – IG","m","20","20","20","30","30","30"]
["","Zusätzliche Kältemittelfüllmenge","","","kg/m","0,02 (für Rohrleitungslängen über 10 m)","0,02 (für Rohrleitungslängen über 10 m)","0,02 (für Rohrleitungslängen über 10 m)","0,02 (für Rohrleitungslängen über 10 m)","0,02 (für Rohrleitungslängen über 10 m)","0,02 (für Rohrleitungslängen über 10 m)"]
["","Niveauunterschied","IG - AG","Max.","m","12","12","12","20","20","20"]
["Standardzubehör","Installation manual","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Refrigerant charge label","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","Multilingual fluorinated greenhouse gases labels","","","","1","1","1","1","1","1"]
["","General safety precautions","","","","1","1","1"]
["","Drain plug","","","","1","1","1","1","1","1"]
["Stromversorgung","Phase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Frequenz","","","Hz","50","50","50","50","50","50"]
["Spannungsversorgung","Spannung","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Verdichter","Typ","","","","","","","Vollhermetischer Swing-Verdichter","Vollhermetischer Swing-Verdichter","Vollhermetischer Swing-Verdichter"]
["Schalldruckpegel","Kühlung","","Nom.","dB(A)","","","","47","49","52"]
["","Heizen","","Nom.","dB(A)","","","","49","49","52"]
["Kältemittel","Kältemittel-=-Füllmenge-=-tCO2-Äq.","","","tCO2-Äq.","","","","0.61","0.78","0.78"]
["Standardzubehör","Drain cap","","","","","","","3","3","3"]
["Energieeffizienzbereich","","","","","","","","A+++ ~ D","A+++ ~ D","A+++ ~ D"]
["Hinweise","","","","","","","","(1) - Siehe separate Zeichnung für den Betriebsbereich","(1) - Siehe separate Zeichnung für den Betriebsbereich","(1) - Siehe separate Zeichnung für den Betriebsbereich"]
["","","","","","","","","(2) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten","(2) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten","(2) - Siehe separate Zeichnung für die elektrischen Daten"]
["","","","","","","","","(3) - Enthält fluorierte Treibhausgase","(3) - Enthält fluorierte Treibhausgase","(3) - Enthält fluorierte Treibhausgase"]