{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":112,"n_cols":17,"rows_kept":112,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXYA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXYA8A7Y1B","RXYA10A7Y1B.","RXYA10A7Y1B","RXYA12A7Y1B","RXYA13A7Y1B","RXYA14A7Y1B","RXYA16A7Y1B.","RXYA16A7Y1B","RXYA18A7Y1B.","RXYA18A7Y1B","RXYA20A7Y1B.","RXYA20A7Y1B"]
["System","Außengerätemodul 1","","","","","RYMA5A","","","RYMA5A","","RXYA8A","","RXYA8A","","RXYA8A"]
["","Outdoor unit module 2","","","","","RYMA5A","","","RXYA8A","","RXYA8A","","RXYA10A","","RXYA12A"]
["Empfohlene Kombination","","","","","4 x FXFA50A2VEB","4 x FXFA63A2VEB","4 x FXFA63A2VEB","6 x FXFA50A2VEB","3 x FXFA50A2VEB + 3 x FXFA63A2VEB","1 x FXFA50A2VEB + 5 x FXFA63A2VEB","4 x FXFA63A2VEB + 2 x FXFA80A2VEB","4 x FXFA63A2VEB + 2 x FXFA80A2VEB","4 x FXFA50A2VEB + 4 x FXFA63A2VEB","3 x FXFA50A2VEB + 5 x FXFA63A2VEB","10 x FXFA50A2VEB","8 x FXFA63A2VEB"]
["Recommended combination 2","","","","","4 x FXSA50A2VEB","4 x FXSA63A2VEB","4 x FXSA63A2VEB","6 x FXSA50A2VEB","3 x FXSA50A2VEB + 3 x FXSA63A2VEB","1 x FXSA50A2VEB + 5 x FXSA63A2VEB","4 x FXSA63A2VEB + 2 x FXSA80A2VEB","4 x FXSA63A2VEB + 2 x FXSA80A2VEB","4 x FXSA50A2VEB + 4 x FXSA63A2VEB","3 x FXSA50A2VEB + 5 x FXSA63A2VEB","10 x FXSA50A2VEB","8 x FXSA63A2VEB"]
["Kontinuierlicher Heizbetrieb","","","","","","Ja","","","Ja","","Ja","","Ja","","Ja"]
["Heizleistung","Nom.","","6°CWB","kW","22.4 (2)","28.0 (2)","28.0 (2)","33.5 (2)","36.4 (2)","40.0 (2)","44.8 (2)","45.0 (2)","50.4 (2)","50.4 (2)","55.9 (2)","56.0 (2)"]
["COP bei Nennleistung","6°C FK","","","kW/kW","3.83 (2)","3.66 (2)","3.45 (2)","3.46 (2)","3.76 (2)","3.57 (2)","3.72 (2)","3.52 (2)","3.61 (2)","3.66 (2)","3.60 (2)","3.37 (2)"]
["SCOP","","","","","4.11","4.09","4.33","4.49","4.11","4.28","4.35","4.26","4.34","4.39","4.38","4.14"]
["Empfohlene Kombination2 SCOP","","","","","4.10","4.13","4.34","4.56","4.19","4.33","4.38","4.33","4.40","4.33","4.48","4.11"]
["SEER","","","","","7.26","7.55","7.06","7.04","7.42","7.63","7.12","6.99","7.18","6.87","7.16","6.52"]
["Empfohlene Kombination2 SEER","","","","","6.97","7.23","6.85","6.62","7.08","7.40","6.87","6.88","6.85","6.74","6.86","6.42"]
["Raumkühlen","BedingungA (35°C–27/19)","","EERd","","3.09","3.68","3.06","3.05","3.39","3.11","3.17","2.97","3.19","2.52","3.12","2.36"]
["","","","Pdc","kW","22.4","28.0","28.0","33.5","36.4","40.0","44.8","45.0","50.4","50.4","55.9","56.0"]
["","BedingungB (30°C–27/19)","","EERd","","5.13","7.57","4.95","4.49","5.94","4.84","5.18","4.65","5.18","5.01","4.88","4.65"]
["","","","Pdc","kW","16.5","20.6","20.6","24.7","26.8","29.5","33.0","33.2","37.1","37.1","41.2","41.3"]
["","BedingungC (25°C–27/19)","","EERd","","9.12","8.99","8.51","8.34","9.04","8.74","8.63","8.15","8.59","7.92","8.53","7.20"]
["","","","Pdc","kW","10.6","13.5","13.3","15.9","18.0","18.9","21.2","21.3","23.9","23.9","26.5","26.5"]
["","BedingungD (20°C–27/19)","","EERd","","15.3","11.5","14.8","17.5","13.9","22.5","14.8","16.5","14.9","14.8","16.3","16.1"]
["","","","Pdc","kW","8.13","14.10","8.19","8.57","15.50","10.93","15.90","11.10","16.30","11.19","16.70","11.79"]
["Empfohlene Kombinationen2 Raumkühlung","BedingungA (35°C – 27/19)","","EERd","","3.02","3.53","2.93","2.89","3.27","3.02","3.05","2.88","3.17","2.44","3.02","2.28"]
["","","","Pdc","kW","22.4","28.0","28.0","33.5","36.4","40.0","44.8","45.0","50.4","50.4","55.9","56.0"]
["","Bedingung B (30°C – 27/19)","","EERd","","4.99","7.14","4.82","4.32","5.65","4.78","4.97","4.60","4.91","4.41","4.68","4.41"]
["","","","Pdc","kW","16.5","20.6","20.6","24.8","26.8","29.5","33.0","33.2","37.1","37.1","41.2","41.3"]
["","BedingungC (25°C – 27/19)","","EERd","","8.58","8.53","8.23","7.64","8.53","8.33","8.32","7.98","8.11","7.83","8.09","7.41"]
["","","","Pdc","kW","10.6","13.4","13.3","15.9","17.8","18.9","21.2","21.3","23.9","23.9","26.5","26.5"]
["","BedingungD (20°C – 27/19)","","EERd","","14.58","11.19","14.40","16.23","13.26","21.53","14.20","16.23","14.04","18.25","15.50","15.94"]
["","","","Pdc","kW","7.82","13.8","7.97","8.20","15.0","10.6","15.5","10.8","15.8","10.9","16.0","11.8"]
["Raumheizen (Durchschnittliches Klima)","TBivalent","","COPd (deklarierter COP)","","2.80","2.69","2.28","2.38","2.74","2.57","2.87","2.53","2.51","2.36","2.55","2.23"]
["","","","Pdh (deklarierte Heizleistung)","kW","13.7","16.0","16.0","18.4","21.7","20.6","23.2","23.2","27.9","27.9","31.0","31.0"]
["","","","Tbiv (Bivalenz-Temperatur)","°C","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","TOL","","COPd (deklarierter COP)","","2.80","2.69","2.28","2.38","2.74","2.57","2.87","2.53","2.51","2.36","2.55","2.23"]
["","","","Pdh (deklarierte Heizleistung)","kW","13.7","16.0","16.0","18.4","21.7","20.6","23.2","23.2","27.9","27.9","31.0","31.0"]
["","","","Tol (Temperaturbetriebsgrenze)","°C","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","BedingungA (-7°C)","","COPd (deklarierter COP)","","3.06","3.00","2.67","2.84","3.03","2.94","3.18","2.87","2.87","2.70","2.95","2.60"]
["","","","Pdh (deklarierte Heizleistung)","kW","12.1","14.2","14.2","16.3","19.2","18.2","20.5","20.5","24.7","24.7","27.4","27.4"]
["","BedingungB (2°C)","","COPd (deklarierter COP)","","3.81","4.37","4.23","4.15","4.02","3.86","4.17","3.93","4.20","4.19","4.09","3.84"]
["","","","Pdh (deklarierte Heizleistung)","kW","7.38","8.60","8.62","9.89","11.7","11.1","12.5","12.5","15.0","15.0","16.7","16.7"]
["","BedingungC (7°C)","","COPd (deklarierter COP)","","5.27","4.70","5.70","6.32","5.11","6.31","5.45","6.21","5.60","6.22","5.90","5.92"]
["","","","Pdh (deklarierte Heizleistung)","kW","4.76","7.17","5.54","6.36","8.40","7.14","8.05","8.03","9.66","9.66","10.7","10.7"]
["","BedingungD (12°C)","","COPd (deklarierter COP)","","7.04","5.57","7.92","9.14","6.47","6.68","6.93","6.04","7.49","6.85","8.06","7.53"]
["","","","Pdh (deklarierte Heizleistung)","kW","4.51","8.74","5.46","5.52","8.93","5.15","9.04","5.07","9.97","6.24","10.0","7.16"]
["Empfohlene Kombination2 Raumheizung (durchschnittliches Klima)","Bedingung A (-7°C)","","COPd (deklarierter COP-Wert)","","3.00","3.02","2.62","2.83","3.05","2.95","3.18","2.89","2.86","2.62","2.96","2.54"]
["","","","Pdh (deklarierte Heizleistung)","kW","12.1","14.2","14.2","16.3","19.2","18.2","20.5","20.5","24.7","24.7","27.4","27.5"]
["","Bedingung B (2°C)","","COPd (deklarierter COP-Wert)","","3.80","4.42","4.24","4.26","4.12","3.89","4.18","3.96","4.27","4.07","4.21","3.79"]
["","","","Pdh (deklarierte Heizleistung)","kW","7.45","8.64","8.61","9.89","11.7","11.1","12.5","12.5","15.0","15.0","16.7","16.7"]
["","Bedingung C (7°C)","","COPd (deklarierter COP-Wert)","","5.35","4.76","5.79","6.39","5.24","6.45","5.57","6.41","5.78","6.19","6.07","5.98"]
["","","","Pdh (deklarierte Heizleistung)","kW","4.76","7.31","5.54","6.36","8.54","7.14","8.08","8.04","9.65","9.65","10.7","10.7"]
["","Bedingung D (12°C)","","COPd (deklarierter COP-Wert)","","7.04","5.62","7.91","9.39","6.58","6.94","6.97","6.47","7.59","8.15","8.30","7.81"]
["","","","Pdh (deklarierte Heizleistung)","kW","4.71","8.87","5.60","5.80","9.17","5.33","9.24","5.36","10.3","7.68","10.5","7.62"]
["","TBivalent","","COPd (deklarierter COP-Wert)","","2.73","2.70","2.32","2.38","2.75","2.58","2.87","2.54","2.27","2.28","2.34","2.18"]
["","","","Pdh (deklarierte Heizleistung)","kW","13.7","16.0","16.0","18.4","21.7","20.6","23.2","23.2","27.9","27.9","31.0","31.0"]
["","","","Tbiv (bivalente Temperatur)","°C","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","TOL","","COPd (deklarierter COP-Wert)","","2.73","2.70","2.32","2.38","2.75","2.58","2.87","2.54","2.27","2.28","2.34","2.18"]
["","","","Pdh (deklarierte Heizleistung)","kW","13.7","16.0","16.0","18.4","21.7","20.6","23.2","23.2","27.9","27.9","31.0","31.0"]
["","","","Tol (Temperaturbetriebsgrenze)","°C","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["Leistungsbereich","PS","","","","8","10","10","12","13","14","16","16","18","18","20","20"]
["Maximale Anzahl der anschließbaren Innengeräte","","","","","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)","64 (3)"]
["Anschluss nach Innengeräteindex","Min.","","","","100","125","125","150","163","175","200","200","225","225","250","250"]
["","Max.","","","","260","325","325","390","423","455","520","520","585","585","650","650"]
["Abmessungen","Maßeinheit","","Höhe","mm","1,685","","1,685","1,685","","1,685","","1,685","","1,685","","1,685"]
["","","","Breite","mm","930","","930","930","","1,240","","1,240","","1,240","","1,240"]
["","","","Tiefe","mm","765","","765","765","","765","","765","","765","","765"]
["Gewicht","Maßeinheit","","","kg","214","","214","214","","297","","297","","320","","320"]
["Ventilator","Externer statischer Druck","","Max.","Pa","78","","78","78","","78","","78","","78","","78"]
["Verdichter","Typ","","","","Hermetischer Scrollverdichter","","Hermetischer Scrollverdichter","Hermetischer Scrollverdichter","","Hermetischer Scrollverdichter","","Hermetischer Scrollverdichter","","Hermetischer Scrollverdichter","","Hermetischer Scrollverdichter"]
["Betriebsbereich","Kühlung","","Min.","°CTK","-5","","-5","-5","","-5","","-5","","-5","","-5"]
["","","","Max.","°CTK","46","","46","46","","46","","46","","46","","46"]
["","Heizen","","Min.","°C FK","-20","","-20","-20","","-20","","-20","","-20","","-20"]
["","","","Max.","°C FK","16","","16","16","","","","16","","16","","16"]
["Sound power level","Kühlung","","Nom.","dB(A)","78.3 (5)","81.3 (5)","78.8 (5)","82.5 (5)","81.3 (5)","79.5 (5)","81.3 (5)","83.7 (5)","81.6 (5)","83.4 (5)","83.9 (5)","87.9 (5)"]
["Schalldruckpegel","Kühlung","","Nom.","dB(A)","56.3 (6)","59.3 (6)","58.0 (6)","60.8 (6)","59.3 (6)","59.0 (6)","59.3 (6)","61.6 (6)","60.2 (6)","63.0 (6)","62.1 (6)","67.0 (6)"]
["Kältemittel","Typ","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["","Füllmenge","","","kg","9.00","","9.00","9.00","","10.6","","10.6","","10.6","","10.6"]
["Rohrleitungsanschlüsse","Flüssigkeit","","Typ","","Lötverbindung","Lötverbindung","Lötverbindung","Lötverbindung","Lötverbindung","Lötverbindung","Lötverbindung","Lötverbindung","Lötverbindung","Lötverbindung","Lötverbindung","Lötverbindung"]
["","","","AD","mm","9.52","9.50","9.52","12.70","12.70","12.70","12.70","12.70","12.70","12.70","12.70","12.70"]
["","Gas","","Typ","","Lötverbindung","Lötverbindung","Lötverbindung","Lötverbindung","Lötverbindung","Lötverbindung","Lötverbindung","Lötverbindung","Lötverbindung","Lötverbindung","Lötverbindung","Lötverbindung"]
["","","","AD","mm","19.1","19.1","19.1","22.2","22.2","22.2","28.6","28.6","28.6","28.6","28.6","28.6"]
["","Ausgleichsleitung","","AD","mm","","19.1","","","19.1","","19.1","","19.1","","19.1"]
["","Gesamtleitungslänge","System","Ist","m","1,000 (7)","500 (7)","1,000 (7)","1,000 (7)","500 (7)","1,000 (7)","500 (7)","1,000 (7)","500 (7)","1,000 (7)","500 (7)","1,000 (7)"]
["Standardzubehör","Installations- und Bedienungsanleitung","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Verbindungsleitungen","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["Power supply","Bezeichnung","","","","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1","Y1"]
["","Phase","","","","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~","3N~"]
["","Frequenz","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Spannung","","","V","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415","380-415"]
["Hinweise","","","","","(1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m","(1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m","(1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m","(1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m","(1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m","(1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m","(1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m","(1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m","(1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m","(1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m","(1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m","(1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m"]
["","","","","","(2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m","(2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m","(2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m","(2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m","(2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m","(2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m","(2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m","(2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m","(2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m","(2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m","(2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m","(2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m"]
["","","","","","(3) - Die tatsächliche Anzahl der Geräte hängt von dem Anschlussverhältnis und den Einschränkungen für das System ab.","(3) - Die tatsächliche Anzahl der Geräte hängt von dem Anschlussverhältnis und den Einschränkungen für das System ab.","(3) - Die tatsächliche Anzahl der Geräte hängt von dem Anschlussverhältnis und den Einschränkungen für das System ab.","(3) - Die tatsächliche Anzahl der Geräte hängt von dem Anschlussverhältnis und den Einschränkungen für das System ab.","(3) - Die tatsächliche Anzahl der Geräte hängt von dem Anschlussverhältnis und den Einschränkungen für das System ab.","(3) - Die tatsächliche Anzahl der Geräte hängt von dem Anschlussverhältnis und den Einschränkungen für das System ab.","(3) - Die tatsächliche Anzahl der Geräte hängt von dem Anschlussverhältnis und den Einschränkungen für das System ab.","(3) - Die tatsächliche Anzahl der Geräte hängt von dem Anschlussverhältnis und den Einschränkungen für das System ab.","(3) - Die tatsächliche Anzahl der Geräte hängt von dem Anschlussverhältnis und den Einschränkungen für das System ab.","(3) - Die tatsächliche Anzahl der Geräte hängt von dem Anschlussverhältnis und den Einschränkungen für das System ab.","(3) - Die tatsächliche Anzahl der Geräte hängt von dem Anschlussverhältnis und den Einschränkungen für das System ab.","(3) - Die tatsächliche Anzahl der Geräte hängt von dem Anschlussverhältnis und den Einschränkungen für das System ab."]
["","","","","","(4) - Der Luftvolumenstrom (AFR) der Multi-Außensysteme ist die Summe der AFR der einzelnen Systeme, aus denen das Gesamtsystem besteht.","(4) - Der Luftvolumenstrom (AFR) der Multi-Außensysteme ist die Summe der AFR der einzelnen Systeme, aus denen das Gesamtsystem besteht.","(4) - Der Luftvolumenstrom (AFR) der Multi-Außensysteme ist die Summe der AFR der einzelnen Systeme, aus denen das Gesamtsystem besteht.","(4) - Der Luftvolumenstrom (AFR) der Multi-Außensysteme ist die Summe der AFR der einzelnen Systeme, aus denen das Gesamtsystem besteht.","(4) - Der Luftvolumenstrom (AFR) der Multi-Außensysteme ist die Summe der AFR der einzelnen Systeme, aus denen das Gesamtsystem besteht.","(4) - Der Luftvolumenstrom (AFR) der Multi-Außensysteme ist die Summe der AFR der einzelnen Systeme, aus denen das Gesamtsystem besteht.","(4) - Der Luftvolumenstrom (AFR) der Multi-Außensysteme ist die Summe der AFR der einzelnen Systeme, aus denen das Gesamtsystem besteht.","(4) - Der Luftvolumenstrom (AFR) der Multi-Außensysteme ist die Summe der AFR der einzelnen Systeme, aus denen das Gesamtsystem besteht.","(4) - Der Luftvolumenstrom (AFR) der Multi-Außensysteme ist die Summe der AFR der einzelnen Systeme, aus denen das Gesamtsystem besteht.","(4) - Der Luftvolumenstrom (AFR) der Multi-Außensysteme ist die Summe der AFR der einzelnen Systeme, aus denen das Gesamtsystem besteht.","(4) - Der Luftvolumenstrom (AFR) der Multi-Außensysteme ist die Summe der AFR der einzelnen Systeme, aus denen das Gesamtsystem besteht.","(4) - Der Luftvolumenstrom (AFR) der Multi-Außensysteme ist die Summe der AFR der einzelnen Systeme, aus denen das Gesamtsystem besteht."]
["","","","","","(5) - Der Schallleistungspegel ist ein Absolutwert, den eine Geräuschquelle abgibt.","(5) - Der Schallleistungspegel ist ein Absolutwert, den eine Geräuschquelle abgibt.","(5) - Der Schallleistungspegel ist ein Absolutwert, den eine Geräuschquelle abgibt.","(5) - Der Schallleistungspegel ist ein Absolutwert, den eine Geräuschquelle abgibt.","(5) - Der Schallleistungspegel ist ein Absolutwert, den eine Geräuschquelle abgibt.","(5) - Der Schallleistungspegel ist ein Absolutwert, den eine Geräuschquelle abgibt.","(5) - Der Schallleistungspegel ist ein Absolutwert, den eine Geräuschquelle abgibt.","(5) - Der Schallleistungspegel ist ein Absolutwert, den eine Geräuschquelle abgibt.","(5) - Der Schallleistungspegel ist ein Absolutwert, den eine Geräuschquelle abgibt.","(5) - Der Schallleistungspegel ist ein Absolutwert, den eine Geräuschquelle abgibt.","(5) - Der Schallleistungspegel ist ein Absolutwert, den eine Geräuschquelle abgibt.","(5) - Der Schallleistungspegel ist ein Absolutwert, den eine Geräuschquelle abgibt."]
["","","","","","(6) - Der Schalldruckpegel ist ein Relativwert, der vom Abstand und von der Umgebungsakustik abhängt. Weitere Informationen können Sie den Schallpegeldiagrammen entnehmen.","(6) - Der Schalldruckpegel ist ein Relativwert, der vom Abstand und von der Umgebungsakustik abhängt. Weitere Informationen können Sie den Schallpegeldiagrammen entnehmen.","(6) - Der Schalldruckpegel ist ein Relativwert, der vom Abstand und von der Umgebungsakustik abhängt. Weitere Informationen können Sie den Schallpegeldiagrammen entnehmen.","(6) - Der Schalldruckpegel ist ein Relativwert, der vom Abstand und von der Umgebungsakustik abhängt. Weitere Informationen können Sie den Schallpegeldiagrammen entnehmen.","(6) - Der Schalldruckpegel ist ein Relativwert, der vom Abstand und von der Umgebungsakustik abhängt. Weitere Informationen können Sie den Schallpegeldiagrammen entnehmen.","(6) - Der Schalldruckpegel ist ein Relativwert, der vom Abstand und von der Umgebungsakustik abhängt. Weitere Informationen können Sie den Schallpegeldiagrammen entnehmen.","(6) - Der Schalldruckpegel ist ein Relativwert, der vom Abstand und von der Umgebungsakustik abhängt. Weitere Informationen können Sie den Schallpegeldiagrammen entnehmen.","(6) - Der Schalldruckpegel ist ein Relativwert, der vom Abstand und von der Umgebungsakustik abhängt. Weitere Informationen können Sie den Schallpegeldiagrammen entnehmen.","(6) - Der Schalldruckpegel ist ein Relativwert, der vom Abstand und von der Umgebungsakustik abhängt. Weitere Informationen können Sie den Schallpegeldiagrammen entnehmen.","(6) - Der Schalldruckpegel ist ein Relativwert, der vom Abstand und von der Umgebungsakustik abhängt. Weitere Informationen können Sie den Schallpegeldiagrammen entnehmen.","(6) - Der Schalldruckpegel ist ein Relativwert, der vom Abstand und von der Umgebungsakustik abhängt. Weitere Informationen können Sie den Schallpegeldiagrammen entnehmen.","(6) - Der Schalldruckpegel ist ein Relativwert, der vom Abstand und von der Umgebungsakustik abhängt. Weitere Informationen können Sie den Schallpegeldiagrammen entnehmen."]
["","","","","","(7) - Siehe Kältemittelleitungs-Auswahl oder Installationshandbuch","(7) - Siehe Kältemittelleitungs-Auswahl oder Installationshandbuch","(7) - Siehe Kältemittelleitungs-Auswahl oder Installationshandbuch","(7) - Siehe Kältemittelleitungs-Auswahl oder Installationshandbuch","(7) - Siehe Kältemittelleitungs-Auswahl oder Installationshandbuch","(7) - Siehe Kältemittelleitungs-Auswahl oder Installationshandbuch","(7) - Siehe Kältemittelleitungs-Auswahl oder Installationshandbuch","(7) - Siehe Kältemittelleitungs-Auswahl oder Installationshandbuch","(7) - Siehe Kältemittelleitungs-Auswahl oder Installationshandbuch","(7) - Siehe Kältemittelleitungs-Auswahl oder Installationshandbuch","(7) - Siehe Kältemittelleitungs-Auswahl oder Installationshandbuch","(7) - Siehe Kältemittelleitungs-Auswahl oder Installationshandbuch"]
["","","","","","(8) - NLA (Nennlastaufnahme) beruht auf folgenden Bedingungen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK","(8) - NLA (Nennlastaufnahme) beruht auf folgenden Bedingungen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK","(8) - NLA (Nennlastaufnahme) beruht auf folgenden Bedingungen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK","(8) - NLA (Nennlastaufnahme) beruht auf folgenden Bedingungen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK","(8) - NLA (Nennlastaufnahme) beruht auf folgenden Bedingungen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK","(8) - NLA (Nennlastaufnahme) beruht auf folgenden Bedingungen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK","(8) - NLA (Nennlastaufnahme) beruht auf folgenden Bedingungen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK","(8) - NLA (Nennlastaufnahme) beruht auf folgenden Bedingungen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK","(8) - NLA (Nennlastaufnahme) beruht auf folgenden Bedingungen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK","(8) - NLA (Nennlastaufnahme) beruht auf folgenden Bedingungen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK","(8) - NLA (Nennlastaufnahme) beruht auf folgenden Bedingungen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK","(8) - NLA (Nennlastaufnahme) beruht auf folgenden Bedingungen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK"]
["","","","","","(9) - MAS steht für die maximale Stromstärke beim Anlaufen des Verdichters. Dieses Gerät ist ausschließlich mit Inverter-Verdichtern ausgestattet. Anlaufstrom ist stets ≤ max. Betriebsstrom.","(9) - MAS steht für die maximale Stromstärke beim Anlaufen des Verdichters. Dieses Gerät ist ausschließlich mit Inverter-Verdichtern ausgestattet. Anlaufstrom ist stets ≤ max. Betriebsstrom.","(9) - MAS steht für die maximale Stromstärke beim Anlaufen des Verdichters. Dieses Gerät ist ausschließlich mit Inverter-Verdichtern ausgestattet. Anlaufstrom ist stets ≤ max. Betriebsstrom.","(9) - MAS steht für die maximale Stromstärke beim Anlaufen des Verdichters. Dieses Gerät ist ausschließlich mit Inverter-Verdichtern ausgestattet. Anlaufstrom ist stets ≤ max. Betriebsstrom.","(9) - MAS steht für die maximale Stromstärke beim Anlaufen des Verdichters. Dieses Gerät ist ausschließlich mit Inverter-Verdichtern ausgestattet. Anlaufstrom ist stets ≤ max. Betriebsstrom.","(9) - MAS steht für die maximale Stromstärke beim Anlaufen des Verdichters. Dieses Gerät ist ausschließlich mit Inverter-Verdichtern ausgestattet. Anlaufstrom ist stets ≤ max. Betriebsstrom.","(9) - MAS steht für die maximale Stromstärke beim Anlaufen des Verdichters. Dieses Gerät ist ausschließlich mit Inverter-Verdichtern ausgestattet. Anlaufstrom ist stets ≤ max. Betriebsstrom.","(9) - MAS steht für die maximale Stromstärke beim Anlaufen des Verdichters. Dieses Gerät ist ausschließlich mit Inverter-Verdichtern ausgestattet. Anlaufstrom ist stets ≤ max. Betriebsstrom.","(9) - MAS steht für die maximale Stromstärke beim Anlaufen des Verdichters. Dieses Gerät ist ausschließlich mit Inverter-Verdichtern ausgestattet. Anlaufstrom ist stets ≤ max. Betriebsstrom.","(9) - MAS steht für die maximale Stromstärke beim Anlaufen des Verdichters. Dieses Gerät ist ausschließlich mit Inverter-Verdichtern ausgestattet. Anlaufstrom ist stets ≤ max. Betriebsstrom.","(9) - MAS steht für die maximale Stromstärke beim Anlaufen des Verdichters. Dieses Gerät ist ausschließlich mit Inverter-Verdichtern ausgestattet. Anlaufstrom ist stets ≤ max. Betriebsstrom.","(9) - MAS steht für die maximale Stromstärke beim Anlaufen des Verdichters. Dieses Gerät ist ausschließlich mit Inverter-Verdichtern ausgestattet. Anlaufstrom ist stets ≤ max. Betriebsstrom."]
["","","","","","(10) - Möglicherweise müssen Sie gemäß EN/IEC 61000-3-12* sich an den Vertriebsnetzmitarbeiter wenden, um sicherzustellen, dass die Anlage nur an eine Versorgung mit Ssc ≥ minimalem Ssc-Wert angeschlossen wird.","(10) - Möglicherweise müssen Sie gemäß EN/IEC 61000-3-12* sich an den Vertriebsnetzmitarbeiter wenden, um sicherzustellen, dass die Anlage nur an eine Versorgung mit Ssc ≥ minimalem Ssc-Wert angeschlossen wird.","(10) - Möglicherweise müssen Sie gemäß EN/IEC 61000-3-12* sich an den Vertriebsnetzmitarbeiter wenden, um sicherzustellen, dass die Anlage nur an eine Versorgung mit Ssc ≥ minimalem Ssc-Wert angeschlossen wird.","(10) - Möglicherweise müssen Sie gemäß EN/IEC 61000-3-12* sich an den Vertriebsnetzmitarbeiter wenden, um sicherzustellen, dass die Anlage nur an eine Versorgung mit Ssc ≥ minimalem Ssc-Wert angeschlossen wird.","(10) - Möglicherweise müssen Sie gemäß EN/IEC 61000-3-12* sich an den Vertriebsnetzmitarbeiter wenden, um sicherzustellen, dass die Anlage nur an eine Versorgung mit Ssc ≥ minimalem Ssc-Wert angeschlossen wird.","(10) - Möglicherweise müssen Sie gemäß EN/IEC 61000-3-12* sich an den Vertriebsnetzmitarbeiter wenden, um sicherzustellen, dass die Anlage nur an eine Versorgung mit Ssc ≥ minimalem Ssc-Wert angeschlossen wird.","(10) - Möglicherweise müssen Sie gemäß EN/IEC 61000-3-12* sich an den Vertriebsnetzmitarbeiter wenden, um sicherzustellen, dass die Anlage nur an eine Versorgung mit Ssc ≥ minimalem Ssc-Wert angeschlossen wird.","(10) - Möglicherweise müssen Sie gemäß EN/IEC 61000-3-12* sich an den Vertriebsnetzmitarbeiter wenden, um sicherzustellen, dass die Anlage nur an eine Versorgung mit Ssc ≥ minimalem Ssc-Wert angeschlossen wird.","(10) - Möglicherweise müssen Sie gemäß EN/IEC 61000-3-12* sich an den Vertriebsnetzmitarbeiter wenden, um sicherzustellen, dass die Anlage nur an eine Versorgung mit Ssc ≥ minimalem Ssc-Wert angeschlossen wird.","(10) - Möglicherweise müssen Sie gemäß EN/IEC 61000-3-12* sich an den Vertriebsnetzmitarbeiter wenden, um sicherzustellen, dass die Anlage nur an eine Versorgung mit Ssc ≥ minimalem Ssc-Wert angeschlossen wird.","(10) - Möglicherweise müssen Sie gemäß EN/IEC 61000-3-12* sich an den Vertriebsnetzmitarbeiter wenden, um sicherzustellen, dass die Anlage nur an eine Versorgung mit Ssc ≥ minimalem Ssc-Wert angeschlossen wird.","(10) - Möglicherweise müssen Sie gemäß EN/IEC 61000-3-12* sich an den Vertriebsnetzmitarbeiter wenden, um sicherzustellen, dass die Anlage nur an eine Versorgung mit Ssc ≥ minimalem Ssc-Wert angeschlossen wird."]
["","","","","","(11) - MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) muss für die Auswahl des richtigen Kabelquerschnitts verwendet werden. Die MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) kann als der maximale Betriebsstrom angesehen werden.","(11) - MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) muss für die Auswahl des richtigen Kabelquerschnitts verwendet werden. Die MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) kann als der maximale Betriebsstrom angesehen werden.","(11) - MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) muss für die Auswahl des richtigen Kabelquerschnitts verwendet werden. Die MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) kann als der maximale Betriebsstrom angesehen werden.","(11) - MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) muss für die Auswahl des richtigen Kabelquerschnitts verwendet werden. Die MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) kann als der maximale Betriebsstrom angesehen werden.","(11) - MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) muss für die Auswahl des richtigen Kabelquerschnitts verwendet werden. Die MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) kann als der maximale Betriebsstrom angesehen werden.","(11) - MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) muss für die Auswahl des richtigen Kabelquerschnitts verwendet werden. Die MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) kann als der maximale Betriebsstrom angesehen werden.","(11) - MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) muss für die Auswahl des richtigen Kabelquerschnitts verwendet werden. Die MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) kann als der maximale Betriebsstrom angesehen werden.","(11) - MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) muss für die Auswahl des richtigen Kabelquerschnitts verwendet werden. Die MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) kann als der maximale Betriebsstrom angesehen werden.","(11) - MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) muss für die Auswahl des richtigen Kabelquerschnitts verwendet werden. Die MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) kann als der maximale Betriebsstrom angesehen werden.","(11) - MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) muss für die Auswahl des richtigen Kabelquerschnitts verwendet werden. Die MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) kann als der maximale Betriebsstrom angesehen werden.","(11) - MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) muss für die Auswahl des richtigen Kabelquerschnitts verwendet werden. Die MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) kann als der maximale Betriebsstrom angesehen werden.","(11) - MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) muss für die Auswahl des richtigen Kabelquerschnitts verwendet werden. Die MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) kann als der maximale Betriebsstrom angesehen werden."]
["","","","","","(12) - Wählen Sie den Schutzschalter und den Erdschluss-Unterbrecher (Fehlerstrom-Schutzschalter) anhand des MSiA-Wertes aus.","(12) - Wählen Sie den Schutzschalter und den Erdschluss-Unterbrecher (Fehlerstrom-Schutzschalter) anhand des MSiA-Wertes aus.","(12) - Wählen Sie den Schutzschalter und den Erdschluss-Unterbrecher (Fehlerstrom-Schutzschalter) anhand des MSiA-Wertes aus.","(12) - Wählen Sie den Schutzschalter und den Erdschluss-Unterbrecher (Fehlerstrom-Schutzschalter) anhand des MSiA-Wertes aus.","(12) - Wählen Sie den Schutzschalter und den Erdschluss-Unterbrecher (Fehlerstrom-Schutzschalter) anhand des MSiA-Wertes aus.","(12) - Wählen Sie den Schutzschalter und den Erdschluss-Unterbrecher (Fehlerstrom-Schutzschalter) anhand des MSiA-Wertes aus.","(12) - Wählen Sie den Schutzschalter und den Erdschluss-Unterbrecher (Fehlerstrom-Schutzschalter) anhand des MSiA-Wertes aus.","(12) - Wählen Sie den Schutzschalter und den Erdschluss-Unterbrecher (Fehlerstrom-Schutzschalter) anhand des MSiA-Wertes aus.","(12) - Wählen Sie den Schutzschalter und den Erdschluss-Unterbrecher (Fehlerstrom-Schutzschalter) anhand des MSiA-Wertes aus.","(12) - Wählen Sie den Schutzschalter und den Erdschluss-Unterbrecher (Fehlerstrom-Schutzschalter) anhand des MSiA-Wertes aus.","(12) - Wählen Sie den Schutzschalter und den Erdschluss-Unterbrecher (Fehlerstrom-Schutzschalter) anhand des MSiA-Wertes aus.","(12) - Wählen Sie den Schutzschalter und den Erdschluss-Unterbrecher (Fehlerstrom-Schutzschalter) anhand des MSiA-Wertes aus."]
["","","","","","(13) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2 %.","(13) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2 %.","(13) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2 %.","(13) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2 %.","(13) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2 %.","(13) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2 %.","(13) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2 %.","(13) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2 %.","(13) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2 %.","(13) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2 %.","(13) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2 %.","(13) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2 %."]
["","","","","","(14) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt.","(14) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt.","(14) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt.","(14) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt.","(14) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt.","(14) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt.","(14) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt.","(14) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt.","(14) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt.","(14) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt.","(14) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt.","(14) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt."]
["","","","","","(15) - Schallwerte werden in einem halb-schalltoten Raum gemessen.","(15) - Schallwerte werden in einem halb-schalltoten Raum gemessen.","(15) - Schallwerte werden in einem halb-schalltoten Raum gemessen.","(15) - Schallwerte werden in einem halb-schalltoten Raum gemessen.","(15) - Schallwerte werden in einem halb-schalltoten Raum gemessen.","(15) - Schallwerte werden in einem halb-schalltoten Raum gemessen.","(15) - Schallwerte werden in einem halb-schalltoten Raum gemessen.","(15) - Schallwerte werden in einem halb-schalltoten Raum gemessen.","(15) - Schallwerte werden in einem halb-schalltoten Raum gemessen.","(15) - Schallwerte werden in einem halb-schalltoten Raum gemessen.","(15) - Schallwerte werden in einem halb-schalltoten Raum gemessen.","(15) - Schallwerte werden in einem halb-schalltoten Raum gemessen."]
["","","","","","(16) - EN/IEC 61000-3-12: Europäisches/internationales Regelwerk bezüglich Grenzwerte: Oberschwingungsströme, verursacht von Geräten und Einrichtungen mit einem Eingangsstrom > 16 A und ≤ 75 A je Leiter, die zum Anschluss an öffentliche Niederspannungsnetze vorgesehen sind.","(16) - EN/IEC 61000-3-12: Europäisches/internationales Regelwerk bezüglich Grenzwerte: Oberschwingungsströme, verursacht von Geräten und Einrichtungen mit einem Eingangsstrom > 16 A und ≤ 75 A je Leiter, die zum Anschluss an öffentliche Niederspannungsnetze vorgesehen sind.","(16) - EN/IEC 61000-3-12: Europäisches/internationales Regelwerk bezüglich Grenzwerte: Oberschwingungsströme, verursacht von Geräten und Einrichtungen mit einem Eingangsstrom > 16 A und ≤ 75 A je Leiter, die zum Anschluss an öffentliche Niederspannungsnetze vorgesehen sind.","(16) - EN/IEC 61000-3-12: Europäisches/internationales Regelwerk bezüglich Grenzwerte: Oberschwingungsströme, verursacht von Geräten und Einrichtungen mit einem Eingangsstrom > 16 A und ≤ 75 A je Leiter, die zum Anschluss an öffentliche Niederspannungsnetze vorgesehen sind.","(16) - EN/IEC 61000-3-12: Europäisches/internationales Regelwerk bezüglich Grenzwerte: Oberschwingungsströme, verursacht von Geräten und Einrichtungen mit einem Eingangsstrom > 16 A und ≤ 75 A je Leiter, die zum Anschluss an öffentliche Niederspannungsnetze vorgesehen sind.","(16) - EN/IEC 61000-3-12: Europäisches/internationales Regelwerk bezüglich Grenzwerte: Oberschwingungsströme, verursacht von Geräten und Einrichtungen mit einem Eingangsstrom > 16 A und ≤ 75 A je Leiter, die zum Anschluss an öffentliche Niederspannungsnetze vorgesehen sind.","(16) - EN/IEC 61000-3-12: Europäisches/internationales Regelwerk bezüglich Grenzwerte: Oberschwingungsströme, verursacht von Geräten und Einrichtungen mit einem Eingangsstrom > 16 A und ≤ 75 A je Leiter, die zum Anschluss an öffentliche Niederspannungsnetze vorgesehen sind.","(16) - EN/IEC 61000-3-12: Europäisches/internationales Regelwerk bezüglich Grenzwerte: Oberschwingungsströme, verursacht von Geräten und Einrichtungen mit einem Eingangsstrom > 16 A und ≤ 75 A je Leiter, die zum Anschluss an öffentliche Niederspannungsnetze vorgesehen sind.","(16) - EN/IEC 61000-3-12: Europäisches/internationales Regelwerk bezüglich Grenzwerte: Oberschwingungsströme, verursacht von Geräten und Einrichtungen mit einem Eingangsstrom > 16 A und ≤ 75 A je Leiter, die zum Anschluss an öffentliche Niederspannungsnetze vorgesehen sind.","(16) - EN/IEC 61000-3-12: Europäisches/internationales Regelwerk bezüglich Grenzwerte: Oberschwingungsströme, verursacht von Geräten und Einrichtungen mit einem Eingangsstrom > 16 A und ≤ 75 A je Leiter, die zum Anschluss an öffentliche Niederspannungsnetze vorgesehen sind.","(16) - EN/IEC 61000-3-12: Europäisches/internationales Regelwerk bezüglich Grenzwerte: Oberschwingungsströme, verursacht von Geräten und Einrichtungen mit einem Eingangsstrom > 16 A und ≤ 75 A je Leiter, die zum Anschluss an öffentliche Niederspannungsnetze vorgesehen sind.","(16) - EN/IEC 61000-3-12: Europäisches/internationales Regelwerk bezüglich Grenzwerte: Oberschwingungsströme, verursacht von Geräten und Einrichtungen mit einem Eingangsstrom > 16 A und ≤ 75 A je Leiter, die zum Anschluss an öffentliche Niederspannungsnetze vorgesehen sind."]
["","","","","","(17) - Ssc: Kurzschluss-Strom (Short-Circuit Power)","(17) - Ssc: Kurzschluss-Strom (Short-Circuit Power)","(17) - Ssc: Kurzschluss-Strom (Short-Circuit Power)","(17) - Ssc: Kurzschluss-Strom (Short-Circuit Power)","(17) - Ssc: Kurzschluss-Strom (Short-Circuit Power)","(17) - Ssc: Kurzschluss-Strom (Short-Circuit Power)","(17) - Ssc: Kurzschluss-Strom (Short-Circuit Power)","(17) - Ssc: Kurzschluss-Strom (Short-Circuit Power)","(17) - Ssc: Kurzschluss-Strom (Short-Circuit Power)","(17) - Ssc: Kurzschluss-Strom (Short-Circuit Power)","(17) - Ssc: Kurzschluss-Strom (Short-Circuit Power)","(17) - Ssc: Kurzschluss-Strom (Short-Circuit Power)"]
["","","","","","(18) - Weitere Informationen zu Standardzubehör finden Sie in der Installations-/Bedienungsanleitung.","(18) - Weitere Informationen zu Standardzubehör finden Sie in der Installations-/Bedienungsanleitung.","(18) - Weitere Informationen zu Standardzubehör finden Sie in der Installations-/Bedienungsanleitung.","(18) - Weitere Informationen zu Standardzubehör finden Sie in der Installations-/Bedienungsanleitung.","(18) - Weitere Informationen zu Standardzubehör finden Sie in der Installations-/Bedienungsanleitung.","(18) - Weitere Informationen zu Standardzubehör finden Sie in der Installations-/Bedienungsanleitung.","(18) - Weitere Informationen zu Standardzubehör finden Sie in der Installations-/Bedienungsanleitung.","(18) - Weitere Informationen zu Standardzubehör finden Sie in der Installations-/Bedienungsanleitung.","(18) - Weitere Informationen zu Standardzubehör finden Sie in der Installations-/Bedienungsanleitung.","(18) - Weitere Informationen zu Standardzubehör finden Sie in der Installations-/Bedienungsanleitung.","(18) - Weitere Informationen zu Standardzubehör finden Sie in der Installations-/Bedienungsanleitung.","(18) - Weitere Informationen zu Standardzubehör finden Sie in der Installations-/Bedienungsanleitung."]
["","","","","","(19) - Multi combination (10~20HP) data is corresponding with the standard multi combination","(19) - Multi combination (10~20HP) data is corresponding with the standard multi combination","(19) - Multi combination (10~20HP) data is corresponding with the standard multi combination","(19) - Multi combination (10~20HP) data is corresponding with the standard multi combination","(19) - Daten für Multi-Anwendung (10–20 PS) entsprechen serienmäßiger Multi-Anwendung","(19) - Daten für Multi-Anwendung (10–20 PS) entsprechen serienmäßiger Multi-Anwendung","(19) - Multi combination (10~20HP) data is corresponding with the standard multi combination","(19) - Multi combination (10~20HP) data is corresponding with the standard multi combination","(19) - Multi combination (10~20HP) data is corresponding with the standard multi combination","(19) - Multi combination (10~20HP) data is corresponding with the standard multi combination","(19) - Multi combination (10~20HP) data is corresponding with the standard multi combination","(19) - Multi combination (10~20HP) data is corresponding with the standard multi combination"]
["Betriebsbereich","Heizen","","Max.","°C FK","","","","","","16"]