{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":112,"n_cols":6,"rows_kept":112,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RXYN-B"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RXYN10B7Y1B"]
["Empfohlene Kombination","","","","","4 x FXSN63B2VEB"]
["Empfohlene Kombination&nbsp;2","","","","","4 x FXFN63B2VEB"]
["Kühlleistung","Prated,c","","","kW","28.0 (1)"]
["Heizleistung","Prated,h","","","kW","28.0 (2)"]
["","Nom.","","6°CWB","kW","28.00 (2)"]
["COP bei Nennleistung","COP bei Nennleistung-=-6&nbsp;°C FK-=-kW/kW","","","KW/KW","294.00 (2)"]
["SEER","","","","","4.80"]
["Empfohlene Kombination&nbsp;2 SEER","","","","","4.80"]
["SCOP","","","","","3.50"]
["Empfohlene Kombination&nbsp;2 SCOP","","","","","3.50"]
["Raumkühlen","Raumkühlen-=-Bedingung&nbsp;A (35&nbsp;°C&nbsp;–&nbsp;27/19)","","Raumkühlen-=-Bedingung&nbsp;A (35&nbsp;°C&nbsp;–&nbsp;27/19)-=-EERd","","1.88"]
["","","","Raumkühlen-=-Bedingung&nbsp;A (35&nbsp;°C&nbsp;–&nbsp;27/19)-=-Pdc-=-kW","kW","28.0"]
["","Raumkühlen-=-Bedingung&nbsp;B (30&nbsp;°C&nbsp;–&nbsp;27/19)","","Raumkühlen-=-Bedingung&nbsp;B (30&nbsp;°C&nbsp;–&nbsp;27/19)-=-EERd","","2.88"]
["","","","Raumkühlen-=-Bedingung&nbsp;B (30&nbsp;°C&nbsp;–&nbsp;27/19)-=-Pdc-=-kW","kW","20.6"]
["","Raumkühlen-=-Bedingung&nbsp;C (25&nbsp;°C&nbsp;–&nbsp;27/19)","","Raumkühlen-=-Bedingung&nbsp;C (25&nbsp;°C&nbsp;–&nbsp;27/19)-=-EERd","","6.40"]
["","","","Raumkühlen-=-Bedingung&nbsp;C (25&nbsp;°C&nbsp;–&nbsp;27/19)-=-Pdc-=-kW","kW","13.3"]
["","Raumkühlen-=-Bedingung&nbsp;D (20&nbsp;°C&nbsp;–&nbsp;27/19)","","Raumkühlen-=-Bedingung&nbsp;D (20&nbsp;°C&nbsp;–&nbsp;27/19)-=-EERd","","12.3"]
["","","","Raumkühlen-=-Bedingung&nbsp;D (20&nbsp;°C&nbsp;–&nbsp;27/19)-=-Pdc-=-kW","kW","8.28"]
["Empfohlene Kombinationen&nbsp;2 Raumkühlung","Empfohlene Kombinationen&nbsp;2 Raumkühlung-=-Bedingung&nbsp;A (35&nbsp;°C – 27/19)","","Empfohlene Kombinationen&nbsp;2 Raumkühlung-=-Bedingung&nbsp;A (35&nbsp;°C – 27/19)-=-EERd","","1.88"]
["","","","Empfohlene Kombinationen&nbsp;2 Raumkühlung-=-Bedingung&nbsp;A (35&nbsp;°C – 27/19)-=-Pdc-=-kW","kW","28.0"]
["","Empfohlene Kombinationen&nbsp;2 Raumkühlung-=-Bedingung B (30°C – 27/19)","","Empfohlene Kombinationen&nbsp;2 Raumkühlung-=-Bedingung B (30°C – 27/19)-=-EERd","","2.88"]
["","","","Empfohlene Kombinationen&nbsp;2 Raumkühlung-=-Bedingung B (30°C – 27/19)-=-Pdc-=-kW","kW","20.6"]
["","Empfohlene Kombinationen&nbsp;2 Raumkühlung-=-Bedingung&nbsp;C (25&nbsp;°C – 27/19)","","Empfohlene Kombinationen&nbsp;2 Raumkühlung-=-Bedingung&nbsp;C (25&nbsp;°C – 27/19)-=-EERd","","6.40"]
["","","","Empfohlene Kombinationen&nbsp;2 Raumkühlung-=-Bedingung&nbsp;C (25&nbsp;°C – 27/19)-=-Pdc-=-kW","kW","13.3"]
["","Empfohlene Kombinationen&nbsp;2 Raumkühlung-=-Bedingung&nbsp;D (20&nbsp;°C – 27/19)","","Empfohlene Kombinationen&nbsp;2 Raumkühlung-=-Bedingung&nbsp;D (20&nbsp;°C – 27/19)-=-EERd","","12.3"]
["","","","Empfohlene Kombinationen&nbsp;2 Raumkühlung-=-Bedingung&nbsp;D (20&nbsp;°C – 27/19)-=-Pdc-=-kW","kW","8.28"]
["Raumheizen (Durchschnittliches Klima)","TBivalent","","COPd (deklarierter COP)","","1.53"]
["","","","Pdh (deklarierte Heizleistung)","kW","16.0"]
["","","","Tbiv (Bivalenz-Temperatur)","°C","-10.0"]
["Raumheizen (durchschnittliches Klima)","Raumheizen (durchschnittliches Klima)-=-Bedingung&nbsp;E (-10&nbsp;°C)","","Raumheizen (durchschnittliches Klima)-=-Bedingung&nbsp;E (-10&nbsp;°C)-=-COPd (deklarierter COP-Wert)","","1.53"]
["","","","Raumheizen (durchschnittliches Klima)-=-Bedingung&nbsp;E (-10&nbsp;°C)-=-Pdh (deklarierte Heizleistung)-=-kW","kW","16.0"]
["Raumheizen (Durchschnittliches Klima)","TOL","","Tol (Temperaturbetriebsgrenze)","°C","-10"]
["","Raumheizen (Durchschnittliches Klima)-=-Bedingung&nbsp;A (-7&nbsp;°C)","","Raumheizen (Durchschnittliches Klima)-=-Bedingung&nbsp;A (-7&nbsp;°C)-=-COPd (deklarierter COP)","","2.14"]
["","","","Raumheizen (Durchschnittliches Klima)-=-Bedingung&nbsp;A (-7&nbsp;°C)-=-Pdh (deklarierte Heizleistung)-=-kW","kW","14.2"]
["","Raumheizen (Durchschnittliches Klima)-=-Bedingung&nbsp;B (2&nbsp;°C)","","Raumheizen (Durchschnittliches Klima)-=-Bedingung&nbsp;B (2&nbsp;°C)-=-COPd (deklarierter COP)","","3.34"]
["","","","Raumheizen (Durchschnittliches Klima)-=-Bedingung&nbsp;B (2&nbsp;°C)-=-Pdh (deklarierte Heizleistung)-=-kW","kW","8.62"]
["","Raumheizen (Durchschnittliches Klima)-=-Bedingung&nbsp;C (7&nbsp;°C)","","Raumheizen (Durchschnittliches Klima)-=-Bedingung&nbsp;C (7&nbsp;°C)-=-COPd (deklarierter COP)","","5.00"]
["","","","Raumheizen (Durchschnittliches Klima)-=-Bedingung&nbsp;C (7&nbsp;°C)-=-Pdh (deklarierte Heizleistung)-=-kW","kW","5.54"]
["","Raumheizen (Durchschnittliches Klima)-=-Bedingung&nbsp;D (12&nbsp;°C)","","Raumheizen (Durchschnittliches Klima)-=-Bedingung&nbsp;D (12&nbsp;°C)-=-COPd (deklarierter COP)","","6.52"]
["","","","Raumheizen (Durchschnittliches Klima)-=-Bedingung&nbsp;D (12&nbsp;°C)-=-Pdh (deklarierte Heizleistung)-=-kW","kW","7.04"]
["Empfohlene Kombination&nbsp;2 Raumheizung (durchschnittliches Klima)","Empfohlene Kombination&nbsp;2 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-TBivalent","","Empfohlene Kombination&nbsp;2 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-TBivalent-=-COPd (deklarierter COP-Wert)","","1.53"]
["","","","Empfohlene Kombination&nbsp;2 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-TBivalent-=-Pdh (deklarierte Heizleistung)-=-kW","kW","16.0"]
["","","","Empfohlene Kombination&nbsp;2 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-TBivalent-=-Tbiv (bivalente Temperatur)-=-°C","°C","-10.0"]
["","Empfohlene Kombination&nbsp;2 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-TOL","","Empfohlene Kombination&nbsp;2 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-TOL-=-COPd (deklarierter COP-Wert)","","1.53"]
["","","","Empfohlene Kombination&nbsp;2 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-TOL-=-Pdh (deklarierte Heizleistung)-=-kW","kW","16.0"]
["","","","Empfohlene Kombination&nbsp;2 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-TOL-=-Tol (Temperaturbetriebsgrenze)-=-°C","°C","-10"]
["","Empfohlene Kombination&nbsp;2 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-Bedingung A (-7°C)","","Empfohlene Kombination&nbsp;2 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-Bedingung A (-7°C)-=-COPd (deklarierter COP-Wert)","","2.14"]
["","","","Empfohlene Kombination&nbsp;2 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-Bedingung A (-7°C)-=-Pdh (deklarierte Heizleistung)-=-kW","kW","14.2"]
["","Empfohlene Kombination&nbsp;2 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-Bedingung B (2&nbsp;°C)","","Empfohlene Kombination&nbsp;2 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-Bedingung B (2&nbsp;°C)-=-COPd (deklarierter COP-Wert)","","3.34"]
["","","","Empfohlene Kombination&nbsp;2 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-Bedingung B (2&nbsp;°C)-=-Pdh (deklarierte Heizleistung)-=-kW","kW","8.62"]
["","Empfohlene Kombination&nbsp;2 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-Bedingung C (7&nbsp;°C)","","Empfohlene Kombination&nbsp;2 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-Bedingung C (7&nbsp;°C)-=-COPd (deklarierter COP-Wert)","","5.00"]
["","","","Empfohlene Kombination&nbsp;2 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-Bedingung C (7&nbsp;°C)-=-Pdh (deklarierte Heizleistung)-=-kW","kW","5.54"]
["","Empfohlene Kombination&nbsp;2 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-Bedingung D (12&nbsp;°C)","","Empfohlene Kombination&nbsp;2 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-Bedingung D (12&nbsp;°C)-=-COPd (deklarierter COP-Wert)","","6.52"]
["","","","Empfohlene Kombination&nbsp;2 Raumheizung (durchschnittliches Klima)-=-Bedingung D (12&nbsp;°C)-=-Pdh (deklarierte Heizleistung)-=-kW","kW","7.04"]
["Leistungsbereich","PS","","","","10"]
["Maximale Anzahl der anschließbaren Innengeräte","","","","","8 (3)"]
["Anschluss nach Innengeräteindex","Min.","","","","125"]
["","Max.","","","","325"]
["Abmessungen","Maßeinheit","","Höhe","mm","1,680"]
["","","","Breite","mm","1930"]
["","","","Tiefe","mm","765"]
["Gewicht","Maßeinheit","","","kg","564"]
["Verdichter","Typ","","","","Vollhermetischer Swing-Verdichter"]
["Betriebsbereich","Kühlung","","Betriebsbereich-=-Kühlung-=-Min.-=-°C&nbsp;TK","°CTK","-5"]
["","","","Betriebsbereich-=-Kühlung-=-Max.-=-°C&nbsp;TK","°CTK","43"]
["","Heizen","","Min.","°C FK","-20"]
["","","","Max.","°C FK","16"]
["Schallleistungspegel","Kühlung","","Nom.","dB(A)","835.0 (4)"]
["Schalldruckpegel","Kühlung","","Nom.","dB(A)","608.0 (5)"]
["Kältemittel","Typ","","","","R744 (CO2)"]
["","GWP","","","","1.0"]
["","Füllmenge","","","tCO2Eq","0.00"]
["","Füllmenge","","","kg","0.00"]
["Rohrleitungsanschlüsse","Flüssigkeit","","Typ","","Lötverbindung"]
["","","","AD","mm","9.52"]
["","Gas","","Typ","","Lötverbindung"]
["","","","AD","mm","15.9"]
["","Gesamtleitungslänge","System","Ist","m","300 (6)"]
["Standardzubehör","Installation manual","","","","1"]
["","Auxiliary piping set","","","","1"]
["","General safety precautions","","","","1"]
["","Operation manual","","","","1"]
["","Sicherheitsventil","","","","2"]
["","Changeover valve","","","","1"]
["","Declaration of conformity","","","","1"]
["Stromversorgung","Bezeichnung","","","","Y1"]
["","Phase","","","","3N~"]
["","Frequenz","","","Hz","50"]
["Spannungsversorgung","Spannung","","","V","380-415"]
["Hinweise","","","","","(1) - Kühlen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK, äquivalente Leitungslänge: 7,5m; Niveauunterschied: 0 m"]
["","","","","","(2) - Heizen: Innentemperatur: 20°C TK; Außentemperatur: 7°C TK, 6°C FK; äquivalente Kältemittel-Leitungslänge: 7,5m; Niveauunterschied: 0 m"]
["","","","","","(3) - Die tatsächliche Anzahl der Geräte hängt von dem Anschlussverhältnis und den Einschränkungen für das System ab."]
["","","","","","(4) - Der Schallleistungspegel ist ein Absolutwert, den eine Geräuschquelle abgibt."]
["","","","","","(5) - Der Schalldruckpegel ist ein Relativwert, der vom Abstand und von der Umgebungsakustik abhängt. Weitere Informationen können Sie den Schallpegeldiagrammen entnehmen."]
["","","","","","(6) - Siehe Kältemittelleitungs-Auswahl oder Installationshandbuch"]
["","","","","","(7) - NLA (Nennlastaufnahme) beruht auf folgenden Bedingungen: Innentemperatur: 27°C TK, 19°C FK, Außentemp. 35°C TK"]
["","","","","","(8) - MAS steht für die maximale Stromstärke beim Anlaufen des Verdichters. Dieses Gerät ist ausschließlich mit Inverter-Verdichtern ausgestattet. Anlaufstrom ist stets ≤ max. Betriebsstrom."]
["","","","","","(9) - Möglicherweise müssen Sie gemäß EN/IEC 61000-3-12* sich an den Vertriebsnetzmitarbeiter wenden, um sicherzustellen, dass die Anlage nur an eine Versorgung mit Ssc≥ minimalem Ssc-Wert angeschlossen wird."]
["","","","","","(10) - MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) muss für die Auswahl des richtigen Kabelquerschnitts verwendet werden. Die MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) kann als der maximale Betriebsstrom angesehen werden."]
["","","","","","(11) - Wählen Sie den Schutzschalter und den Erdschluss-Unterbrecher (Fehlerstrom-Schutzschalter) anhand des MSiA-Wertes aus."]
["","","","","","(12) - Die maximal zulässige Abweichung des Spannungsbereichs zwischen den Phasen beträgt 2%."]
["","","","","","(13) - Spannungsbereich: Die Geräte sind für den Betrieb an Elektrosystemen geeignet, in denen die an den Klemmen der Geräte anliegende Spannung nicht unter bzw. über den aufgeführten Grenzwerten liegt."]
["","","","","","(14) - Schallwerte werden in einem halb-schalltoten Raum gemessen."]
["","","","","","(15) - EN/IEC 61000-3-12: Europäisches/internationales Regelwerk bezüglich Grenzwerte: Oberschwingungsströme, verursacht von Geräten und Einrichtungen mit einem Eingangsstrom > 16 A und ≤ 75 A je Leiter, die zum Anschluss an öffentliche Niederspannungsnetze vorgesehen sind."]
["","","","","","(16) - Ssc: Kurzschluss-Strom (Short-Circuit Power)"]
["","","","","","(17) - Weitere Informationen zu Standardzubehör finden Sie in der Installations-/Bedienungsanleitung."]