{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":45,"n_cols":8,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RZASG-MY"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RZASG100MUY","RZASG125MUY","RZASG140MUY"]
["Abmessungen","Maßeinheit","","Höhe","mm","990","990","990"]
["","","","Breite","mm","940","940","940"]
["","","","Tiefe","mm","320","320","320"]
["Gewicht","Maßeinheit","","","kg","72","72","79"]
["Verdichter","Typ","","","","Vollhermetischer Swing-Verdichter","Vollhermetischer Swing-Verdichter","Vollhermetischer Swing-Verdichter"]
["Betriebsbereich","Kühlung","Umgebung","Min.","°CTK","-15","-15","-15"]
["","","","Max.","°CTK","46","46","46"]
["","Heizen","Umgebung","Min.","°C FK","-15","-15","-15"]
["","","","Max.","°C FK","15.5","15.5","15.5"]
["Schallleistungspegel","Kühlung","","","dB(A)","70","71","73"]
["","Heizen","","","dB(A)","","71 (1)","73 (1)"]
["Schalldruckpegel","Kühlung","","Schalldruckpegel-=-Kühlung-=-Nom.-=-dBA","dB(A)","53","53","54"]
["","Heizen","","Schalldruckpegel-=-Heizen-=-Nom.-=-dBA","dB(A)","57","57","57"]
["Kältemittel","Typ","","","","R-32","R-32","R-32"]
["","Füllmenge","","","kg","2.6","2.6","2.9"]
["","GWP","","","","675","675","675"]
["","Füllmenge","","","tCO2Eq","1.76","1.76","1.96"]
["Rohrleitungsanschlüsse","Flüssigkeit","","AD","mm","9.52","9.52","9.52"]
["","Gas","","AD","mm","15.9","15.9","15.9"]
["","Leitungslänge","Max.","AG – IG","m","50","50","50"]
["","","System","Äquivalent","m","70","70","70"]
["","","","Unbefüllt","m","30","30","30"]
["","Zusätzliche Kältemittelfüllmenge","","","kg/m","Siehe Installationsanleitung","Siehe Installationsanleitung","Siehe Installationsanleitung"]
["","Niveauunterschied","IG - AG","Max.","m","30","30","30"]
["","","IG - IG","Max.","m","0.5","0.5","0.5"]
["Standardzubehör","Installation manual","","","","1","1","1"]
["","Refrigerant label for F-gas regulation","","","","1","1","1"]
["","General safety precautions","","","","1","1","1"]
["","LOT10 Energy Label","","","","1","1","1"]
["","Declaration of conformity","","","","2","2","2"]
["","Tie-wraps","","","","2","2","2"]
["Stromversorgung","Phase","","","","3~","3~","3~"]
["","Frequenz","","","Hz","50","50","50"]
["Spannungsversorgung","Spannung","","","V","380-415","380-415","380-415"]
["Stromstärke&nbsp;– 50&nbsp;Hz","Stromstärke&nbsp;– 50&nbsp;Hz-=-Max. Amperezahl für Sicherung (MFA)-=-A","","","A","16","16","16"]
["Hinweise","","","","","(1) - Gemäß ENER Lot 21","(1) - Gemäß ENER Lot 21","(1) - Gemäß ENER Lot 21"]
["","","","","","(2) - Europäisches/internationales Regelwerk bezüglich Grenzwerte: Oberschwingungsströme, verursacht von Geräten und Einrichtungen mit einem Eingangsstrom > 16 A und ≤ 75 A je Leiter, die zum Anschluss an öffentliche Niederspannungsnetze vorgesehen sind.","(2) - Europäisches/internationales Regelwerk bezüglich Grenzwerte: Oberschwingungsströme, verursacht von Geräten und Einrichtungen mit einem Eingangsstrom > 16 A und ≤ 75 A je Leiter, die zum Anschluss an öffentliche Niederspannungsnetze vorgesehen sind.","(2) - Europäisches/internationales Regelwerk bezüglich Grenzwerte: Oberschwingungsströme, verursacht von Geräten und Einrichtungen mit einem Eingangsstrom > 16 A und ≤ 75 A je Leiter, die zum Anschluss an öffentliche Niederspannungsnetze vorgesehen sind."]
["","","","","","(3) - Ssc: Kurzschluss-Strom (Short-Circuit Power)","(3) - Ssc: Kurzschluss-Strom (Short-Circuit Power)","(3) - Ssc: Kurzschluss-Strom (Short-Circuit Power)"]
["","","","","","(4) - Europäisches/internationales Regelwerk, indem zulässige Grenzwerte zu Oberschwingungsströmen festgelegt sind, die von an öffentlichen Niederspannungsnetzen angeschlossenen Anlagen und Geräten mit einem Eingangsstrom ≤ 16 A je Phase verursacht werden","(4) - Europäisches/internationales Regelwerk, indem zulässige Grenzwerte zu Oberschwingungsströmen festgelegt sind, die von an öffentlichen Niederspannungsnetzen angeschlossenen Anlagen und Geräten mit einem Eingangsstrom ≤ 16 A je Phase verursacht werden","(4) - Europäisches/internationales Regelwerk, indem zulässige Grenzwerte zu Oberschwingungsströmen festgelegt sind, die von an öffentlichen Niederspannungsnetzen angeschlossenen Anlagen und Geräten mit einem Eingangsstrom ≤ 16 A je Phase verursacht werden"]